### Adição de impressoras em grandes redes IP

Se você estiver adicionando impressoras (ou dispositivos de múltiplas funções) através de um roteador ou gateway (ou seja, elas não estão na sua rede local), pode ser difícil identificá-las por meio deste utilitário:

- Determinados roteadores podem bloquear o endereço da estação, MAC ou do hardware da impressora.
- Se houver várias impressoras novas na rede local, o uso do endereço IP padrão (192.0.0.192) para identificar uma impressora não garantirá que a impressora correta será selecionada. Verifique o Endereço do hardware para identificar a impressora correta.

Para usar este utilitário para configurar uma impressora, proceda da seguinte forma:

1. Escolha uma destas alternativas:
   - Mova a impressora fisicamente na rede local do seu computador ou
   - Use este utilitário em um computador conectado à rede local da impressora.
2. Identifique a impressora por meio deste utilitário e configure parâmetros de IP que estejam de acordo com a localização final da impressora na rede. Se for necessário encontrar o endereço MAC, você pode imprimir uma página de configuração (teste) (a partir da impressora ou do servidor de impressão externo) para certificar-se de que o endereço MAC ou de hardware correto será selecionado.
3. Se for necessário, coloque novamente a impressora (ou o servidor de impressão HP Jetdirect externo) em sua localização final de rede.
4. Para instalar esta impressora em outros computadores, selecione uma destas alternativas:
   - Para outros computadores ou servidores que imprimirão diretamente nesta impressora, use este utilitário para configurar cada um dos computadores ou servidores ou
   - Para clientes Windows que imprimirão nesta impressora por meio de um sistema compartilhado, use o utilitário Adicionar impressora, na pasta Impressoras do sistema cliente ou use um programa de instalação de impressoras compartilhadas criado para esta impressora.

#### Para obter mais informações:

Glossário de termos de impressão em rede