### Pārbaudīt printera savienojumu

Ja printera pievienošanai izmantojat bezvadu savienojumu, pārliecinieties, vai tā bezvadu indikators ir ieslēgts (informāciju par printera bezvadu indikatora noteikšanu skatiet printerim pievienotajā dokumentācijā). Pēc tam izvēlieties kādu no ekrānā redzamajām opcijām, kas aprakstītas tālāk.

Ja savienojuma izveidošanai izmantojat tīkla kabeli, pārbaudiet tīkla porta gaismas indikatorus printera aizmugurē:

Ja saites gaismas indikators ir... | Tad...
--- | ---
Ieslēgts un zaļš | Pēc tam izvēlieties kādu no ekrānā redzamajām opcijām, kas aprakstītas tālāk. Lai atrastu printera aparatūras adresi (MAC adresi), IP adresi vai ierīces nosaukumu (IP resursdatora vārdu), izdrukājiet tīkla konfigurācijas lapu. Norādījumus par tīkla konfigurācijas lapas drukāšanu skatiet printerim pievienotajā dokumentācijā.
Izslēgts |

- Pārliecinieties, vai tīkla kabelis ir droši savienots gan ar printeri, gan bezvadu piekļuves punktu (WAP) vai datoru.
- Pārliecinieties, vai WAP ir ieslēgts.
- Pārliecinieties, vai printeris ir ieslēgts.
- Pārliecinieties, vai dators ir pievienots tīklam.

Kad iepriekš minētie elementi ir pārbaudīti, vēlreiz izvēlieties sava printera meklēšanas metodi:

- Izvēlieties Search again (Meklēt vēlreiz), lai uzstādīšanas vednim liktu meklēt vēlreiz.
- Izvēlieties Norādīt printera adresi, lai manuāli ievadītu printera aparatūras adresi (MAC adresi), IP adresi vai ierīces nosaukumu (IP resursdatora nosaukumu).
- Izvēlieties opciju Enter settings for a printer not on the network (Ievadīt ārpus tīkla esoša printera iestatījumus), ja konfigurējat tāda printera portu, kas nav pievienots tīklam. Papildinformāciju par šo opciju skatiet printerim pievienotajā dokumentācijā.