### 找到印表機

「找到印表機」畫面可以讓您選擇從區域網路偵測到的印表機，或是取得其他安裝網路、USB 或平行連接印表機的設定選項。

- 安裝偵測到的網路印表機。 從區域網路中偵測到的所有印表機（多功能裝置）清單中選擇您想要的印表機，然後按「下一步」。 按一下「再次搜尋」按鈕，在網路上再次執行印表機搜尋。
- 協助我尋找印表機。 如果您想要的網路印表機不在清單中，或是您想安裝一台使用 USB 或並列電纜線直接連接到電腦的印表機，請選擇此選項。 對於網路印表機，此選項將可提供其他搜尋功能，例如：依照 IP 位址搜尋印表機。

註： 若要設定不是位於區域網路上的印表機，請參閱在大型 IP 網路上新增印表機。

清單中的印表機是依照下列欄位來識別。 「硬體位址」可能是最容易識別印表機的方式：

機型 | 識別印表機機型（例如，HP LaserJet 5000 系列）。 「未知」會在機型無法識別、印表機關閉或沒有連接印表機時顯示。 針對 HP Jetdirect 外接式列印伺服器，下列會在印表機已連接但無法識別時顯示：

- 平行： Centronics 印表機/繪圖機
- USB（單向）： 單向的週邊設備
- USB（雙向）： 雙向的週邊設備

硬體位址 | （也稱作「工作站位址」或 MAC 位址）。 裝置在區域網路上的唯一識別。 若是 HP 印表機及擁有多個印表機連接埠的 HP Jetdirect 外接式列印伺服器，可能還會附加埠號（連接埠 1、連接埠 2、連接埠 3）。 此位址列在列印伺服器的組態（測試）頁上。
IP 位址 | （網際網路通訊協定）裝置在 TCP/IP 網路上的唯一識別且由網路管理員指定。 IPv4 與 IPv6 位址都將顯示於此清單中。 如果印表機有多個位址，則每個位址都將顯示一次，讓您選擇想要使用的介面。 註： 當 HP Jetdirect 列印伺服器的電源開啟，並且未在兩分鐘內設定有效的 IP 位址，便會自動指定「自動 IP」位址 (169.254.x.x) 或預設 IP 位址 (192.0.0.192)。HP 建議變更預設 IP 位址。 如果有多台印表機的預設位址相同，請檢查「硬體位址」以識別正確的印表機。
IP 主機名稱 | IP 主機名稱是可以用來代替印表機 IP 位址的易記（或易於識別）名稱。 當在網路上設定了一個名稱伺服器以對應主機名稱到其相對的 IP 位址時，即可使用此方法。 如果已經在印表機上指定且設定了主機名稱（例如 printer1.marketing.com），則您可指定主機名稱來識別印表機。

註： 如果有欄位項目遭到截斷，而您想要檢視整個欄位，則可調整欄位的寬度。 若要調整大小，請將滑鼠放在欄位標題的邊緣，然後按一下並拖曳。

關於列印網路組態頁的指示，請參閱隨附於印表機的文件。

如果選定的印表機已受到 SNMP 群體名稱或 Jetdirect 密碼的保護，則會出現提示要求您提供群體名稱或密碼。

#### 如需詳細資訊：

網路列印用語的辭彙表