### Sprawdzanie połączenia z drukarką

W przypadku bezprzewodowego połączenia z drukarką należy sprawdzić, czy wskaźnik sieci bezprzewodowej drukarki jest włączony (informacje dotyczące identyfikacji wskaźnika sieci bezprzewodowej drukarki znajdują się w dokumentacji dostarczonej z drukarką). Następnie należy wybrać jedną z opcji na opisanym poniżej ekranie.

W przypadku połączenia za pomocą kabla sieciowego należy sprawdzić lampki portu sieciowego z tyłu drukarki:

Jeżeli lampka połączenia sieciowego jest... | Wtedy…
--- | ---
Włączona i świeci się na zielono | Należy wybrać jedną z opcji na opisanym poniżej ekranie. Aby znaleźć adres sprzętowy drukarki (adres MAC), adres IP lub nazwę urządzenia (nazwę hosta IP), należy wydrukować stronę konfiguracji sieci. Instrukcje drukowania strony konfiguracji sieci znajdują się w dokumentacji dostarczonej z drukarką.
Wyłączona |

- Sprawdź, czy kabel sieciowy jest dokładnie podłączony do drukarki i bezprzewodowego punktu dostępu (WAP) oraz komputera.
- Sprawdź, czy WAP jest włączony.
- Sprawdź, czy drukarka jest włączona.
- Sprawdź, czy komputer jest podłączony do sieci.

Po sprawdzeniu poprawności wymienionych powyżej elementów należy wybrać metodę ponownego wyszukiwania drukarki:

- Wybierz Szukaj ponownie, aby wykorzystać kreatora konfiguracji do dalszego szukania.
- Wybierz Określ drukarkę według adresu, aby ręcznie wprowadzić adres sprzętowy (adres MAC) drukarki, adres IP lub nazwę urządzenia (nazwę hosta IP).
- Jeśli konfigurowany jest port dla drukarki, która nie jest podłączona do sieci, należy zaznaczyć opcję Wprowadź ustawienia drukarki niepodłączonej do sieci. Więcej informacji na temat tej opcji można znaleźć w dokumentacji dostarczonej z drukarką.