### Yazıcıyı Tanımlama

Kurulum, yazıcınızı ağda algılayamıyorsa lütfen aşağıdakileri kontrol edin:

- Yazıcının düzgün bir şekilde bağlandığından ve açık olduğundan emin olun.
- Bilgisayarınızda etkin bir güvenlik duvarı olup olmadığını kontrol edin. Bilgisayarınızda etkin bir güvenlik duvarı varsa, bu güvenlik duvarı yükleyicinin yazıcıyı algılamasını engelleyebilir. Yüklemeye devam etmeden önce bilgisayarınızdaki güvenlik duvarını geçici olarak devre dışı bırakın. Etkin bir güvenlik duvarınız varsa (ZoneAlarm©, BlackICE© vb.) güvenlik duvarının nasıl devre dışı bırakılacağını açıklayan yönergeler için satıcınız tarafından sağlanan belgelere bakın. HP, aşağıdakilerin bilgisayarınıza yüklenmesini tavsiye eder: (1) İnternet ve bilgisayarınız arasında güvenlik duvarı koruması sağlayan ağ geçidi gibi bir donanım cihazı ve (2) güncel bir virüs algılama programı.

Güvenlik duvarları hakkında daha fazla bilgi

Yukarıdaki öğelerin sağlandığını onayladıktan sonra, yazıcınızı aramak için aşağıdaki yöntemlerden birini seçin:

- Algılanan yazıcılar listesinden seçim yapın. Yerel ağda algılanan mevcut yazıcı listesinden seçim yapabilirsiniz. İleri’yi tıklattığınızda, yardımcı program ağ yazıcılarını arar ve bunları bir listede görüntüler. Ardından, listeden istediğiniz yazıcıyı seçebilirsiniz.
- Yazıcıyı adresiyle belirtin. Belirli bir yazıcıyı adresiyle bulabilirsiniz. İleri’yi tıklattığınızda yazıcıyı LAN donanım adresiyle, IP adresiyle veya IP ana bilgisayar adıyla tanımlamanız istenir.
- Ağda olmayan bir yazıcının ayarlarını girin. Ağa bağlı olmayan bir yazıcı için bir bağlantı noktası yapılandırıyorsanız, bu seçeneği belirleyin. Bu seçenekle ilgili daha fazla bilgi almak için, yazıcınızla birlikte sağlanan belgelere bakın.

#### Daha fazla bilgi için:

Ağda Yazdırma Terimleri Sözlüğü