### Идентификация принтера

Если программа установки не смогла обнаружить принтер в сети, проверьте следующее:

- Проверьте, правильно ли подключен принтер, и его питание включено.
- Проверьте, включен ли на компьютере брандмауэр. Если на компьютере включен брандмауэр, он может блокировать программу установки и не позволить ей выполнить обнаружение принтера. Перед продолжением установки временно отключите брандмауэр. Если на компьютере работает брандмауэр (например ZoneAlarm©, BlackICE© и т.д.), инструкции по его отключению см. в документации производителя. Специалисты HP настоятельно рекомендуют, чтобы на компьютере были установлены следующие компоненты: 1) аппаратное устройство, обеспечивающее функции защиты брандмауэра между Интернетом и компьютером, например шлюз, и (2) постоянно обновляемое антивирусное программное обеспечение.

Дополнительная информация о брандмауэрах

После проверки указанных выше условий выберите один из следующих способов поиска принтера:

- Выбрать из списка обнаруженных принтеров. Принтер можно выбрать из списка имеющихся принтеров, обнаруженных в локальной сети. При нажатии на кнопку Далее утилита выполнит поиск сетевых принтеров и отобразит их в этом списке. Затем из этого списка можно выбрать нужный принтер.
- Указать принтер по адресу. Определенный принтер можно найти по его адресу. После нажатия на кнопку Далее появится запрос на идентификацию принтера по его аппаратному адресу ЛС, адресу IP или имени хоста IP.
- Ввести параметры несетевого принтера. При настройке порта для принтера, который не подключен к сети, выберите этот параметр. Для получения дополнительной информации об этом параметре см. документацию, прилагаемую к принтеру.

#### Для получения дополнительной информации см.

Глоссарий терминов сетевой печати