### Dodajanje tiskalnikov v velika omrežja IP

Identifikacija tiskalnikov prek tega pripomočka je lahko otežena, če dodajate tiskalnike (ali večfunkcijske naprave) prek usmerjevalnika ali prehoda (ne v svoje lokalno omrežje):

- usmerjevalniki morda ne morejo prek naslova strojne opreme, naslova MAC ali postaje tiskalnika.
- če imate v lokalnem omrežju več novih tiskalnikov, uporaba privzetega naslova IP (192.0.0.192) za identifikacijo tiskalnika ne zagotavlja pravilne izbire tiskalnika. Če želite identificirati pravi tiskalnik, preverite naslov strojne opreme.

Če želite nastaviti tiskalnik z uporabo tega pripomočka, nadaljujte takole:

1. Uporabite eno od naslednjih možnosti:
   - ročno premaknite tiskalnik v lokalno omrežje svojega računalnika ali
   - uporabite ta pripomoček v računalniku, ki je povezan z lokalnim omrežjem vašega tiskalnika.
2. Tiskalnik identificirajte s tem pripomočkom in nastavite parametre IP, ki se ujemajo s končnim mestom tiskalnika v omrežju. Če potrebujete naslov MAC in se želite prepričati o pravi izbiri naslova MAC ali strojne opreme, ga lahko dobite tako, da natisnete preskusno stran s konfiguracijo (iz tiskalnika ali iz zunanjega tiskalniškega strežnika).
3. Vrnite tiskalnik (ali zunanji tiskalniški strežnik HP Jetdirect) na njegovo končno mesto v omrežju, če je treba.
4. Če želite ta tiskalnik namestiti v druge računalnike, uporabite eno od naslednjih možnosti:
   - za nastavitev vsakega računalnika ali strežnika pri drugih računalnikih ali strežnikih, ki bodo neposredno tiskali prek tega tiskalnika, uporabite ta pripomoček ali
   - za odjemalce programa Windows, ki bodo tiskali na ta tiskalnik v sistemu v skupni rabi, v mapi Tiskalniki odjemalskega sistema uporabite možnost Dodaj tiskalnik ali uporabite namestitveni program za skupno rabo tiskalnika, narejen za ta tiskalnik.

#### Če želite več informacij, glejte:

Glosar izrazov omrežnega tiskanja