### Tunnista kirjoitin

Jos asennusohjelma ei havainnut kirjoitinta verkossa, tarkasta seuraavat seikat:

- Varmista, että kirjoitin on kytketty oikein ja virta on kytketty.
- Tarkasta, onko palomuuri käytössä tietokoneella. Jos tietokoneella on palomuuri käytössä, se saattaa estää asennusohjelmaa havaitsemasta kirjoitinta. Ota palomuuri väliaikaisesti pois käytöstä ennen asennuksen jatkamista. Jos palomuuri (kuten ZoneAlarm© on käytössä, BlackICE©jne.), katso ohjeet palomuurin poistamisesta palomuurin toimittajan oppaista. HP suosittelee, että asennat tietokoneeseen: (1) laitteen, joka huolehtii palomuurisuojauksesta Internetin ja tietokoneen välillä, esimerkiksi yhdyskäytävän sekä (2) ajan tasalla olevan virustorjuntaohjelman.

Lisätietoja palomuureista

Tarkistettuasi edellä esitetyt kohteet valitse menetelmä, jolla kirjoitinta etsitään:

- valitse kirjoitin havaittujen kirjoittimien luettelosta. Voit valita kirjoittimen luettelosta, jossa paikallisverkossa havaitut kirjoittimet näkyvät. Kun napsautat Seuraava, apuohjelma etsii verkkokirjoittimia ja näyttää ne luettelossa. Voit nyt valita haluamasi kirjoittimen luettelosta.
- Määritä kirjoitin osoitteen mukaan. Voit löytää haluamasi kirjoittimen sen osoitteen perusteella. Kun napsautat Seuraava, saat kehotuksen tunnistaa kirjoittimen joko sen LAN-laiteosoitteen, IP-osoitteen, IP-isäntänimen tai IPX-osoitteen perusteella.
- Määritä sellaiset kirjoittimen asetukset, joka ei ole verkossa. Valitse tämä vaihtoehto, jos määrität portin sellaiselle kirjoittimelle, joka ei ole kytketty verkkoon. Lisätietoja tästä vaihtoehdosta on kirjoittimen käyttöoppaassa.

#### Lisätietoja:

Verkkotulostussanasto