### 檢查印表機連線

如果您是以無線的方式連接印表機，請確認印表機的無線指示燈已亮起（請參閱印表機隨附的說明文件，以取得關於識別印表機無線指示燈的說明）。然後在畫面上選擇下述的其中一個選項。

如果您使用網路電纜進行連線，請檢查印表機背面的網路連接埠燈號：

如果連結燈為... | 則...
--- | ---
亮起，且為綠燈 | 然後在畫面上選擇下述的其中一個選項。若要找出印表機的硬體位址（MAC 位址）、IP 位址或裝置名稱（IP 主機名），請列印網路組態設定頁。如需列印網路組態設定頁的操作說明，請參閱印表機隨附的網路說明文件。
熄滅 |

- 驗證網路電纜是否正確連線至印表機及無線存取點 (Wireless Access Point，WAP) 或電腦。
- 驗證 WAP 已經啟動。
- 驗證印表機已經啟動。
- 驗證電腦已經連線至網路。

等您確認過以上列出的項目之後，請再選擇一個方法來搜尋印表機：

- 選擇「再次搜尋所有可用的印表機」，讓安裝精靈執行其它搜尋。
- 選擇「依位址指定印表機」，手動輸入印表機的硬體位址（MAC 位址）、IP 位址或裝置名稱（IP 主機名）。
- 如果您要設定未連接到網路之印表機的連接埠，請選擇「為不在網路上的印表機輸入設定值」。如需關於此選項的詳細資訊，請參閱印表機隨附的說明文件。