### Spausdintuvo identifikavimas

Jei sąrankos metu nepavyko tinkle rasti spausdintuvo, patikrinkite:

- Įsitikinkite, kad spausdintuvas yra tinkamai prijungtas ir įjungtas.
- Patikrinkite, ar kompiuteryje įjungta ugniasienė. Jei kompiuteryje įjungta ugniasienė, tai gali trukdyti diegimo programai rasti spausdintuvą. Laikinai kompiuteryje išjunkite ugniasienę prieš tęsdami diegimą. Jei ugniasienė įjungta (pavyzdžiui, ZoneAlarm©, BlackICE©, ir t. t.), instrukcijų, kaip ją išjungti, ieškokite ugniasienės tiekėjo dokumentacijoje. HP rekomenduoja, kad jūsų kompiuteryje būtų įdiegta: (1) Techninės įrangos prietaisas, kuris suteikia ugniasienės apsaugą internete ir kompiuteryje, pavyzdžiui, šliuzas, ir (2) naujausia virusų aptikimo programa.

Daugiau informacijos apie ugniasienes

Kai patikrinsite ankščiau nurodytus dalykus, pasirinkite vieną iš šių būdų surasti spausdintuvą:

- Pasirinkite iš aptiktų spausdintuvų sąrašo. Galite pasirinkti iš galimų spausdintuvų, aptiktų vietiniame tinkle, sąrašo. Jei spustelėsite Toliau, paslaugų priemonė ieškos tinklo spausdintuvų ir pateiks jų sąrašą. Iš sąrašo galite pasirinkti norimą spausdintuvą.
- Nurodykite spausdintuvą pagal adresą. Galite rasti tam tikrą spausdintuvą pagal jo adresą. Jei spustelėsite Kitas, būsite paraginti nurodyti spausdintuvą pagal jo LAN techninės įrangos adresą, pagal IP adresą arba pagal IP pagrindinio kompiuterio pavadinimą.
- Įveskite ne tinkle esančio spausdintuvo parametrus. Pasirinkite šią pasirinktį, jei konfigūruojate ne tinkle esančio spausdintuvo prievadą. Daugiau informacijos apie šią pasirinktį rasite spausdintuvo dokumentacijoje.

#### Daugiau informacijos rasite:

Spausdinimo tinkle terminų žodynas