### Nastavenie tlačiarne

Obrazovka Nastavenie tlačiarne vám umožní zadať nastavenie pre tlačiareň, ktorá nie je v sieti.

Pre tlačiareň môžete zadať aspoň jednu z nasledujúcich adries a potom kliknite na tlačidlo Ďalej. Zadanie viac ako jednej adresy zabezpečí, že vytvorený port bude pripojený k určenej tlačiarni.

- Názov hostiteľa IP. Názov hostiteľa IP je priateľský (ľahko zapamätateľný) názov, ktorý sa môže použiť namiesto adresy IP tlačiarne.
- Hardvérová adresa. Hardvérová adresa LAN (taktiež nazývaná adresa stanice alebo adresa MAC) jednoznačne identifikuje zariadenie.
- Adresa IP (IPv4). Adresa IP (Internet Protocol) jednoznačne identifikuje každé zariadenie v sieti TCP/IP. Adresa je obvykle pridelená správcom siete. Túto pomôcku je možné použiť len pri manuálnej konfigurácii nastavení IPv4 na zariadení.

Poznámka: Informácie o inštalácii tlačiarní, ktoré sa nenachádzajú v miestnej sieti, nájdete v časti Pridávanie tlačiarní v rozsiahlych sieťach IP.

#### Ďalšie informácie:

Slovník pojmov sieťovej tlače