### Kirjoittimen asetukset

Kirjoittimen asetukset -näytöllä voidaan määrittää asetukset sellaiselle kirjoittimelle, joka ei ole verkossa.

Voit antaa kirjoittimelle vähintään yhden alla mainituista osoitteista. Valitse sitten Seuraava. Useamman kuin yhden osoitteen antaminen auttaa takaamaan, että luotu portti yhdistetään yksilöityyn kirjoittimeen.

- IP-isäntänimi. IP-isäntänimi on helposti tunnistettava käyttäjäystävällinen nimi, jota voi käyttää kirjoittimen IP-osoitteen sijaan.
- Laiteosoite. LAN-laiteosoite (eli asemaosoite tai MAC-osoite) toimii laitteen yksilöllisenä tunnisteena.
- IP-osoite (IPv4). IP (Internet Protocol) -osoite määrittää erikseen jokaisen laitteen TCP/IP-verkossa. IP-osoitteen määrittää yleensä verkon ylläpitäjä. Tätä apuohjelmaa voi käyttää vain laitteen IPv4-asetusten manuaaliseen määrittämiseen.

Huomaa: Jos haluat asentaa kirjoittimia, jotka eivät sijaitse paikallisverkossa, katso Kirjoittimien lisääminen suuriin IP-verkkoihin.

#### Lisätietoja:

Verkkotulostussanasto