### Muutke TCP/IP sätteid

Saate määratleda sellele printerile uusi TCP/IP sätteid (IPv4). Te peaksite enne mis tahes sätete muutmist konsulteerima oma võrguadministraatoriga.

Märkus: installeerimisutiliit tuvastab teie süsteemisätted ning esitab soovituslikud TCP/IP sätted (nii IPv4 kui IPv6), kuid soovi korral saate IPv4 sätteid ise muuta (seda utiliiti saab kasutada ainult IPv4 sätete konfigureerimiseks käsitsi). Teie määratavaid parameetrite väärtuseid ei konfigureerita printeris seni, kuni te pole installeerimist lõpetanud.

· Kui printeril ei ole kehtivaid TCP/IP sätteid:
sisestage kehtiv printeri IP-aadress (IPv4), kehtiv alamvõrgu mask ja vastavate väljade portaali kehtiv IP-aadress. Peaksite enne väärtuste määramist konsulteerima oma võrguadministraatoriga.

Klõpsake Suggest Settings (Paku sätteid), et TCP/IP parameetrid sisestataks installeerimisutiliiti automaatselt.

Kasutage vaikepordinime märkeruutu (Windows NT, 2000 ja XP). Märkige see ruut, et kasutada oma printeril pordi vaikesätteid. Kui see ruut ei ole tähistatud, siis näidatakse järgmises viisardi aknas Port Name (Pordi nime) dialoogi.

ETTEVAATUST: kui teie printer ühendatakse teiste võrkudega, ei pruugi utiliidi pakutavad TCP/IP sätted olla globaalselt unikaalsed ning võivad minna teiste seadmetega konflikti. Olge ühendamisel teistesse TCP/IP võrkudesse tähelepanelik.

· Kui printeril on juba kehtivaid TCP/IP sätteid:
kuvatakse kehtivad TCP/IP sätted.

ETTEVAATUST: kehtivate TCP/IP sätete muutmine aitab vältida teiste kasutajate ligipääsu. Konsulteerige enne kehtivate sätete muutmist oma võrguadministraatoriga.

Märkus: kui TCP/IP parameetrid on haldustarkvara, nagu näiteks HP Web Jetadmin, poolt salasõnaga kaitstud, on sisestusväljad tuhmid.

Kasutage vaikepordinime märkeruutu (ainult Windows NT, 2000 ja XP). Märkige see ruut, et kasutada oma printeril pordi vaikesätteid. Kui see ruut ei ole tähistatud, siis näidatakse järgmises viisardi aknas Port Name (Pordi nime) dialoogi.

#### Lisateavet saate:

võrgu printimisterminite sõnastikust