### Проверка на връзката с принтера

Ако сте свързали принтера безжично, проверете дали индикатора за безжична връзка на принтера свети (вж. документацията, придружаваща вашия принтер, за да научите кой е индикаторът за безжична връзка). След което изберете една от описаните по-долу опции на екрана.

Ако свържете принтера с мрежов кабел, проверете индикаторите на мрежовия порт отзад на устройството:

Ако индикаторът за връзка... | Направете следното...
--- | ---
Свети в зелено | Изберете една от описаните по-долу опции на екрана. За да научите хардуерния адрес (MAC адреса) и IP адреса на принтера, както и името на устройството (IP име на хост), отпечатайте страница с мрежовата конфигурация. За инструкции относно отпечатване на страница с мрежовата конфигурация вж. документацията, придружаваща принтера.
Не свети |

- Проверете дали мрежовият кабел е правилно свързан към принтера и Wireless Access Point (WAP) (Безжична точка на достъп) или компютъра.
- Проверете дали безжичната точка на достъп е включена.
- Уверете се, че принтерът е включен.
- Проверете дали компютърът е свързан към мрежата.

След като проверите елементите, описани по-горе, отново изберете начин на търсене на принтера:

- Изберете Search again (Търси отново), за да зададете на съветника за настройка да изпълни друго търсене.
- Изберете Specify a printer by address (Указване на принтер чрез адрес), за да въведете Hardware address (MAC address) (Хардуерен адрес (MAC адрес)), IP address (IP адрес) или device name (IP Hostname) (Име на устройство (IP име на хост)) на принтера.
- Изберете Enter settings for a printer not on the network (Въвеждане на настройки за принтер, който не е в мрежата), ако конфигурирате порт за даден принтер, който не е свързан към мрежата. За допълнителна информация относно тези опции вж. документацията към принтера.