### Printera iestatījumi

Ekrānā Printera iestatījumi var norādīt ārpus tīkla esoša printera iestatījumus.

Ievadiet vienu vai vairākas no šīm printera adresēm un pēc tam noklikšķiniet uz Next (Tālāk). Ievadot vairākas adreses, nodrošināsiet, ka izveidotais ports tiks savienots ar norādīto printeri.

- IP resursdatora nosaukums. IP resursdators ir viegli identificējams nosaukums, ko var izmantot printera IP adreses vietā.
- Aparatūras adrese. LAN aparatūras adrese (tiek saukta arī par stacijas adresi vai MAC adresi) unikāli identificē ierīci.
- IP adrese (IPv4). IP (interneta protokola) adrese unikāli identificē katru TCP/IP tīkla ierīci. To parasti piešķir tīkla administrators. Šo utilītu var izmantot tikai, lai manuāli konfigurētu ierīces IPv4 iestatījumus.

Piezīme. Lai uzstādītu printerus, kas ir ārpus lokālā tīkla, skatiet Printeru pievienošana lielos IP tīklos.

#### Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet:

Tīkla drukas terminu vārdnīca