### Printeri seaded

Printeri seadete kuva võimaldab seadistada printerit, mis ei asu võrgus.

Võite printerile sisestada ühe või mitu alljärgnevat aadressi ja klõpsata siis Edasi. Rohkem kui ühe aadressi sisestamisel aitab tagada, et loodud port on ühenduses määratud printeriga.

- IP-hostinimi. IP-hostinimi on kasutajasõbralik (ehk lihtsalt tuvastatav) nimi, mida saab kasutada printeri IP-aadressi asemel.
- Riistvara-aadress. LAN riistvara-aadress (nimetatakse ka jaama aadressiks või MAC-aadressiks) annab seadmele kordumatu tuvastustähise.
- IP-aadress (IPv4). IP (internetiprotokolli) aadress annab igale seadmele TCP/IP võrgus kordumatu tuvastustähise. Tavaliselt määrab selle võrguhaldur. Seda utiliiti saab kasutada üksnes seadme Ipv4 seadete käsitsi konfigureerimiseks.

Märkus: printerite seadistamiseks, mis ei asu kohalikus võrgus, vt Printerite lisamine suurtesse IP-võrkudesse.

#### Lisainfot leiate:

Võrguprinterite terminite sõnastikust