### Встановлення принтерів у великих IP-мережах

При встановленні принтерів (або багатофункціональних пристроїв) через маршрутизатор або шлюз (що розташовані поза межами вашої локальної мережі), ідентифікація принтерів за допомогою цієї програми може ускладнюватися через нижче вказані проблеми.

- Маршрутизатори можуть бути не в змозі передавати апаратну адресу, MAC-адресу або адресу станції принтера.
- Якщо у вас є кілька нових принтерів у локальній мережі, то використання стандартної IP-адреси (192.0.0.192) для ідентифікації принтера не гарантуватиме правильність вибору принтера. Перевірте апаратну адресу, щоб вказати правильний принтер.

Щоб скористатися цією програмою для встановлення принтера, дотримуйтесь наведеної нижче процедури.

1. Виконайте одну з таких дій:
   - змініть фізичне розташування принтера у локальній мережі вашого комп’ютера; або
   - скористайтеся цією програмою на комп’ютері, під’єднаному до локальної мережі вашого принтера.
2. Ідентифікуйте принтер за допомогою цієї програми і налаштуйте параметри протоколу IP, які відповідають кінцевому розташуванню принтера у мережі. Якщо потрібно дізнатися MAC-адресу, її можна знайти, надрукувавши сторінку конфігурації (з принтера або із зовнішнього сервера друку), щоб переконатися у правильності вибраної апаратної (MAC) адреси.
3. У разі необхідності поверніть принтер (або зовнішній сервер друку HP Jetdirect) у його кінцеве місце розташування у мережі.
4. Щоб встановити принтер на інших комп’ютерах, виконайте одну з таких дій:
   - для інших комп’ютерів або серверів, які будуть друкувати безпосередньо на цей принтер, використайте цю програму для налаштування кожного комп’ютера чи сервера; або
   - для клієнтів Windows, які друкуватимуть на цей принтер через спільну систему, скористайтеся командою “Установити принтер” у папці “Принтери” на клієнтській системі або спеціальною програмою встановлення спільного принтера.

#### Отримання докладнішої інформації:

Словник термінів мережного друку