### Configurações da impressora

A tela Configurações da impressora permite especificar configurações para uma impressora que não esteja conectada à rede.

Você pode inserir um ou mais dos seguintes endereços para a impressora e, em seguida, clicar em Avançar. Inserir mais de um endereço ajudará a garantir que a porta criada será conectada à impressora especificada.

- Nome do host IP. O nome do host IP é um nome amigável (ou fácil de identificar) que pode ser utilizado em lugar do endereço IP da impressora.
- Endereço de hardware (MAC). Um endereço de hardware de LAN (também denominado Endereço de estação ou Endereço MAC) identifica unicamente um dispositivo.
- Endereço IP (IPv4). Um endereço IP (Internet Protocol – Protocolo de Internet) identifica unicamente cada dispositivo em uma rede TCP/IP. Geralmente, ele é atribuído por um administrador de rede. Este utilitário somente pode ser utilizado para definir configurações IPv4 manualmente no dispositivo.

Nota: Para configurar impressoras que não se encontram na rede local, consulte Adição de impressoras em grandes redes IP.

#### Para obter mais informações:

Glossário de Termos de Impressão em Rede