### Imprimante găsite

Ecranul Imprimante găsite vă permite să selectați o imprimantă detectată ín rețeaua locală sau să obțineți opțiuni de configurare suplimentare pentru instalarea de imprimante conectate ín rețea, prin USB sau prin portul paralel.

- Instalarea unei imprimante detectate ín rețea. Selectați imprimanta dorită din lista tuturor imprimantelor (sau a dispozitivelor multifuncționale) detectate ín rețeaua locală și faceți clic pe Următorul. Faceți clic pe butonul Căutare din nou pentru a efectua o altă căutare a imprimantelor din rețea.
- Ajutor pentru găsirea imprimantei mele. Selectați această opțiune dacă imprimanta de rețea dorită nu se află ín listă sau dacă doriți să instalați o imprimantă ce se va conecta direct la computerul dumneavoastră printr-un cablu USB sau paralel. Pentru imprimantele de rețea, această opțiune va oferi opțiuni de căutare suplimentare, precum căutarea unei imprimante după adresa IP.

Notă: Pentru a configura imprimante care nu sunt localizate ín rețeaua locală, consultați Adăugare de imprimante ín rețele IP mari.

Imprimantele din listă sunt identificate de următoarele câmpuri. Adresa hardware poate reprezenta cel mai ușor mod de a identifica imprimanta:

Model | Identifică modelul imprimantei (de exemplu, HP LaserJet 5000 Series). Necunoscut este afișat dacă modelul nu a putut fi identificat, dacă imprimanta este oprită sau dacă nu este nicio imprimantă conectată. Pentru serverele externe de imprimare HP Jetdirect vor fi afișate următoarele dacă există o imprimantă conectată, dar nu a putut fi identificată:

- Paralel: Imprimantă/Plotter Centronics
- USB (unidirecțional): Periferic unidirecțional
- USB (bidirecțional): Periferic bidirecțional

Adresă hardware | (denumită, de asemenea, adresă de stație sau adresă MAC). Identifică, ín mod unic, un dispozitiv ín rețeaua locală. Pentru imprimantele HP și serverele externe de imprimare HP Jetdirect care au mai multe porturi de imprimantă, este posibil să fie adăugat un număr de port (Port 1, Port 2, Port 3). Această adresă este listată pe pagina de configurație (test) a serverului de imprimare.
Adresă IP | (Protocol Internet) Identifică, ín mod unic, un dispozitiv íntr-o rețea TCP/IP și este alocată de către un administrator de rețea. Atât adresa IPv4 cât și cea IPv6 vor fi afișate ín această listă. Dacă o imprimantă are mai multe adrese, va apărea o dată pentru fiecare adresă, permițându-vă să alegeți ce interfață să utilizați.

Notă: Atunci când un server de imprimare HP Jetdirect este pornit și nu este configurat cu o adresă IP valabilă ín termen de două minute, íi este alocată automat fie o adresă IP automată (169.254.x.x), fie o adresă IP implicită (192.0.0.192). HP recomandă ca adresa IP implicită să fie modificată. Dacă există mai multe imprimante cu aceeași adresă implicită, verificați adresa hardware pentru a identifica imprimanta corectă.

Nume gazdă IP: | Un nume de gazdă IP este un nume facil (sau ușor de identificat) ce poate fi utilizat ín locul adresei IP a imprimantei. Acesta poate fi utilizat atunci când ín rețea a fost configurat un server de nume pentru a mapa numele de gazdă adreselor IP corespunzătoare. Dacă imprimantei i-a fost alocat și configurat un nume de gazdă (de exemplu, printer1.marketing.com), puteți specifica numele de gazdă pentru a identifica imprimanta.

Notă: Dacă ínregistrarea dintr-un câmp este truncată și doriți să vizualizați íntregul câmp, redimensionați lățimea câmpului. Pentru redimensionare, plasați cursorul la marginea antetului câmpului, apoi faceți clic și trageți.

Pentru instrucțiuni privind imprimarea unei pagini de configurație a rețelei, consultați documentația primită ímpreună cu imprimanta.

Dacă o imprimantă selectată a fost protejată printr-un nume comun SNMP sau printr-o parolă Jetdirect, vi se va solicita numele comun sau parola.

#### Pentru mai multe informații:

Glosar de termeni pentru imprimarea ín rețea