### A nyomtató kapcsolatának ellenőrzése

Ha vezeték nélkül kapcsolódik a nyomtatóhoz, ellenőrizze, hogy világít-e a nyomtató vezeték nélküli jelzőfénye (a nyomtató vezeték nélküli jelzőfényét a nyomtatóhoz kapott dokumentáció segítségével tudja azonosítani). Ezt követően válasszon a képernyőn az alább ismertetett lehetőségek közül.

Ha hálózati kábelt használ a csatlakozáshoz, ellenőrizze a nyomtató hátlapján a hálózati port jelzőfényeit:

Ha a kapcsolat jelzőfénye... | Akkor...
--- | ---
Világít és zöld | Ezt követően válasszon a képernyőn az alább ismertetett lehetőségek közül. A nyomtató hardvercímének (MAC-címének), IP-címének vagy eszköznevének (IP-állomásnevének) meghatározása céljából nyomtassa ki a hálózat konfigurációs oldalát. A hálózati konfigurációs oldal kinyomtatásához lásd a nyomtatóhoz mellékelt dokumentációt.
Nem világít |

- Győződjön meg arról, hogy a hálózati kábel tökéletesen csatlakozik a nyomtatóhoz és a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz (WAP) vagy a számítógéphez.
- Ellenőrizze, hogy a WAP be van-e kapcsolva.
- Ellenőrizze, be van- kapcsolva a nyomtató.
- Ellenőrizze, hogy a számítógép csatlakoztatva van-e a hálózathoz.

Ha a fentieket ellenőrizte, válasszon módszert a nyomtató ismételt kereséséhez:

- Válassza a Keresés újból az összes elérhető nyomtatón gombot, hogy a telepítővarázsló egy újabb keresést hajtson végre.
- Válassza a Nyomtató megadása cím szerint gombot a nyomtató Hardvercímének (MAC-címének), IP-címének, vagy eszköznevének (IP-állomásnevének) kézi bevitele céljából.
- Válassza A hálózathoz nem csatlakozó nyomtató beállításainak megadása lehetőséget, ha olyan nyomtatóhoz állít be portot, amely nincsen a hálózathoz csatlakoztatva. A lehetőséggel kapcsolatban további tudnivalókat a nyomtatóhoz kapott dokumentációban talál.