### Кең тараған IP Желілерінде Принтерлерді Қосу

Егер Сіз принтерлерді (немесе, көп қызметті құрылғыларды) маршрутизатор немесе шлюз арқылы қосатын болсаңыз (өзіңіздің жергілікті желіңізден тыс), принтерлерді осы утилита арқылы анықтау қиындық туғызуы мүмкін:

- Маршрутизатор принтердің Аспаптық Құрал, MAC немесе Орналасу Адресін өткізбеуі мүмкін.
- Егер жергілікті желіңізде бірнеше жаңа принтерлер орнатылған болса, принтерді анықтау мақсатында стандартты IP адресін (192.0.0.192) пайдалануы дұрыс принтердің таңдалғанына кепіл болмайды. Дұрыс принтерді анықтау үшін Құрал Адресін тексеріңіз.

Осы утилитаны принтерді орнату мақсатында пайдалану үшін, келесідей жалғастырыңыз:

1. Келесілердің бірін орындаңыз:
   - Принтерді компьютеріңіздің жергілікті желісіне іс жүзінде ауыстырыңыз, немесе.
   - Бұл утилитаны принтеріңіздің жергілікті желісіне қосылған компьютерде пайдаланыңыз.
2. Принтерді осы утилита арқылы анықтап, принтердің қорытынды желіде орналасу орнына сәйкес келетін IP мәндерін конфигурациялаңыз. Егер Сізге MAC адресін табу қажет болса, Сіз дұрыс МАС немесе құрал адресін таңдағандығыңызға көз жеткізу үшін оны конфигурациялау (тест) бетін басып шығару (принтердің өзінен немесе сыртқы баспа серверінен) арқылы таба аласыз.
3. Қажет болса, принтерді (немесе, HP Jetdirect сыртқы баспа серверін) өзінің желідегі қорытынды орналасу орнына қайтарыңыз.
4. Принтерді өзге компьютерге орналастыру үшін келесілердің бірін орындаңыз:
   - Осы принтерге тікелей баспа шығаратын өзге компьютерлер немесе серверлер үшін осы утилитаны әр компьютерді немесе серверді конфигурациялау мақсатында пайдаланыңыз, немесе.
   - Осы принтерге баспаны ортақ пайдаланымдағы жүйе арқылы шығаратын Windows клиенттері үшін клиенттік жүйенің Принтерлер папкасындағы Принтерді Қосу утилитасын немесе осы принтерге арнап құрылған ортақ пайдаланымдағы принтерді орнату бағдарламасын пайдаланыңыз.

#### Көбірек ақпарат алу үшін:

Желіде Басып Шығару Терминдерінің Глоссариі