<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<document>
<th>

<title type="content">
<title>วิธีใช้ LaserJet</title>
</title>

<t01 type="content">
<bold16gold>ไม่พบเครื่องพิมพ์บนเครือข่าย</bold16gold>
<br/>
<body>โปรแกรมติดตั้งไม่พบเครื่องพิมพ์บนเครือข่าย

หากต้องการให้ HP แนะนำคุณตลอดขั้นตอนการค้นหาเครื่องพิมพ์บนเครือข่าย ให้คลิก <bold12>แนะนำฉัน</bold12>

ผู้ใช้ขั้นสูงสามารถคลิก "ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาขั้นสูง" เพื่ออ่านขั้นตอนต่างๆ แบบอ่านอย่างเดียวเพื่อค้นหาเครื่องพิมพ์บนเครือข่าย</body> 
</t01>

<!-- Translators: If the link below is more than 50 characters (with spaces), you must split the string placing up to 50 characters (with spaces) in the <bodyLinkLine1> tag and the remaining characters in the <bodyLinkLine2> tag.--> 
<t02 type="content">
<bodyLinkLine1>» ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาขั้นสูง</bodyLinkLine1><br/>
<bodyLinkLine2/>
</t02>

<t03 type="content">
<bold16gold>เครื่องพิมพ์ไม่พบขั้นตอนการแก้ไขปัญหา</bold16gold> 
<br/>
<bodyNumList>1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่และพร้อมดำเนินการ

2. ตรวจสอบสอบว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายผ่านพอร์ตและสายเคเบิลที่ถูกต้อง ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิลต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าแน่นหนาดีและอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง หากยังคงมีปัญหาอยู่ ให้ลองใช้สายเคเบิลหรือพอร์ตอื่นบนฮับหรือตัวรับส่งสัญญาณ ไฟสถานะแสดงการทำงานสีเหลืองและไฟแสดงสถานะการเชื่อมต่อสีเขียวที่อยู่ติดกับการเชื่อมต่อพอร์ตที่ด้านหลังเครื่องควรติดสว่าง

3. จากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้พิมพ์หน้าการกำหนดค่าและค้นหา IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์

4. ใช้พรอมต์คำสั่งเพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายกับเครื่องพิมพ์ (Ping) จากคอมพิวเตอร์ของคุณ ตัวอย่างเช่น: ping 192.168.45.39</bodyNumList>

<bodyMargin>หากคุณสามารถตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายกับเครื่องพิมพ์ได้ โปรดตรวจสอบว่าการกำหนดค่า IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ถูกต้องบนคอมพิวเตอร์ หากถูกต้อง ให้ลบและเพิ่มเครื่องพิมอีกครั้ง

หากคำสั่ง Ping ล้มเหลว ให้ตรวจสอบว่าฮับเครือข่ายเปิดอยู่ แล้วตรวจสอบว่าการตั้งค่าเครือข่าย ผลิตภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ทั้งหมดได้รับการกำหนดค่าสำหรับเครือข่ายเดียวกัน ตรวจสอบว่าสามารถใช้คำสั่ง Ping กับเครื่องพิมพ์อื่นได้สำเร็จบนเครือข่าย (ไม่เช่นนั้น ไฟร์วอลล์อาจบล็อกคำสั่ง Ping)

หรือลองเปิดเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวเพื่อตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์กำลังสื่อสารอยู่กับเครื่องพิมพ์</bodyMargin><br/>
</t03>

<t04 type="content">
<bold16gold>การค้นหาเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายแบบใช้สาย</bold16gold>
<br/>
<body>ตรวจดูให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่และแสดงเป็น <bold12>พร้อม</bold12></body> 
</t04>

<t05 type="content">
<bold16gold>การค้นหาเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายแบบใช้สาย</bold16gold>
<br/>
<body>ตรวจสอบว่าสายเคเบิลเครือข่ายที่ใช้งานอยู่เชื่อมต่อกับพอร์ตเครือข่ายบนเครื่องพิมพ์</body> 
</t05>

<t06 type="content">
<bold16gold>การค้นหาเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายแบบใช้สาย</bold16gold>
<br/>
<body>หากเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายอย่างถูกต้อง ควรมี IP แอดเดรส พิมพ์หน้าหน้าแสดงค่าคอนฟิกของผลิตภัณฑ์ และค้นหา IP แอดเดรสในหน้าแสดงค่าคอนฟิก</body> 
</t06>

<!-- Translators: If the link below is more than 50 characters (with spaces), you must split the string placing up to 50 characters (with spaces) in the <bodyLinkLine1> tag and the remaining characters in the <bodyLinkLine2> tag.--> 
<t07 type="content">
<bodyLinkLine1>» วิธีการพิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิก</bodyLinkLine1><br/>
<bodyLinkLine2/>
</t07>

<t08 type="content">
<bold16gold>การค้นหาเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายแบบใช้สาย</bold16gold>
<br/>
<body>ป้อน IP แอดเดรสลงในช่องที่ถูกต้องในโปรแกรมติดตั้งด้วยตนเอง แล้วทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ต่อไป

หากโปรแกรมติดตั้งยังคงไม่พบเครื่องพิมพ์บนเครือข่าย แสดงว่าคุณอาจมีซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์ที่ป้องกันการค้นหาของเครื่องพิมพ์ HP ขอแนะนำให้คุณเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์ของคุณ แต่ยอมรับการดำเนินการของโปรแกรม HP ทั้งหมดโดยเลือก "ดำเนินการต่อ" หรือ "ยกเลิกการบล็อก" หรือ "อนุญาต" เมื่อไฟร์วอลล์หรือซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสแจ้งเตือน การบล็อกการติดตั้งจะทำให้การติดตั้งนั้นล้มเหลว

หากซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยไม่ได้บล็อกการค้นหา อาจเป็นไปได้ว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายย่อยที่แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม</body> 
</t08>

<t09 type="content">
<bold16gold>การเปิดเครื่องพิมพ์</bold16gold>
<br/>
<body><bold12>หมายเหตุ:</bold12> ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ลอกเทปกาวและถอดตัวล็อคสำหรับการขนส่งออกหมดแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่กระดาษไว้ในถาดกระดาษแล้ว

ต่อสายไฟระหว่างเครื่องพิมพ์และเต้ารับ AC ที่ต่อกับสายดิน แล้วกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องพิมพ์เป็น <bold12>เปิด</bold12></body> 
</t09>

<t10 type="content">
<bold16gold>การเชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่าย</bold16gold>
<br/>
<body>เชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่ายที่ใช้งานอยู่เชื่อมต่อกับพอร์ตเครือข่ายบนเครื่องพิมพ์ รอให้เครื่องพิมพ์สร้าง IP แอดเดรสบนเครือข่ายสักครู่

หากไฟที่พอร์ตเครือข่ายไม่กะพริบ แสดงว่าสายเคเบิลเครือข่ายไม่ทำงาน ตรวจสอบว่าสายเคเบิลเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ใช้งานอยู่ หากเป็นเช่นนั้น ให้ลองใช้สายเคเบิลอื่นหรือทดสอบสายเคเบิลกับเครื่องอื่น</body> 
</t10>

<guideButt type="content">
<butt11>แนะนำฉัน</butt11>
</guideButt>

<backButt type="content">
<butt11>ย้อนกลับ</butt11>
</backButt>

<showButt type="content">
<butt11>แสดง</butt11>
</showButt>

<nextButt type="content">
<butt11>ถัดไป</butt11>
</nextButt>

<contButt type="content">
<butt11>ดำเนินการต่อ</butt11>
</contButt>

<exitButt type="content">
<butt11>ออกจากระบบ</butt11>
</exitButt>


</th>
</document>
