<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<document>
<ro>

<title type="content">
<title>LaserJet – Ajutor</title>
</title>

<t01 type="content">
<bold16gold>Imprimantă negăsită în reţea</bold16gold>
<br/>
<body>Programul de instalare nu găseşte imprimanta în reţea.

Pentru a vă lăsa ghidat de HP prin paşii necesari pentru găsirea imprimantei în reţea, faceţi clic pe <bold12>Ghidare</bold12>.

Utilizatorii avansaţi pot face clic pe "Paşi de depanare avansată" pentru a citi textul cu paşii necesari pentru găsirea imprimantei în reţea.</body> 
</t01>

<!-- Translators: If the link below is more than 50 characters (with spaces), you must split the string placing up to 50 characters (with spaces) in the <bodyLinkLine1> tag and the remaining characters in the <bodyLinkLine2> tag.--> 
<t02 type="content">
<bodyLinkLine1>» Paşi de depanare avansată</bodyLinkLine1><br/>
<bodyLinkLine2/>
</t02>

<t03 type="content">
<bold16gold>Paşi de depanare în cazul în care imprimanta nu a fost găsită</bold16gold> 
<br/>
<bodyNumList>1. Verificaţi dacă produsul este pornit şi pregătit.

2. Asiguraţi-vă că produsul este conectat la reţea utilizând portul şi cablul corespunzător. Verificaţi fiecare conexiune de cablu pentru a vă asigura că este sigură şi la locul potrivit. Dacă problema continuă să apară, încercaţi alte cabluri sau alte porturi de la hub sau de la aparatul de emisie-recepţie. Ledul chihlimbariu de activitate şi ledul verde de stare a legăturii de lângă conexiunea de port de pe spatele produsului trebuie să fie aprinse.

3. De la panoul de control al produsului, imprimaţi o pagină de configurare şi identificaţi adresa IP a produsului.

4. Utilizaţi promptul de comandă pentru a executa funcţia ping pentru produs de la computer. De exemplu: ping 192.168.45.39</bodyNumList>

<bodyMargin>Dacă operaţia ping reuşeşte pentru produs, verificaţi dacă configuraţia adresei IP pentru produs este corectă la computer. Dacă este corectă, ştergeţi şi adăugaţi din nou produsul.

Dacă comanda ping nu reuşeşte, verificaţi dacă huburile de reţea sunt pornite, apoi verificaţi dacă setările de reţea, produsul şi computerul sunt toate configurate pentru aceeaşi reţea. Verificaţi dacă comanda ping reuşeşte pentru alte dispozitive din reţea (dacă nu, este posibil ca un paravan de protecţie să blocheze comanda ping).

Sau încercaţi să deschideţi serverul Web încorporat pentru a verifica dacă computerul comunică cu produsul.</bodyMargin><br/>
</t03>

<t04 type="content">
<bold16gold>Descoperirea imprimantei într-o reţea cablată</bold16gold>
<br/>
<body>Asiguraţi-vă că produsul este alimentat şi că indică <bold12>Ready</bold12>.</body> 
</t04>

<t05 type="content">
<bold16gold>Descoperirea imprimantei într-o reţea cablată</bold16gold>
<br/>
<body>Asiguraţi-vă că la portul de reţea al produsului este conectat un cablu activ de reţea.</body> 
</t05>

<t06 type="content">
<bold16gold>Descoperirea imprimantei într-o reţea cablată</bold16gold>
<br/>
<body>Dacă produsul este conectat corect la reţea, trebuie să aibă o adresă IP. Imprimaţi o pagină de configurare pentru produs şi identificaţi adresa IP pe pagina de configurare.</body> 
</t06>

<!-- Translators: If the link below is more than 50 characters (with spaces), you must split the string placing up to 50 characters (with spaces) in the <bodyLinkLine1> tag and the remaining characters in the <bodyLinkLine2> tag.--> 
<t07 type="content">
<bodyLinkLine1>» Cum se imprimă o pagină de configurare</bodyLinkLine1><br/>
<bodyLinkLine2/>
</t07>

<t08 type="content">
<bold16gold>Descoperirea imprimantei într-o reţea cablată</bold16gold>
<br/>
<body>Introduceţi manual adresa IP în caseta corespunzătoare din programul de instalare, apoi continuaţi instalarea software-ului.

Dacă programul de instalare tot nu poate găsi imprimanta în reţea, este posibil să aveţi un software paravan de protecţie care împiedică descoperirea produsului. HP vă recomandă să lăsaţi activat software-ul paravan de protecţie. Dar permiteţi tuturor programelor HP să continue selectând "Continuare", "Deblocare" sau "Se permite". Blocarea unei instalări poate cauza eşecul acesteia.

Dacă software-ul de securitate nu blochează descoperirea, este posibil ca produsul să fie conectat la o altă subreţea decât cea în care se află computerul. Pentru asistenţă suplimentară, contactaţi administratorul de reţea.</body> 
</t08>

<t09 type="content">
<bold16gold>Pornirea produsului</bold16gold>
<br/>
<body><bold12>Notă:</bold12> Asiguraţi-vă s-au îndepărtat complet banda de ambalare şi dispozitivele de blocare pentru transport. Asiguraţi-vă că hârtia este încărcată în tava pentru hârtie.

Conectaţi cablul de alimentare între produs şi o priză de c.a. împământată, apoi apăsaţi butonul de alimentare al produsului în poziţia <bold12>On</bold12>.</body> 
</t09>

<t10 type="content">
<bold16gold>Conectarea unui cablu de reţea</bold16gold>
<br/>
<body>Conectaţi un cablu activ de reţea la portul de reţea al produsului. Aşteptaţi câteva minute pentru ca produsul să stabilească o adresă IP în reţea.

Dacă ledurile de la portul de reţea nu clipesc, cablul de reţea nu este activ. Cablul trebuie să fie conectat la o reţea activă. Dacă se confirmă acest lucru, încercaţi alt cablu sau testaţi cablul cu un alt dispozitiv.</body> 
</t10>

<guideButt type="content">
<butt11>Ghidare</butt11>
</guideButt>

<backButt type="content">
<butt11>Înapoi</butt11>
</backButt>

<showButt type="content">
<butt11>Arată-mi</butt11>
</showButt>

<nextButt type="content">
<butt11>Următorul</butt11>
</nextButt>

<contButt type="content">
<butt11>Continuare</butt11>
</contButt>

<exitButt type="content">
<butt11>Ieşire</butt11>
</exitButt>


</ro>
</document>
