<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<document>
<id>

<title type="content">
<title>Bantuan LaserJet</title>
</title>

<t00 type="content">
<bold16gold>Printer tidak ditemukan di jaringan nirkabel</bold16gold>
<br/>
<body>Penginstal tidak dapat menemukan printer di jaringan nirkabel.

Klik link di bawah ini yang paling sesuai dengan kondisi Anda:</body> 
</t00>

<t00L1 type="content">
<bodyLink>» Printer saya tersambung ke jaringan nirkabel, namun penginstal tidak dapat menemukannya.</bodyLink><br/>
</t00L1>

<t00L2 type="content">
<bodyLink>» Printer saya tidak dapat tersambung ke jaringan nirkabel.</bodyLink><br/>
</t00L2>

<t00L3 type="content">
<bodyLink>» Saya tidak yakin jika saya memiliki jaringan nirkabel.</bodyLink><br/>
</t00L3>

<t00L4 type="content">
<bodyLink>» Saya mengubah sambungan jaringan printer dari berkabel ke nirkabel.</bodyLink><br/>
</t00L4>

<t01 type="content">
<bold16gold>Menemukan printer di jaringan</bold16gold>
<br/>
<body>Jika telah tersambung dengan benar ke jaringan, produk akan memiliki alamat IP. Cetak Halaman Konfigurasi produk, lalu cari alamat IP pada Halaman Konfigurasi tersebut.</body>
</t01>

<!-- Translators: If the link below is more than 50 characters (with spaces), you must split the string placing up to 50 characters (with spaces) in the <bodyLinkLine1> tag and the remaining characters in the <bodyLinkLine2> tag.--> 
<t01L1 type="content">
<bodyLinkLine1>» Cara mencetak Halaman Konfigurasi</bodyLinkLine1><br/>
<bodyLinkLine2/>
</t01L1>

<t01a type="content">
<bold16gold>Menemukan printer di jaringan</bold16gold>
<br/>
<body>Masukkan alamat IP secara manual ke kolom yang sesuai pada Penginstal, lalu lanjutkan dengan penginstalan perangkat lunak.

Jika penginstal tetap tidak dapat menemukan produk di jaringan, Anda mungkin memiliki perangkat lunak firewall yang menghalangi pencarian produk. Sebaiknya aktifkan perangkat lunak firewall. Namun, bolehkan semua program HP berjalan dengan memilih "Lanjut", "Batalkan Pemblokiran", atau "Bolehkan" bila diminta oleh perangkat lunak firewall maupun antivirus. Memblokir penginstalan dapat menyebabkan kegagalan.

Jika perangkat lunak keamanan tidak memblokir pencarian, produk mungkin tersambung ke subjaringan yang berbeda dengan komputer. Untuk bantuan lebih lanjut, hubungi administrator jaringan Anda.</body>
</t01a>

<t02 type="content">
<bold16gold>Mengkonfigurasi printer di jaringan nirkabel</bold16gold>
<br/>
<body>Pastikan produk telah dihidupkan dan berada dalam status <bold12>Siap</bold12>.</body> 
</t02>

<t03 type="content">
<bold16gold>Mengkonfigurasi printer di jaringan nirkabel</bold16gold>
<br/>
<body>Jika Anda terlebih dulu mencoba mengkonfigurasi sambungan jaringan nirkabel melalui WPS (Wi-Fi Protected Setup) dan ternyata gagal, coba jalankan <bold12>konfigurasi nirkabel melalui USB</bold12>. Jika konfigurasi USB gagal, klik <bold12>Lanjut</bold12> di bawah ini.</body> 
</t03>

<t04 type="content">
<bold16gold>Mengkonfigurasi printer di jaringan nirkabel</bold16gold>
<br/>
<body><bold12>Catatan:</bold12> Ikuti petunjuk berikut hanya jika Anda telah gagal mencoba <bold12>konfigurasi nirkabel melalui USB</bold12>.

Konfirmasikan bahwa Anda memiliki jaringan nirkabel aktif dengan router nirkabel.</body> 
</t04>

<t05 type="content">
<bold16gold>Mengkonfigurasi printer di jaringan nirkabel</bold16gold>
<br/>
<body>Sebagian besar router nirkabel yang lebih baru menyediakan tombol WPS (Wi-Fi Protected Setup) pada router tersebut. Tombol ini memungkinkan akses tombol push biasa pada produk nirkabel yang juga mendukung WPS.

Konfirmasikan apakah router nirkabel Anda mendukung WPS.</body> 
</t05>

<t06 type="content">
<bold16gold>Mengkonfigurasi printer di jaringan nirkabel</bold16gold>
<br/>
<body>Identifikasikan jenis tampilan printer. Klik <bold12>Touch-screen</bold12> [Layar sentuh], <bold12>Two-line</bold12> [Dua baris], atau <bold12>No display</bold12> [Tanpa tampilan] di bawah ini.</body> 
</t06>

<t06L01 type="content">
<bodyLink>» Touch-screen [Layar sentuh]</bodyLink>
</t06L01>

<t06L02 type="content">
<bodyLink>» Two-line [Dua baris]</bodyLink>
</t06L02>

<t06L03 type="content">
<bodyLink>» No display [Tanpa tampilan]</bodyLink>
</t06L03>

<t07 type="content">
<bold16gold>Menghidupkan produk</bold16gold>
<br/>
<body><bold12>Catatan:</bold12> Pastikan semua pita perekat dan kunci kemasan telah dilepaskan. Pastikan kertas telah dimasukkan ke baki kertas.

Sambungkan kabel daya antara produk dan stopkontak AC yang diarde, lalu tekan tombol daya produk ke <bold12>Aktif</bold12>.</body> 
</t07>

<t08 type="content">
<bold16gold>Konfigurasi nirkabel melalui USB</bold16gold>
<br/>
<body>1. Klik tombol <bold12>Kembali</bold12> pada penginstal, lalu buka tampilan "Pilih metode konfigurasi nirkabel."

2. Pilih <bold12>konfigurasi nirkabel melalui USB</bold12>, lalu klik <bold12>Lanjut</bold12>. Ikuti petunjuk di layar.</body> 
</t08>

<t09 type="content">
<bold16gold>Mengetahui apakah Anda memiliki router dan jaringan nirkabel</bold16gold>
<br/>
<body>&amp;quot;Jaringan nirkabel&amp;quot; mengacu pada jaringan komputer saat komputer dan printer tersambung ke router jaringan tanpa menggunakan kabel jaringan. Di sebagian besar rumah dan kantor kecil, modem DSL atau Kabel juga merupakan router nirkabel. Jika Anda tersambung ke Internet melalui modem DSL atau Kabel dan komputer tersambung ke modem secara nirkabel, Anda mungkin memiliki jaringan nirkabel.

Namun, jika komputer tersambung ke modem atau router melalui kabel, Anda mungkin tidak memiliki router atau jaringan nirkabel. Sebaiknya tetap lanjutkan sebelum mengetahui bahwa Anda tidak memiliki jaringan nirkabel.

<bold12>Catatan:</bold12> Penggunaan aksesori Bluetooth™, misalnya mouse atau keyboard nirkabel, tidak menunjukkan ketersediaan jaringan nirkabel. Aksesori Bluetooth tersebut tidak memerlukan atau membuat jaringan nirkabel. Indikator yang lebih baik adalah ketersediaan akses Internet yang selalu aktif, yakni akses tanpa menggunakan layanan dial-up. (Jika menggunakan Internet dial-up, Anda mungkin tidak memiliki jaringan nirkabel.)

<bold12>Catatan:</bold12> Komputer mobile atau laptop, terutama &amp;quot;Netbook&amp;quot;, dapat memiliki akses Internet yang selalu aktif tanpa kabel, namun komputer tersebut tidak selalu menunjukkan ketersediaan router nirkabel lokal.

Jika tetap tidak yakin bahwa Anda memiliki jaringan berbasis router nirkabel lokal atau tidak, klik <bold12>Lanjut</bold12> di bawah ini.</body> 
</t09>

<t11 type="content">
<bold16gold>Menyambung menggunakan WPS</bold16gold>
<br/>
<body>Tekan tombol WPS pada router dan printer. Jika printer memiliki tampilan layar sentuh, tombol WPS akan terdapat dalam <bold12>Menu Nirkabel</bold12>. Setelah kedua perangkat saling mengenali, klik <bold12>Berikutnya</bold12> di bawah ini.</body> 
</t11>

<t14 type="content">
<bold16gold>Konfigurasi nirkabel menggunakan tampilan layar sentuh</bold16gold>
<br/>
<body>Pada tampilan, sentuh tombol <bold12>Menu Nirkabel</bold12>, lalu sentuh <bold12>Wizard Konfigurasi Nirkabel</bold12>. Ikuti petunjuk.

<bold12>Catatan:</bold12> Anda harus mengetahui nama jaringan (SSID) dan sandi (kunci WEP atau frasa akses WPA) jika jaringan adalah jaringan aman.</body> 
</t14>

<t14a type="content">
<body>Jika printer berhasil tersambung ke jaringan nirkabel, klik <bold12>Berikutnya</bold12> di bawah ini.

Jika printer tetap tidak dapat tersambung ke jaringan nirkabel, lihat <bold12>Konfigurasi nirkabel melalui EWS</bold12>.</body> 
</t14a>

<!-- Translators: If the link below is more than 50 characters (with spaces), you must split the string placing up to 50 characters (with spaces) in the <bodyLinkLine1> tag and the remaining characters in the <bodyLinkLine2> tag.--> 
<t14L01 type="content">
<bodyLinkLine1>» Mencari nama jaringan dan sandi</bodyLinkLine1><br/>
<bodyLinkLine2/>
</t14L01>

<!-- Translators: If the link below is more than 50 characters (with spaces), you must split the string placing up to 50 characters (with spaces) in the <bodyLinkLine1> tag and the remaining characters in the <bodyLinkLine2> tag.--> 
<t14L02 type="content">
<bodyLinkLine1>» Konfigurasi nirkabel melalui EWS</bodyLinkLine1><br/>
<bodyLinkLine2/>
</t14L02>

<note01 type="content">
<note>Jika tidak mengetahui nama jaringan (SSID) dan sandi (kunci WEP atau frasa akses WPA), Anda dapat melihatnya dalam Network &amp; Sharing Center [Pusat Berbagi  Jaringan].

Anda juga dapat melihatnya di EWS (server Web tertanam) router. Cari alamat IP router dalam dokumentasi yang diberikan bersama router. Untuk membuka EWS router, masukkan alamat IP dalam kolom alamat pada browser di komputer.</note> 
</note01>

<t16 type="content">
<bold16gold>Konfigurasi nirkabel melalui EWS</bold16gold>
<br/>
<body>Saat ini, sambungan nirkabel tidak dapat dibuat tanpa terlebih dulu membuat sambungan jaringan berkabel dengan menyambungkan printer ke router melalui kabel jaringan.

<bodyNumList>1. Sambungkan kabel jaringan ke printer dan ke router.
2. Tunggu beberapa menit agar printer menerima alamat IP dari router, lalu cetak Laporan Jaringan atau Halaman Konfigurasi dari menu <bold12>Laporan</bold12> pada printer. Cari alamat IP printer pada halaman tersebut.
3. Buka browser Web, lalu masukkan alamat IP printer dalam kolom alamat (lalu tekan <bold12>Enter</bold12>). EWS (server Web tertanam) printer akan terbuka di browser. Jika EWS tidak terbuka, printer mungkin tersambung ke subjaringan yang berbeda dengan komputer.
4. Di EWS, buka tab <bold12>Jaringan</bold12>, lalu klik <bold12>Konfigurasi Nirkabel</bold12>.
5. Klik tombol <bold12>Aktifkan</bold12>. Setelah itu, klik <bold12>Bergabung ke jaringan nirkabel yang ada</bold12>.
6. Daftar jaringan nirkabel yang tersedia akan ditampilkan. Klik jaringan yang akan disambungkan.
7. Jika jaringan yang dipilih adalah jaringan yang tidak memiliki nama, klik tombol <bold12>Masukkan Nama Jaringan</bold12>, lalu masukkan Nama Jaringan (SSID) dalam kolom teks.
8. Jika jaringan memerlukan kunci WEP atau frasa akses WPA, masukkan kunci atau frasa akses yang benar dalam kolom teks.
9. Klik <bold12>Terapkan</bold12> di bagian bawah halaman.
10. Tunggu hingga pengaturan pada printer disimpan, lalu lepaskan kabel jaringan dari printer. Printer akan berupaya tersambung ke jaringan secara nirkabel.</bodyNumList></body> 
</t16>

<!-- t14L02 flows here--> 

<t17 type="content">
<bold16gold>Kembali ke penginstal</bold16gold>
<br/>
<bodyNumList>1. Pastikan kabel USB tidak tersambung ke printer. Pada penginstal perangkat lunak, klik tombol <bold12>Kembali</bold12> hingga layar yang meminta Anda memilih "Jenis Sambungan" ditampilkan.
2. Pilih <bold12>Sambungkan melalui jaringan nirkabel</bold12>, lalu klik <bold12>Berikutnya</bold12>.
3. Penginstal akan mencari printer di jaringan. Setelah printer ditemukan, lanjutkan dengan penginstalan perangkat lunak. </bodyNumList> 
</t17>

<t18 type="content">
<bold16gold>Mencetak Laporan Jaringan</bold16gold>
<br/>
<body>Laporan Jaringan dapat menunjukkan beberapa masalah yang mungkin menghalangi printer tersambung ke jaringan nirkabel.

Untuk mencetak Laporan Jaringan, buka <bold12>Menu Nirkabel</bold12> di panel kontrol printer, lalu pilih <bold12>Jalankan Pengujian Jaringan</bold12>. Ikuti petunjuk dalam laporan. Setelah masalah diatasi, klik <bold12>Berikutnya</bold12> di bawah ini.</body> 
</t18>

<t19 type="content">
<bold16gold>Mengembalikan pengaturan default dan menginstal ulang</bold16gold>
<br/>
<body><bold12>Catatan:</bold12> Pastikan TIDAK ada kabel jaringan yang tersambung ke printer sebelum melanjutkan.

Sebaiknya kembalikan pengaturan jaringan printer ke pengaturan default pabrik, lalu coba jalankan penginstalan kembali.

<bodyNumList>1. Jika kabel USB tersambung ke printer, lepaskan kabel USB tersebut dari printer.
2. Di panel kontrol printer, buka <bold12>Menu Konfigurasi</bold12>.
3. Pilih <bold12>Konfigurasi Jaringan</bold12>.
4. Pilih <bold12>Kembalikan Default</bold12>.
5. Pada penginstal perangkat lunak, klik tombol <bold12>Kembali</bold12> hingga layar "Pilih metode konfigurasi nirkabel" ditampilkan.
6. Pilih metode konfigurasi yang diinginkan, lalu ikuti petunjuk secara normal.</bodyNumList></body> 
</t19>

<guideButt type="content">
<butt11>Tunjukkan</butt11>
</guideButt>

<backButt type="content">
<butt11>Kembali</butt11>
</backButt>

<showButt type="content">
<butt11>Tampilkan</butt11>
</showButt>

<nextButt type="content">
<butt11>Berikutnya</butt11>
</nextButt>

<contButt type="content">
<butt11>Lanjut</butt11>
</contButt>

<exitButt type="content">
<butt11>Keluar</butt11>
</exitButt>

<WPSnotWorkButt type="content">
<butt11>WPS tidak berfungsi</butt11>
</WPSnotWorkButt>

<successNextButt type="content">
<butt11>Berhasil/Berikutnya</butt11>
</successNextButt>

<failedTSbutt type="content">
<butt11>Gagal/Atasi Masalah</butt11>
</failedTSbutt>

<noWPSradio type="content">
<butt11>Tanpa WPS</butt11>
</noWPSradio>

<yesWPSradio type="content">
<butt11>Dengan WPS</butt11>
</yesWPSradio>

</id>
</document>
