<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<document>
<ru>

<title type="content">
<title>Справка LaserJet</title>
</title>

<t01 type="content">
<bold16gold>Не удалось найти принтер в сети</bold16gold>
<br/>
<body>Программе установки не удается найти принтер в сети.

Чтобы получить подробную информацию о том, как найти принтер в сети, щелкните <bold12>Показать инструкции</bold12>.

Можно также щелкнуть "Инструкции по устранению неполадок для опытных пользователей", чтобы просмотреть общее описание выполняемых действий.</body> 
</t01>

<!-- Translators: If the link below is more than 50 characters (with spaces), you must split the string placing up to 50 characters (with spaces) in the <bodyLinkLine1> tag and the remaining characters in the <bodyLinkLine2> tag.--> 
<t02 type="content">
<bodyLinkLine1>» Инструкции по устранению неполадок для опытных</bodyLinkLine1><br/>
<bodyLinkLine2>пользователей</bodyLinkLine2>
</t02>

<t03 type="content">
<bold16gold>Инструкции по поиску принтера в сети</bold16gold> 
<br/>
<bodyNumList>1. Убедитесь, что устройство включено и готово к использованию.

2. Убедитесь, что для подключения устройства к сети используется надлежащий кабель и порт. Проверьте правильность и надежность кабельного соединения. Если это не помогает, попробуйте использовать другой кабель или порты на концентраторе или приемопередатчике. Рядом с портом на задней части устройства должен загореться желтый индикатор активности и зеленый индикатор связи.

3. С помощью панели управления устройства распечатайте таблицу параметров, затем найдите в ней IP-адрес устройства.

4. Проверьте связь между компьютером и устройством, используя командную строку. Пример: ping 192.168.45.39</bodyNumList>

<bodyMargin>Если проверка связи пройдет успешно, убедитесь, что IP-адрес устройства настроен в компьютере правильно. В этом случае удалите и снова добавьте устройство.

Если проверка связи завершится с ошибкой, убедитесь, что сетевой концентратор включен, а затем проверьте, что сетевые параметры, само устройство и компьютер настроены для работы в одной сети. Проверьте связь с другими устройствами в сети. (Если возникает ошибка, возможно, межсетевой экран блокирует команду ping.)

Либо откройте встроенный веб-сервер и убедитесь, что компьютер взаимодействует с устройством.</bodyMargin><br/>
</t03>

<t04 type="content">
<bold16gold>Обнаружение принтера в проводной сети</bold16gold>
<br/>
<body>Убедитесь, что устройство включено, а на дисплее отображается сообщение <bold12>Готов</bold12>.</body> 
</t04>

<t05 type="content">
<bold16gold>Обнаружение принтера в проводной сети</bold16gold>
<br/>
<body>Убедитесь, что активный сетевой кабель подсоединен к сетевому порту устройства.</body> 
</t05>

<t06 type="content">
<bold16gold>Обнаружение принтера в проводной сети</bold16gold>
<br/>
<body>Если устройство правильно подключено к сети, у него есть IP-адрес. Распечатайте таблицу параметров устройства и найдите в ней IP-адрес.</body> 
</t06>

<!-- Translators: If the link below is more than 50 characters (with spaces), you must split the string placing up to 50 characters (with spaces) in the <bodyLinkLine1> tag and the remaining characters in the <bodyLinkLine2> tag.--> 
<t07 type="content">
<bodyLinkLine1>» Как распечатать таблицу параметров</bodyLinkLine1><br/>
<bodyLinkLine2/>
</t07>

<t08 type="content">
<bold16gold>Обнаружение принтера в проводной сети</bold16gold>
<br/>
<body>Вручную введите IP-адрес в соответствующее поле в окне программы установки и продолжите установку ПО.

Если программе установки по-прежнему не удается найти устройство в сети, возможно, этому препятствует межсетевой экран. Отключать межсетевой экран не рекомендуется. Поэтому нужно разрешить выполнение программ HP, выбрав "Продолжить", "Разблокировать" или "Разрешить" в соответствующем окне с запросом межсетевого экрана или антивирусного ПО. В противном случае установка может быть заблокирована.

Если программы обеспечения безопасности не препятствуют обнаружению, возможно, устройство и компьютер подключены к разным подсетям. Обратитесь за помощью к администратору сети.</body> 
</t08>

<t09 type="content">
<bold16gold>Включение устройства</bold16gold>
<br/>
<body><bold12>Примечание</bold12>. Убедитесь, что упаковочная лента полностью удалена и все транспортировочные фиксаторы сняты. Загрузите бумагу в соответствующий лоток.

Включите устройство в заземленную розетку электросети и нажмите кнопку питания <bold12>Вкл</bold12>.</body> 
</t09>

<t10 type="content">
<bold16gold>Подсоединение сетевого кабеля</bold16gold>
<br/>
<body>Подсоедините активный сетевой кабель к сетевому порту устройства. Подождите несколько минут, чтобы устройство получило IP-адрес в сети.

Если индикаторы сетевого порта не мигают, значит сетевой кабель не работает. Убедитесь, что кабель подсоединен к активной сети. В этом случае воспользуйтесь другим кабелем или протестируйте кабель на другом устройстве.</body> 
</t10>

<guideButt type="content">
<butt11>Показать инструкции</butt11>
</guideButt>

<backButt type="content">
<butt11>Назад</butt11>
</backButt>

<showButt type="content">
<butt11>Показать</butt11>
</showButt>

<nextButt type="content">
<butt11>Далее</butt11>
</nextButt>

<contButt type="content">
<butt11>Продолжить</butt11>
</contButt>

<exitButt type="content">
<butt11>Выход</butt11>
</exitButt>


</ru>
</document>
