<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<document>
<pl>

<title type="content">
<title>LaserJet — pomoc</title>
</title>

<t01 type="content">
<bold16gold>Nie odnaleziono drukarki w sieci</bold16gold>
<br/>
<body>Program instalacyjny nie może odnaleźć drukarki w sieci.

Aby umożliwić wyświetlanie instrukcji HP prowadzących przez procedurę znajdowania drukarki w sieci, kliknij opcję <bold12>Przewodnik</bold12>.

Zaawansowani użytkownicy mogą kliknąć opcję Zaawansowana procedura rozwiązywania problemów, aby wyświetlić sam opis kroków znajdowania drukarki w sieci.</body> 
</t01>

<!-- Translators: If the link below is more than 50 characters (with spaces), you must split the string placing up to 50 characters (with spaces) in the <bodyLinkLine1> tag and the remaining characters in the <bodyLinkLine2> tag.--> 
<t02 type="content">
<bodyLinkLine1>» Zaawansowana procedura rozwiązywania problemów</bodyLinkLine1><br/>
<bodyLinkLine2/>
</t02>

<t03 type="content">
<bold16gold>Drukarka nie może odnaleźć procedury rozwiązywania problemów</bold16gold> 
<br/>
<bodyNumList>1. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone i gotowe do pracy.

2. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sieci przy użyciu prawidłowego portu i kabla. Sprawdź poszczególne połączenia kablowe i upewnij się, że są zabezpieczone i prawidłowo umieszczone. Jeżeli problem nie ustępuje, spróbuj zastosować inne kable lub porty na koncentratorze lub nadajniku-odbiorniku. Powinny świecić się kontrolki obok portów połączeń z tyłu urządzenia: bursztynowa kontrolka aktywności i zielona kontrolka stanu połączenia.

3. Wydrukuj stronę konfiguracji przy użyciu panelu sterowania urządzenia i odszukaj adres IP urządzenia.

4. W wierszu polecenia na komputerze wpisz polecenie ping, podając adres IP urządzenia. Na przykład: ping 192.168.45.39</bodyNumList>

<bodyMargin>Jeśli polecenie ping zwraca informacje o urządzeniu, sprawdź, czy konfiguracja adresu IP urządzenia na komputerze jest poprawna. Jeśli konfiguracja jest poprawna, usuń urządzenie, a następnie dodaj je ponownie.

Jeśli wywołanie polecenia ping zakończyło się niepowodzeniem, sprawdź, czy włączone są koncentratory sieciowe oraz czy ustawienia sieciowe, urządzenie i komputer są skonfigurowane dla tej samej sieci. Sprawdź, czy wywołanie polecenia ping dla innych urządzeń w sieci kończy się powodzeniem (jeśli jest inaczej, prawdopodobnie polecenie ping jest blokowane przez zaporę).

Możesz też spróbować uruchomić wbudowany serwer internetowy i sprawdzić, czy komputer komunikuje się z urządzeniem.</bodyMargin><br/>
</t03>

<t04 type="content">
<bold16gold>Wykrywanie drukarki w sieci przewodowej</bold16gold>
<br/>
<body>Upewnij się, że urządzenie jest włączone i wyświetlany jest na nim komunikat <bold12>Gotowe</bold12>.</body> 
</t04>

<t05 type="content">
<bold16gold>Wykrywanie drukarki w sieci przewodowej</bold16gold>
<br/>
<body>Upewnij się, że do portu sieciowego w urządzeniu podłączony jest kabel aktywnej sieci.</body> 
</t05>

<t06 type="content">
<bold16gold>Wykrywanie drukarki w sieci przewodowej</bold16gold>
<br/>
<body>Jeśli urządzenie jest poprawnie podłączone do sieci, powinno mieć adres IP. Wydrukuj stronę konfiguracji urządzenia i odszukaj na niej adres IP.</body> 
</t06>

<!-- Translators: If the link below is more than 50 characters (with spaces), you must split the string placing up to 50 characters (with spaces) in the <bodyLinkLine1> tag and the remaining characters in the <bodyLinkLine2> tag.--> 
<t07 type="content">
<bodyLinkLine1>» Jak wydrukować stronę konfiguracji</bodyLinkLine1><br/>
<bodyLinkLine2/>
</t07>

<t08 type="content">
<bold16gold>Wykrywanie drukarki w sieci przewodowej</bold16gold>
<br/>
<body>Wprowadź ręcznie adres IP w odpowiednim polu instalatora, a następnie kontynuuj instalację oprogramowania.

Jeśli instalator nadal nie może odnaleźć urządzenia w sieci, prawdopodobnie jest blokowany przez oprogramowanie zapory. Firma HP zaleca pozostawienie włączonego oprogramowania zapory. Należy jednak zezwolić na działanie wszystkich programów HP, wybierając opcję Kontynuuj, Odblokuj lub Zezwalaj po wyświetleniu monitu oprogramowania zapory lub programu antywirusowego. Blokowanie instalacji może spowodować, że zakończy się ona niepowodzeniem.

Jeśli oprogramowanie zabezpieczające nie blokuje wykrywania, prawdopodobnie urządzenie jest podłączone do innej podsieci niż komputer. Skontaktuj się z administratorem urządzenia, aby uzyskać dalszą pomoc.</body> 
</t08>

<t09 type="content">
<bold16gold>Włączenie urządzenia</bold16gold>
<br/>
<body><bold12>Uwaga:</bold12> Upewnij się, że usunięto wszystkie taśmy pakunkowe i blokady zabezpieczające. Upewnij się, że załadowano papier do podajnika.

Podłącz kabel zasilający urządzenia do uziemionego gniazdka prądu zmiennego, a następnie ustaw przycisk zasilania urządzenia w położeniu <bold12>Włączone</bold12>.</body> 
</t09>

<t10 type="content">
<bold16gold>Podłączenie kabla sieciowego</bold16gold>
<br/>
<body>Podłącz kabel aktywnej sieci do portu sieciowego w urządzeniu. Zaczekaj kilka minut, aż ustanowiony zostanie adres IP urządzenia w sieci.

Jeśli kontrolki portu sieciowego nie migają, kabel sieciowy nie działa. Upewnij się, że kabel jest podłączony do aktywnej sieci. Jeśli tak jest, spróbuj użyć innego kabla lub sprawdź kabel, podłączając go do innego urządzenia.</body> 
</t10>

<guideButt type="content">
<butt11>Przewodnik</butt11>
</guideButt>

<backButt type="content">
<butt11>Wstecz</butt11>
</backButt>

<showButt type="content">
<butt11>Pokaż</butt11>
</showButt>

<nextButt type="content">
<butt11>Dalej</butt11>
</nextButt>

<contButt type="content">
<butt11>Kontynuuj</butt11>
</contButt>

<exitButt type="content">
<butt11>Zakończ</butt11>
</exitButt>


</pl>
</document>
