<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<document>
<ru>

<title type="content">
<title>Справка LaserJet</title>
</title>

<t00 type="content">
<bold16gold>Не удалось найти принтер в беспроводной сети</bold16gold>
<br/>
<body>Программе установки не удалось найти принтер в беспроводной сети.

Выберите вариант, который наиболее точно описывает возникшую ситуацию:</body> 
</t00>

<t00L1 type="content">
<bodyLink>» Принтер подключен к беспроводной сети, но программе установки не удается найти его.</bodyLink><br/>
</t00L1>

<t00L2 type="content">
<bodyLink>» Принтеру не удается подключиться к беспроводной сети.</bodyLink><br/>
</t00L2>

<t00L3 type="content">
<bodyLink>» Возможно, у меня нет беспроводной сети.</bodyLink><br/>
</t00L3>

<t00L4 type="content">
<bodyLink>» Принтер переносится из проводной сети в беспроводную.</bodyLink><br/>
</t00L4>

<t01 type="content">
<bold16gold>Обнаружение принтера в сети</bold16gold>
<br/>
<body>Если устройство правильно подключено к сети, у него есть IP-адрес. Распечатайте таблицу параметров устройства и найдите в ней IP-адрес.</body>
</t01>

<!-- Translators: If the link below is more than 50 characters (with spaces), you must split the string placing up to 50 characters (with spaces) in the <bodyLinkLine1> tag and the remaining characters in the <bodyLinkLine2> tag.--> 
<t01L1 type="content">
<bodyLinkLine1>» Как распечатать таблицу параметров</bodyLinkLine1><br/>
<bodyLinkLine2/>
</t01L1>

<t01a type="content">
<bold16gold>Обнаружение принтера в сети</bold16gold>
<br/>
<body>Вручную введите IP-адрес в соответствующее поле в окне программы установки и продолжите установку ПО.

Если программе установки по-прежнему не удается найти устройство в сети, возможно, этому препятствует межсетевой экран. Отключать межсетевой экран не рекомендуется. Поэтому нужно разрешить выполнение программ HP, выбрав "Продолжить", "Разблокировать" или "Разрешить" в соответствующем окне с запросом межсетевого экрана или антивирусного ПО. В противном случае установка может быть заблокирована.

Если программы обеспечения безопасности не препятствуют обнаружению, возможно, устройство и компьютер подключены к разным подсетям. Обратитесь за помощью к администратору сети.</body>
</t01a>

<t02 type="content">
<bold16gold>Настройка принтера в беспроводной сети</bold16gold>
<br/>
<body>Убедитесь, что устройство включено, а на дисплее отображается сообщение <bold12>Готов</bold12>.</body> 
</t02>

<t03 type="content">
<bold16gold>Настройка принтера в беспроводной сети</bold16gold>
<br/>
<body>Если вы безуспешно пытались настроить подключение к беспроводной с помощью технологии WPS, попробуйте выполнить <bold12>настройку беспроводной сети с использованием кабеля USB</bold12>. Если эта попытка также завершилась неудачей, нажмите кнопку <bold12>Продолжить</bold12>.</body> 
</t03>

<t04 type="content">
<bold16gold>Настройка принтера в беспроводной сети</bold16gold>
<br/>
<body><bold12>Примечание</bold12>. Следуйте данным инструкциям, только если попытка <bold12>настройки беспроводной сети с использованием кабеля USB</bold12> завершилась неудачей.

Убедитесь, что у вас имеется активная беспроводная сеть с беспроводным маршрутизатором.</body> 
</t04>

<t05 type="content">
<bold16gold>Настройка принтера в беспроводной сети</bold16gold>
<br/>
<body>Большинство современных беспроводных маршрутизаторов оснащено кнопкой WPS, которая позволяет одним нажатием настроить доступ к беспроводным устройствам, поддерживающим технологию WPS.

Проверьте, поддерживается ли WPS вашим беспроводным маршрутизатором.</body> 
</t05>

<t06 type="content">
<bold16gold>Настройка принтера в беспроводной сети</bold16gold>
<br/>
<body>Укажите тип экрана вашего принтера: выберите <bold12>Сенсорный экран</bold12>, <bold12>Двустрочный экран</bold12> или <bold12>Без экрана</bold12>.</body> 
</t06>

<t06L01 type="content">
<bodyLink>» Сенсорный экран</bodyLink>
</t06L01>

<t06L02 type="content">
<bodyLink>» Двустрочный экран</bodyLink>
</t06L02>

<t06L03 type="content">
<bodyLink>» Без экрана</bodyLink>
</t06L03>

<t07 type="content">
<bold16gold>Включение устройства</bold16gold>
<br/>
<body><bold12>Примечание</bold12>. Убедитесь, что упаковочная лента полностью удалена и все транспортировочные фиксаторы сняты. Загрузите бумагу в соответствующий лоток.

Включите устройство в заземленную розетку электросети и нажмите кнопку питания <bold12>Вкл</bold12>.</body> 
</t07>

<t08 type="content">
<bold16gold>Настройка беспроводной сети с использованием кабеля USB</bold16gold>
<br/>
<body>1. Нажмите кнопку <bold12>Назад</bold12> в окне программы установки, чтобы перейти к экрану выбора метода настройки беспроводной сети.

2. Выберите <bold12>Настройка беспроводной сети с использованием кабеля USB</bold12> и нажмите кнопку <bold12>Далее</bold12>. Следуйте инструкциям на экране.</body> 
</t08>

<t09 type="content">
<bold16gold>Определение наличия беспроводной сети и маршрутизатора</bold16gold>
<br/>
<body>&amp;quot;Беспроводная сеть&amp;quot; — это локальная сеть, в которой компьютеры и принтеры подключаются к маршрутизатору без использования кабелей. Часто в домашних условиях и в небольших офисах используются модемы (кабельные или DSL), которые одновременно являются беспроводными маршрутизаторами. Если подключение к Интернету осуществляется с помощью кабельного или DSL-модема, а между компьютером и модемом установлено беспроводное соединение, это означает, что у вас, скорее всего, имеется беспроводная сеть.

Если же компьютер подключен к модему или маршрутизатору с помощью кабеля, у вас, скорее всего, нет беспроводного маршрутизатора и беспроводной сети. Тем не менее, рекомендуется выполнить описанные далее действия, чтобы точно убедиться в отсутствии беспроводной сети.

<bold12>Примечание</bold12>. Факт использования аксессуаров Bluetooth™ (например, беспроводной мыши или клавиатуры) не указывает на наличие беспроводной сети, так как она не требуется для работы таких устройств. Более надежным индикатором наличия беспроводной сети является постоянное подключение к Интернету без использования службы коммутируемого доступа. (Если для подключения к Интернету используется обычный модем, это означает, что беспроводной сети скорее всего нет.)

<bold12>Примечание</bold12>. Портативные и мобильные компьютеры (особенно нетбуки) могут иметь постоянное беспроводное подключение к Интернету, однако это не всегда указывает на наличие локального беспроводного маршрутизатора.

Если вы по-прежнему не уверены в наличии сети на основе локального беспроводного маршрутизатора, нажмите кнопку <bold12>Продолжить</bold12>.</body> 
</t09>

<t11 type="content">
<bold16gold>Подключение с использованием WPS</bold16gold>
<br/>
<body>Нажмите кнопку WPS сначала на маршрутизаторе, а затем на принтере. Если принтер оснащен сенсорным экраном, программная кнопка WPS находится в меню <bold12>Wireless Menu</bold12> (Беспроводная сеть). После того как устройства обнаружат друг друга в сети, нажмите кнопку <bold12>Далее</bold12>, расположенную ниже.</body> 
</t11>

<t14 type="content">
<bold16gold>Настройка беспроводного подключения с помощью сенсорного экрана</bold16gold>
<br/>
<body>Нажмите на экране кнопку <bold12>Wireless Menu</bold12> (Беспроводная сеть) и выберите <bold12>Wireless Setup Wizard</bold12> (Мастер настройки беспроводной сети). Следуйте инструкциям на экране.

<bold12>Примечание</bold12>. Для доступа к защищенной сети потребуется указать ее имя (SSID) и пароль (ключ WEP или парольную фразу WPA).</body> 
</t14>

<t14a type="content">
<body>Если принтер успешно подключился к беспроводной сети, нажмите кнопку <bold12>Далее</bold12>.

Если установить соединение по-прежнему не удается, см. раздел <bold12>Настройка беспроводной сети с помощью встроенного веб-сервера</bold12>.</body> 
</t14a>

<!-- Translators: If the link below is more than 50 characters (with spaces), you must split the string placing up to 50 characters (with spaces) in the <bodyLinkLine1> tag and the remaining characters in the <bodyLinkLine2> tag.--> 
<t14L01 type="content">
<bodyLinkLine1>» Определение имени пользователя и пароля</bodyLinkLine1><br/>
<bodyLinkLine2/>
</t14L01>

<!-- Translators: If the link below is more than 50 characters (with spaces), you must split the string placing up to 50 characters (with spaces) in the <bodyLinkLine1> tag and the remaining characters in the <bodyLinkLine2> tag.--> 
<t14L02 type="content">
<bodyLinkLine1>» Настройка беспроводной сети с помощью</bodyLinkLine1><br/>
<bodyLinkLine2>встроенного веб-сервера</bodyLinkLine2>
</t14L02>

<note01 type="content">
<note>Если вы не знаете имя сети (SSID) и пароль (ключ WEP или парольную фразу WPA), их можно найти в окне "Центр управления сетями и общим доступом" ОС Windows.

Также эти данные могут быть доступны во встроенном веб-сервере маршрутизатора. Найдите IP-адрес маршрутизатора в соответствующей документации. Чтобы получить доступ ко встроенному веб-серверу маршрутизатора, введите его IP-адрес в адресную строку браузера.</note> 
</note01>

<t16 type="content">
<bold16gold>Настройка беспроводной сети с помощью встроенного веб-сервера</bold16gold>
<br/>
<body>На этом этапе, чтобы установить беспроводное соединение, нужно сначала настроить проводную сеть, подключив принтер к маршрутизатору с помощью сетевого кабеля.

<bodyNumList>1. Подсоедините сетевой кабель к принтеру и маршрутизатору.
2. Подождите несколько минут, пока принтер не получит IP-адрес от маршрутизатора, а затем откройте меню <bold12>Отчеты</bold12> и распечатайте сетевой отчет или таблицу параметров. Найдите на странице IP-адрес принтера.
3. Запустите веб-браузер и введите IP-адрес принтера в адресную строку (затем нажмите клавишу <bold12>Ввод</bold12>). Откроется встроенный веб-сервер принтера. Если этого не произойдет, возможно, принтер и компьютер подключены к разным подсетям.
4. Во встроенном веб-сервере перейдите на вкладку <bold12>Networking</bold12> (Сеть) и щелкните <bold12>Wireless Configuration</bold12> (Параметры беспроводной сети).
5. Нажмите кнопку <bold12>Включить</bold12>. После этого щелкните <bold12>Join an existing wireless network</bold12> (Подключиться к существующей беспроводной сети).
6. Появится список доступных беспроводных сетей. Выберите требуемую сеть.
7. Если выбранная сеть не имеет имени, нажмите кнопку <bold12>Enter a Network Name</bold12> (Ввести имя сети) и укажите это имя (SSID) в текстовом поле.
8. Если для сети требуется ключ WEP или парольная фраза WPA, введите соответствующий параметр в текстовое поле.
9. Нажмите кнопку <bold12>Применить</bold12> в нижней части страницы.
10. Немного подождите, чтобы параметры сохранились, а затем отсоедините сетевой кабель от принтера. Принтер попытается подключиться к беспроводной сети.</bodyNumList></body> 
</t16>

<!-- t14L02 flows here--> 

<t17 type="content">
<bold16gold>Возврат к программе установки</bold16gold>
<br/>
<bodyNumList>1. Убедитесь, что кабель USB не подсоединен к принтеру. Откройте программу установки ПО и нажимайте кнопку <bold12>Назад</bold12>, пока не появится окно с предложением выбрать тип соединения.
2. Выберите <bold12>Connect through a wireless network</bold12> (Через беспроводную сеть) и нажмите кнопку <bold12>Далее</bold12>.
3. Программа установки начнет поиск принтера в сети. После обнаружения принтера продолжите установку программного обеспечения. </bodyNumList> 
</t17>

<t18 type="content">
<bold16gold>Печать сетевого отчета</bold16gold>
<br/>
<body>В некоторых случаях сетевой отчет позволяет узнать, почему принтер не подключается к сети.

Чтобы распечатать этот отчет, откройте меню <bold12>Wireless Menu</bold12> (Беспроводная сеть) на панели управления принтера и выберите <bold12>Run Network Test</bold12> (Проверить сеть). Следуйте инструкциям в отчете. После устранения ошибки нажмите кнопку <bold12>Далее</bold12>, расположенную ниже.</body> 
</t18>

<t19 type="content">
<bold16gold>Восстановление параметров по умолчанию и повторная установка ПО</bold16gold>
<br/>
<body><bold12>Примечание</bold12>. В первую очередь убедитесь, что к принтеру не подсоединен сетевой кабель.

Рекомендуется восстановить для принтера сетевые параметры по умолчанию, а затем повторно выполнить установку.

<bodyNumList>1. Если к принтеру подсоединен кабель USB, отсоедините его.
2. На панели управления принтера откройте <bold12>меню настройки</bold12>.
3. Выберите <bold12>Настройка сети</bold12>.
4. Выберите <bold12>Восстан. станд.</bold12>
5. Откройте программу установки программного обеспечения и нажимайте кнопку <bold12>Назад</bold12>, пока не появится окно с предложением выбрать метод настройки беспроводной сети.
6. Выберите нужный метод настройки и следуйте инструкциям на экране.</bodyNumList></body> 
</t19>

<guideButt type="content">
<butt11>Показать инструкции</butt11>
</guideButt>

<backButt type="content">
<butt11>Назад</butt11>
</backButt>

<showButt type="content">
<butt11>Показать</butt11>
</showButt>

<nextButt type="content">
<butt11>Далее</butt11>
</nextButt>

<contButt type="content">
<butt11>Продолжить</butt11>
</contButt>

<exitButt type="content">
<butt11>Выход</butt11>
</exitButt>

<WPSnotWorkButt type="content">
<butt11>WPS не работает</butt11>
</WPSnotWorkButt>

<successNextButt type="content">
<butt11>Готово/далее</butt11>
</successNextButt>

<failedTSbutt type="content">
<butt11>Сбой/устранить</butt11>
</failedTSbutt>

<noWPSradio type="content">
<butt11>С WPS</butt11>
</noWPSradio>

<yesWPSradio type="content">
<butt11>Без WPS</butt11>
</yesWPSradio>

</ru>
</document>
