<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<document>
<no>

<title type="content">
<title>Hjelp for LaserJet</title>
</title>

<t01 type="content">
<bold16gold>Finner ikke skriveren i nettverket</bold16gold>
<br/>
<body>Installasjonsprogrammet finner ikke skriveren i nettverket.

Hvis du vil at HP skal veilede deg gjennom trinnene for å finne skriveren i nettverket, klikker du på <bold12>Guide Me</bold12> (Få veiledning).

Erfarne brukere kan klikke på "Advanced Troubleshooting Steps" (Trinn for avansert feilsøking) for å lese tekstbaserte fremgangmåter for å finne skriveren i nettverket.</body> 
</t01>

<!-- Translators: If the link below is more than 50 characters (with spaces), you must split the string placing up to 50 characters (with spaces) in the <bodyLinkLine1> tag and the remaining characters in the <bodyLinkLine2> tag.--> 
<t02 type="content">
<bodyLinkLine1>» Trinn for avansert feilsøking</bodyLinkLine1><br/>
<bodyLinkLine2/>
</t02>

<t03 type="content">
<bold16gold>Trinn for feilsøking når skriveren ikke blir funnet</bold16gold> 
<br/>
<bodyNumList>1. Kontroller at produktet er slått på og klart til bruk.

2. Kontroller at produktet er tilkoblet nettverket via riktig port og med rett kabel. Kontroller hver kabeltilkobling for å forsikre deg om at den er sikker og på rett sted. Hvis problemet vedvarer, kan du prøve med en annen kabel eller andre porter på huben eller mottakeren. Den gule aktivitetslampen og den grønne koblingsstatuslampen ved siden av porttilkoblingen på baksiden av produktet, skal lyse.

3. Skriv ut en konfigurasjonsside fra produktets kontrollpanel, og finn produktets IP-adresse.

4. Bruk ledetekstvinduet til å pinge produktet fra datamaskinen. Eksempel: ping 192.168.45.39</bodyNumList>

<bodyMargin>Hvis du kan pinge produktet, kontrollerer du at IP-adressekonfigurasjonen for produktet er korrekt på datamaskinen. Hvis konfigurasjonen er korrekt, kan du slette og deretter legge til produktet igjen.

Hvis ping-kommandoen mislyktes, må du kontrollere at nettverkshubene er slått på, og kontroller deretter at nettverksinnstillingene, produktet og datamaskinen er konfigurert for samme nettverk. Kontroller at ping-kommandoen fungerer for andre enheter i nettverket (i motsatt fall kan det hende at en brannmur blokkerer ping-kommandoen).

Du kan også prøve å åpne den innebygde webserveren for å kontrollere at datamaskinen kommuniserer med produktet.</bodyMargin><br/>
</t03>

<t04 type="content">
<bold16gold>Finne skriveren i et trådløst nettverk</bold16gold>
<br/>
<body>Kontroller at produktet er slått på og indikerer <bold12>Klar</bold12>.</body> 
</t04>

<t05 type="content">
<bold16gold>Finne skriveren i et trådløst nettverk</bold16gold>
<br/>
<body>Kontroller at en aktiv nettverkskabel er koblet til nettverksporten på produktet.</body> 
</t05>

<t06 type="content">
<bold16gold>Finne skriveren i et trådløst nettverk</bold16gold>
<br/>
<body>Hvis produktet er korrekt koblet til nettverket, har det en IP-adresse. Skriv ut en konfigurasjonsside for produktet, og finn IP-adressen på konfigurasjonssiden.</body> 
</t06>

<!-- Translators: If the link below is more than 50 characters (with spaces), you must split the string placing up to 50 characters (with spaces) in the <bodyLinkLine1> tag and the remaining characters in the <bodyLinkLine2> tag.--> 
<t07 type="content">
<bodyLinkLine1>» Slik skriver du ut en konfigurasjonsside</bodyLinkLine1><br/>
<bodyLinkLine2/>
</t07>

<t08 type="content">
<bold16gold>Finne skriveren i et trådløst nettverk</bold16gold>
<br/>
<body>Angi IP-adressen manuelt i det aktuelle feltet i installasjonsprogrammet, og fortsett deretter installasjonen av programvaren.

Hvis installasjonsprogrammet ikke finner produktet i nettverket, kan det hende at brannmurprogramvare forhindrer at produktet oppdages. HP anbefaler at brannmurprogramvaren er aktivert. Du kan imidlertid tillate kjøring av alle HP-programmer ved å velge "Fortsett" eller "Fjern blokkering" eller "Tillat" når du blir bedt om det av brannmur- eller antivirusprogramvaren. Hvis du blokkerer en installasjon, kan det føre til at den mislykkes.

Hvis sikkerhetsprogramvare ikke blokkerer oppdagelse, kan produktet være koblet til et annet delnett enn datamaskinen din. Kontakt nettverksadministratoren for å få mer hjelp.</body> 
</t08>

<t09 type="content">
<bold16gold>Slå på produktet</bold16gold>
<br/>
<body><bold12>Merk:</bold12> Kontroller at all emballasjetape og alle fraktlåser er fjernet. Kontroller at det ligger papir i papirskuffen.

Koble strømledningen på produktet til en jordet stikkontakt, og sett deretter av/på-knappen til <bold12>På</bold12>.</body> 
</t09>

<t10 type="content">
<bold16gold>Tilkoble en nettverkskabel</bold16gold>
<br/>
<body>Koble en aktiv nettverkskabel til nettverksporten på produktet. Vent noen minutter på at produktet skal opprette en IP-adresse i nettverket.

Hvis lampene på nettverksporten ikke blinker, er ikke nettverkskabelen aktiv. Kontroller at kabelen er tilkoblet et aktivt nettverk. Hvis den er det, kan du prøve med en annen kabel eller teste kabelen på en annen enhet.</body> 
</t10>

<guideButt type="content">
<butt11>Få veiledning</butt11>
</guideButt>

<backButt type="content">
<butt11>Tilbake</butt11>
</backButt>

<showButt type="content">
<butt11>Vis meg</butt11>
</showButt>

<nextButt type="content">
<butt11>Neste</butt11>
</nextButt>

<contButt type="content">
<butt11>Fortsett</butt11>
</contButt>

<exitButt type="content">
<butt11>Avslutt</butt11>
</exitButt>


</no>
</document>
