<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<document>
<pt>

<title type="content">
<title>Ajuda da LaserJet</title>
</title>

<t01 type="content">
<bold16gold>Impressora não encontrada na rede</bold16gold>
<br/>
<body>O instalador não conseguiu encontrar a impressora na rede.

Para deixar que a HP o oriente pelas etapas para encontrar a impressora na rede, clique em <bold12>Oriente-me</bold12>.

Os usuários avançados podem clicar em "Etapas de solução de problemas avançada" para ler etapas para encontrar a impressora na rede.</body> 
</t01>

<!-- Translators: If the link below is more than 50 characters (with spaces), you must split the string placing up to 50 characters (with spaces) in the <bodyLinkLine1> tag and the remaining characters in the <bodyLinkLine2> tag.--> 
<t02 type="content">
<bodyLinkLine1>» Etapas de solução de problemas avançada</bodyLinkLine1><br/>
<bodyLinkLine2/>
</t02>

<t03 type="content">
<bold16gold>Etapas de solução de problemas para impressora não encontrada</bold16gold> 
<br/>
<bodyNumList>1. Verifique se o produto está ligado e pronto.

2. Verifique se o produto está conectado à rede usando a porta e o cabo apropriados. Verifique cada conexão de cabo para garantir que esteja correta e firme. Se o problema continuar, experimente outro cabo ou outras portas do hub ou transceptor. A luz âmbar de atividade e a luz verde de status da conexão ao lado da conexão de porta na parte traseira do produto devem estar acesas.

3. No painel de controle do produto, imprima uma página de configuração e localize o endereço IP do produto.

4. Use o prompt de comando para fazer ping do produto a partir de seu computador. Por exemplo: ping 192.168.45.39</bodyNumList>

<bodyMargin>Se você conseguir fazer o ping do produto, verifique se a configuração do endereço IP do produto está correta no computador. Se estiver, exclua e adicione o produto novamente.

Se o comando ping falhar, verifique se os hubs da rede estão ligados e, depois, se as configurações da rede, do produto e do computador estão todas definidas para a mesma rede. Verifique se o comando ping é executado com êxito para outros dispositivos da rede (se não for, um firewall pode estar bloqueando o comando ping).

Ou tente abrir o servidor da Web incorporado para verificar se o computador está se comunicando com o produto.</bodyMargin><br/>
</t03>

<t04 type="content">
<bold16gold>Detecte a impressora em uma rede com fio</bold16gold>
<br/>
<body>Verifique se o produto está ligado e se indica <bold12>Pronta</bold12>.</body> 
</t04>

<t05 type="content">
<bold16gold>Detecte a impressora em uma rede com fio</bold16gold>
<br/>
<body>Verifique se há um cabo de rede ativo conectado à porta de rede do produto.</body> 
</t05>

<t06 type="content">
<bold16gold>Detecte a impressora em uma rede com fio</bold16gold>
<br/>
<body>Se o produto estiver conectado corretamente à rede, deverá ter um endereço IP. Imprima uma Página de configuração do produto e localize o endereço IP nessa página.</body> 
</t06>

<!-- Translators: If the link below is more than 50 characters (with spaces), you must split the string placing up to 50 characters (with spaces) in the <bodyLinkLine1> tag and the remaining characters in the <bodyLinkLine2> tag.--> 
<t07 type="content">
<bodyLinkLine1>» Como imprimir uma Página de configuração</bodyLinkLine1><br/>
<bodyLinkLine2/>
</t07>

<t08 type="content">
<bold16gold>Detecte a impressora em uma rede com fio</bold16gold>
<br/>
<body>Insira o endereço IP manualmente na caixa apropriada do instalador e continue a instalação do software.

Se o instalador ainda não conseguir encontrar o produto na rede, talvez um software de firewall esteja impedindo a detecção do produto. A HP recomenda deixar o software de firewall ativado. Mas permita que todos os programas da HP continuem, selecionando "Continuar", "Desbloquear" ou "Permitir" quando for solicitado pelo firewall ou pelo software antivírus. Bloquear uma instalação pode causar sua falha.

Se o software de segurança não estiver bloqueando a detecção, o produto pode estar conectado a uma sub-rede diferente de seu computador. Entre em contato com o administrador da rede para obter mais ajuda.</body> 
</t08>

<t09 type="content">
<bold16gold>Ligue o produto</bold16gold>
<br/>
<body><bold12>Nota:</bold12> verifique se toda a fita adesiva e todos os fechos da embalagem foram removidos. Verifique se há papel carregado na bandeja de papel.

Conecte o cabo de alimentação entre o produto e uma tomada CA aterrada e, em seguida, pressione o botão liga/desliga para a posição <bold12>Ligado</bold12>.</body> 
</t09>

<t10 type="content">
<bold16gold>Conecte um cabo de rede</bold16gold>
<br/>
<body>Conecte um cabo de rede ativo à porta de rede do produto. Aguarde alguns minutos até que o produto estabeleça um endereço IP na rede.

Se as luzes da porta de rede não estiverem piscando, o cabo de rede não estará ativo. Verifique se o cabo está conectado a uma porta de rede ativa. Se estiver, tente usar outro cabo ou testar o cabo em outro dispositivo.</body> 
</t10>

<guideButt type="content">
<butt11>Oriente-me</butt11>
</guideButt>

<backButt type="content">
<butt11>Voltar</butt11>
</backButt>

<showButt type="content">
<butt11>Mostre-me</butt11>
</showButt>

<nextButt type="content">
<butt11>Avançar</butt11>
</nextButt>

<contButt type="content">
<butt11>Continuar</butt11>
</contButt>

<exitButt type="content">
<butt11>Sair</butt11>
</exitButt>


</pt>
</document>
