<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<document>
<da>

<title type="content">
<title>Hjælp til LaserJet</title>
</title>

<t01 type="content">
<bold16gold>Printer blev ikke fundet på netværk</bold16gold>
<br/>
<body>Installationsprogrammet kan ikke finde printeren på netværket.

Hvis du ønsker, at HP skal lede dig gennem trinene til at finde printeren på netværket, skal du klikke på <bold12>Vejled mig</bold12>.

Øvede brugere kan klikke på "Avanceret fejlfinding" for at læse trinene i tekstformat til at finde printeren på netværket.</body> 
</t01>

<!-- Translators: If the link below is more than 50 characters (with spaces), you must split the string placing up to 50 characters (with spaces) in the <bodyLinkLine1> tag and the remaining characters in the <bodyLinkLine2> tag.--> 
<t02 type="content">
<bodyLinkLine1>» Avanceret fejlfinding</bodyLinkLine1><br/>
<bodyLinkLine2/>
</t02>

<t03 type="content">
<bold16gold>Fejlfindingstrin til Printer blev ikke fundet</bold16gold> 
<br/>
<bodyNumList>1. Kontroller, at produktet er tændt og klar. 

2. Kontroller, at produktet er tilsluttet netværket via den rigtige port og det rigtige kabel. Kontroller hver kabelforbindelse for at sikre dig, at det er sikkert og er anbragt korrekt. Hvis problemet fortsætter, kan du prøve med et andet kabel eller andre porte på hub'en eller modtageren. Det gule aktivitetslys og det grønne linkstatuslys ud for portforbindelsen bag på produktet skal være tændt.

3. Udskriv en konfigurationsside fra produktets kontrolpanel, og find produktets IP-adresse.

4. Brug kommandolinjen til at pinge produktet fra din computer. F.eks. ping 192.168.45.39</bodyNumList>

<bodyMargin>Hvis du ikke kan pinge produktet, skal du kontrollere, at IP-adressekonfigurationen for produktet er korrekt på computeren. Hvis den er korrekt, skal du slette og derefter tilføje produktet igen.

Hvis ping-kommandoen mislykkes, skal du kontrollere, at netværks-hub'en er aktiveret og derefter kontrollere, at netværksindstillingerne, produktet og computeren alle er konfigureret til det samme netværk. Kontroller, at ping-kommandoen fungerer for andre enheder på netværket (hvis de ikke gør det, kan der være en firewall, der spærrer for ping-kommandoen).

Eller forsøg at åbne den integrerede webserver for at kontrollere, at computeren kommunikerer med produktet.</bodyMargin><br/>
</t03>

<t04 type="content">
<bold16gold>Find printeren på et kabelforbundet netværk</bold16gold>
<br/>
<body>Kontroller, at produktet er tændt og viser <bold12>Klar</bold12>.</body> 
</t04>

<t05 type="content">
<bold16gold>Find printeren på et kabelforbundet netværk</bold16gold>
<br/>
<body>Kontroller, at der er et aktivt netværkskabel tilsluttet netværksporten på produktet.</body> 
</t05>

<t06 type="content">
<bold16gold>Find printeren på et kabelforbundet netværk</bold16gold>
<br/>
<body>Hvis produktet er korrekt tilsluttet netværket, har det en IP-adresse. Udskriv en produktkonfigurationsside, og find IP-adressen på konfigurationssiden.</body> 
</t06>

<!-- Translators: If the link below is more than 50 characters (with spaces), you must split the string placing up to 50 characters (with spaces) in the <bodyLinkLine1> tag and the remaining characters in the <bodyLinkLine2> tag.--> 
<t07 type="content">
<bodyLinkLine1>» Sådan udskriver du en konfigurationsside</bodyLinkLine1><br/>
<bodyLinkLine2/>
</t07>

<t08 type="content">
<bold16gold>Find printeren på et kabelforbundet netværk</bold16gold>
<br/>
<body>Angiv IP-adressen manuelt i det relevante felt i installationsprogrammet, og fortsæt derefter med at installere softwaren.

Hvis installationsprogrammet stadig ikke kan finde produktet på netværket, kan det skyldes firewallsoftware, der forhindrer, at produktet findes. HP anbefaler, at du lader din firewallsoftware være aktiveret. Men tillad alle HP-programmer at fortsætte ved at vælge "Fortsæt" eller "Unblock" (Fjern spærring) eller "Allow" (Tillad), når du bliver bedt om det i firewall- eller antivirussoftware. Spærring af en installation kan medføre, at den mislykkes.

Hvis det ikke er sikkerhedssoftware, der spærrer, er produktet muligvis tilsluttet et andet undernetværk end din computer. Kontakt netværksadministratoren for at få mere hjælp.</body> 
</t08>

<t09 type="content">
<bold16gold>Tænd for produktet</bold16gold>
<br/>
<body><bold12>Bemærk!</bold12> Sørg for, at alt indpakningstape og forsendelseslåse er fjernet. Kontroller, at der er lagt papir i papirbakken.

Sæt ledningen i strømstikket på henholdsvis produktet og en vekselstrømskontakt med jordforbindelse, og tryk derefter på tænd-/sluk-knappen, så den står på  <bold12>Tændt</bold12>.</body> 
</t09>

<t10 type="content">
<bold16gold>Tilslut via et netværkskabel</bold16gold>
<br/>
<body>Sæt et aktivt netværkskabel i netværksporten på produktet. Vent i nogle minutter på, at produktet opretter en IP-adresse på netværket.

Hvis lysene på netværksporten ikke blinker, er netværkskablet ikke aktivt. Kontroller, at kablet er tilsluttet et aktivt netværk. Hvis det er det, så forsøg med et andet kabel, eller afprøv kablet på en anden enhed.</body> 
</t10>

<guideButt type="content">
<butt11>Vejled mig</butt11>
</guideButt>

<backButt type="content">
<butt11>Tilbage</butt11>
</backButt>

<showButt type="content">
<butt11>Vis mig hvordan</butt11>
</showButt>

<nextButt type="content">
<butt11>Næste</butt11>
</nextButt>

<contButt type="content">
<butt11>Fortsæt</butt11>
</contButt>

<exitButt type="content">
<butt11>Afslut</butt11>
</exitButt>


</da>
</document>
