<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<document>
<sk>

<title type="content">
<title>Pomocník tlačiarne LaserJet</title>
</title>

<t01 type="content">
<bold16gold>Tlačiareň sa nenašla v sieti</bold16gold>
<br/>
<body>Inštalátor nemôže nájsť tlačiareň v sieti.

Ak chcete, aby vás spoločnosť HP sprevádzala postupom vyhľadania tlačiarne v sieti, kliknite na tlačidlo <bold12>Sprevádzať</bold12>.

Skúsení používatelia môžu kliknúť na prepojenie Pokročilé riešenie problémov a prečítať si postup vyhľadania tlačiarne v sieti, ktorý neobsahuje obrázky.</body> 
</t01>

<!-- Translators: If the link below is more than 50 characters (with spaces), you must split the string placing up to 50 characters (with spaces) in the <bodyLinkLine1> tag and the remaining characters in the <bodyLinkLine2> tag.--> 
<t02 type="content">
<bodyLinkLine1>» Pokročilé riešenie problémov</bodyLinkLine1><br/>
<bodyLinkLine2/>
</t02>

<t03 type="content">
<bold16gold>Tlačiareň sa nenašla – riešenie problémov</bold16gold> 
<br/>
<bodyNumList>1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté a pripravené.

2. Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k sieti prostredníctvom vhodného portu a kábla. Uistite sa, či je kábel bezpečne pripojený na správnych miestach. Ak problém pretrváva, vyskúšajte iný kábel alebo porty na rozbočovači alebo vysielači. Jantárový indikátor aktivity a zelený indikátor stavu linky vedľa portu na zadnej strane zariadenia by mali svietiť.

3. Pomocou ovládacieho panela zariadenia vytlačte konfiguračnú stranu a vyhľadajte adresu IP zariadenia.

4. Pomocou príkazového riadka otestujte z počítača dostupnosť zariadenia (použitím príkazu ping). Napríklad: ping 192.168.45.39</bodyNumList>

<bodyMargin>Ak možno otestovať dostupnosť zariadenia, skontrolujte, či je v počítači správne nakonfigurovaná adresa IP zariadenia. Ak je správna, odstráňte a potom znova pridajte zariadenie.

Ak príkaz ping zlyhal, skontrolujte, či sú zapnuté rozbočovače. Potom skontrolujte, či sú sieťové nastavenia, zariadenie a počítač nakonfigurované pre rovnakú sieť. Skontrolujte, či príkaz ping funguje pre ostatné zariadenia v sieti (ak nefunguje, môže ho blokovať brána firewall).

Prípadne sa pokúste otvoriť vstavaný webový server, aby ste overili, či počítač komunikuje so zariadením.</bodyMargin><br/>
</t03>

<t04 type="content">
<bold16gold>Rozpoznanie tlačiarne v drôtovej sieti</bold16gold>
<br/>
<body>Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté a či signalizuje stav <bold12>Pripravené</bold12>.</body> 
</t04>

<t05 type="content">
<bold16gold>Rozpoznanie tlačiarne v drôtovej sieti</bold16gold>
<br/>
<body>Skontrolujte, či je k sieťovému portu na zariadení pripojený aktívny sieťový kábel.</body> 
</t05>

<t06 type="content">
<bold16gold>Rozpoznanie tlačiarne v drôtovej sieti</bold16gold>
<br/>
<body>Ak je zariadenie správne pripojené k sieti, malo by mať adresu IP. Vytlačte konfiguračnú stranu zariadenia a vyhľadajte na nej adresu IP.</body> 
</t06>

<!-- Translators: If the link below is more than 50 characters (with spaces), you must split the string placing up to 50 characters (with spaces) in the <bodyLinkLine1> tag and the remaining characters in the <bodyLinkLine2> tag.--> 
<t07 type="content">
<bodyLinkLine1>» Ako vytlačiť konfiguračnú stranu</bodyLinkLine1><br/>
<bodyLinkLine2/>
</t07>

<t08 type="content">
<bold16gold>Rozpoznanie tlačiarne v drôtovej sieti</bold16gold>
<br/>
<body>V príslušnom poli inštalátora manuálne zadajte adresu IP a potom pokračujte v inštalácii softvéru.

Ak inštalátor aj napriek tomu nemôže zariadenie nájsť v sieti, pravdepodobne používate softvér firewall, ktorý zabraňuje rozpoznaniu zariadenia. Spoločnosť HP odporúča, aby ste softvér firewall nechali zapnutý. Po zobrazení výzvy softvéru firewall alebo antivírusového softvéru však výberom položky Pokračovať, Odblokovať alebo Povoliť povoľte pokračovanie všetkých programov spoločnosti HP. Blokovanie inštalácie môže spôsobiť jej zlyhanie.

Ak bezpečnostný softvér nebráni rozpoznaniu, zariadenie môže byť pripojené k inej podsieti než počítač. O ďalšiu pomoc požiadajte správcu siete.</body> 
</t08>

<t09 type="content">
<bold16gold>Zapnutie zariadenia</bold16gold>
<br/>
<body><bold12>Poznámka:</bold12> Odstráňte všetky baliace pásky a odblokujte prepravné uzamknutie. Vložte papier do zásobníka papiera.

Pomocou napájacieho kábla prepojte zariadenie a uzemnenú elektrickú zásuvku a potom stlačte tlačidlo napájania do polohy <bold12>Zapnuté</bold12>.</body> 
</t09>

<t10 type="content">
<bold16gold>Pripojenie sieťového kábla</bold16gold>
<br/>
<body>K sieťovému portu na zariadení pripojte aktívny sieťový kábel. Počkajte niekoľko minút, kým si zariadenie nevytvorí adresu IP v sieti.

Ak indikátory na sieťovom porte neblikajú, sieťový kábel nie je aktívny. Skontrolujte, či je kábel pripojený k aktívnej sieti. Ak je pripojený, vyskúšajte iný kábel alebo ho otestujte v inom zariadení.</body> 
</t10>

<guideButt type="content">
<butt11>Sprevádzať</butt11>
</guideButt>

<backButt type="content">
<butt11>Späť</butt11>
</backButt>

<showButt type="content">
<butt11>Zobraziť</butt11>
</showButt>

<nextButt type="content">
<butt11>Ďalej</butt11>
</nextButt>

<contButt type="content">
<butt11>Pokračovať</butt11>
</contButt>

<exitButt type="content">
<butt11>Ukončiť</butt11>
</exitButt>


</sk>
</document>
