<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<document>
<zhcn>

<title type="content">
<title>LaserJet 帮助</title>
</title>

<t00 type="content">
<bold16gold>在无线网络上找不到打印机</bold16gold>
<br/>
<body>安装程序在无线网络上找不到打印机。

请单击下面最贴切的描述您的情况的链接：</body> 
</t00>

<t00L1 type="content">
<bodyLink>» 我的打印机已连接至无线网络，但是安装程序却找不到它。</bodyLink><br/>
</t00L1>

<t00L2 type="content">
<bodyLink>» 我的打印机无法连接至无线网络。</bodyLink><br/>
</t00L2>

<t00L3 type="content">
<bodyLink>» 我不确定自己是否拥有无线网络。</bodyLink><br/>
</t00L3>

<t00L4 type="content">
<bodyLink>» 我正在将打印机的网络连接从有线更改为无线。</bodyLink><br/>
</t00L4>

<t01 type="content">
<bold16gold>在网络上搜寻打印机</bold16gold>
<br/>
<body>如果已将产品正确连接至网络，则其应拥有一个 IP 地址。打印产品配置页，然后在该配置页上查找 IP 地址。</body>
</t01>

<!-- Translators: If the link below is more than 50 characters (with spaces), you must split the string placing up to 50 characters (with spaces) in the <bodyLinkLine1> tag and the remaining characters in the <bodyLinkLine2> tag.--> 
<t01L1 type="content">
<bodyLinkLine1>» 如何打印配置页</bodyLinkLine1><br/>
<bodyLinkLine2/>
</t01L1>

<t01a type="content">
<bold16gold>在网络上搜寻打印机</bold16gold>
<br/>
<body>将 IP 地址手动输入到安装程序中的适当框中，然后继续安装软件。

如果安装程序在网络中仍找不到相应产品，则表明您可能使防火墙软件阻止了对产品的搜寻。HP 建议您将防火墙软件保持为启用状态。但是在防火墙或防病毒软件给出提示时，一定要通过选择“继续”、“取消阻止”或“允许”来允许所有 HP 程序继续执行操作。如果阻止某个安装，可能会导致该安装失败。

如果安全软件不阻止搜寻，则可能会将产品连接至与您的计算机所在的子网不同的子网。请与您的网络管理员联系，以寻求进一步的帮助。</body>
</t01a>

<t02 type="content">
<bold16gold>设置无线网络上的打印机</bold16gold>
<br/>
<body>确保产品已接通电源并指示<bold12>就绪</bold12>。</body> 
</t02>

<t03 type="content">
<bold16gold>设置无线网络上的打印机</bold16gold>
<br/>
<body>如果您第一次尝试通过 Wi-Fi 保护设置 (WPS) 设置无线网络连接，但以失败告终，请尝试<bold12>使用 USB 进行无线设置</bold12>。如果 USB 设置失败，请单击下面的<bold12>继续</bold12>。</body> 
</t03>

<t04 type="content">
<bold16gold>设置无线网络上的打印机</bold16gold>
<br/>
<body><bold12>注意：</bold12>只有在您已尝试<bold12>使用 USB 进行无线设置</bold12>且尝试失败的情况下，才按这些说明进行操作。

请确认您是否拥有处于活动状态的无线网络和无线路由器。</body> 
</t04>

<t05 type="content">
<bold16gold>设置无线网络上的打印机</bold16gold>
<br/>
<body>大多数新型无线路由器在它的某个位置有“Wi-Fi 保护设置 (WPS)”按钮。使用此按钮可对同样支持 WPS 的无线产品进行简单的按钮访问。

请确认您的无线路由器是否支持 WPS。</body> 
</t05>

<t06 type="content">
<bold16gold>设置无线网络上的打印机</bold16gold>
<br/>
<body>确定打印机的显示屏类型。单击下面的<bold12>触摸屏</bold12>、<bold12>两行显示屏</bold12>或<bold12>无显示屏</bold12>。</body> 
</t06>

<t06L01 type="content">
<bodyLink>» 触摸屏</bodyLink>
</t06L01>

<t06L02 type="content">
<bodyLink>» 两行显示屏</bodyLink>
</t06L02>

<t06L03 type="content">
<bodyLink>» 无显示屏</bodyLink>
</t06L03>

<t07 type="content">
<bold16gold>为产品接通电源</bold16gold>
<br/>
<body><bold12>注意：</bold12>确保移除所有包装带和装运锁。确保已将纸张装入纸盒中。

将电源线一端插入产品，一端插入接地的交流电源插座，然后将产品电源按钮按至<bold12>开</bold12>。</body> 
</t07>

<t08 type="content">
<bold16gold>使用 USB 进行无线设置</bold16gold>
<br/>
<body>1. 单击安装程序中的<bold12>后退</bold12>按钮，转至屏幕，该屏幕将指示您“选择无线设置方法”。

2. 选择<bold12>使用 USB 进行无线设置</bold12>，然后单击<bold12>下一步</bold12>。请按照屏幕上的说明操作。</body> 
</t08>

<t09 type="content">
<bold16gold>确定您是否拥有无线网络和路由器</bold16gold>
<br/>
<body>“无线网络”是指一种计算机网络，其中，计算机和打印机均连接至网络路由器，而不使用网络电缆。在很多家庭和小型办公室中，DSL 或电缆调制解调器也是无线路由器。如果通过 DSL 或电缆调制解调器连接至 Internet，且您的计算机以无线方式连接至调制解调器，则您很可能拥有的是无线网络。

但是，如果您的计算机通过电缆连接至调制解调器或路由器，则您可能没有无线路由器或无线网络。然而，我们建议您在作出没有无线网络的结论之前继续操作。

<bold12>注意：</bold12>使用 Bluetooth™ 附件（如无线鼠标或无线键盘）不会指示无线网络是否存在。此类 Bluetooth 附件既不需要无线网络，也不提供无线网络。更好的指示器意味着在计算机上存在随时在线的 Internet 访问（不使用拨号服务进行访问）。（如果您确实使用的是拨号 Internet，则很可能没有无线网络。）

<bold12>注意：</bold12>便携式电脑或移动计算机（尤其是“笔记本电脑”）可能拥有的是不使用电缆的随时在线的 Internet，但是此类计算机的存在并非总是意味着本地无线路由器的存在。

如果您仍然无法确定是否拥有基于本地无线路由器的网络，请单击下面的<bold12>继续</bold12>。</body> 
</t09>

<t11 type="content">
<bold16gold>使用 WPS 进行连接</bold16gold>
<br/>
<body>按路由器上的 WPS 按钮，然后按打印机上的 WPS 按钮。如果打印机拥有触摸屏，则 WPS 按钮将位于<bold12>无线菜单</bold12>中。这两个设备相互识别后，请单击下面的<bold12>下一步</bold12>。</body> 
</t11>

<t14 type="content">
<bold16gold>使用触摸屏进行无线设置</bold16gold>
<br/>
<body>在显示屏上，轻触<bold12>无线菜单</bold12>按钮，然后轻触<bold12>无线设置向导</bold12>。请按照说明操作。

<bold12>注意：</bold12>如果网络为安全网络，您可能需要知道网络名称 (SSID) 以及密码（WEP 密钥或 WPA 密码）。</body> 
</t14>

<t14a type="content">
<body>如果打印机成功连接至无线网络，请单击下面的<bold12>下一步</bold12>。

如果打印机仍然无法连接至无线网络，请参阅<bold12>通过 EWS 进行无线设置</bold12>。</body> 
</t14a>

<!-- Translators: If the link below is more than 50 characters (with spaces), you must split the string placing up to 50 characters (with spaces) in the <bodyLinkLine1> tag and the remaining characters in the <bodyLinkLine2> tag.--> 
<t14L01 type="content">
<bodyLinkLine1>» 查找网络名称和密码</bodyLinkLine1><br/>
<bodyLinkLine2/>
</t14L01>

<!-- Translators: If the link below is more than 50 characters (with spaces), you must split the string placing up to 50 characters (with spaces) in the <bodyLinkLine1> tag and the remaining characters in the <bodyLinkLine2> tag.--> 
<t14L02 type="content">
<bodyLinkLine1>» 通过 EWS 进行无线设置</bodyLinkLine1><br/>
<bodyLinkLine2/>
</t14L02>

<note01 type="content">
<note>如果您不知道网络名称 (SSID) 和密码（WEP 密钥或 WPA 密码），它们可能会显示在计算机的“网络和共享中心”中。

它们也可能会显示在路由器的内嵌式 Web 服务器 (EWS) 中。在路由器随附的文档中查找路由器的 IP 地址。要打开路由器的 EWS，请在计算机上浏览器的地址字段中输入 IP 地址。</note> 
</note01>

<t16 type="content">
<bold16gold>通过 EWS 进行无线设置</bold16gold>
<br/>
<body>在这种情况下，如果没有通过网络电缆将打印机连接至路由器，从而首先建立有线网络连接，则无法建立无线连接。

<bodyNumList>1. 将网络电缆连接至打印机和路由器。
2. 等待几分钟，以便打印机从路由器接收 IP 地址，然后从打印机的<bold12>报告</bold12>菜单中打印网络报告或配置页。在相应页面上查找打印机的 IP 地址。
3. 打开 Web 浏览器，并在地址框中输入打印机的 IP 地址（然后按 <bold12>Enter</bold12>）。打印机的内嵌式 Web 服务器 (EWS) 应在浏览器中打开。如果 EWS 未打开，则打印机很可能已连接至与计算机所在的子网不同的子网。
4. 在 EWS 中，转至<bold12>网络</bold12>选项卡，然后单击<bold12>无线配置</bold12>。
5. 单击<bold12>已启用</bold12>按钮。然后单击<bold12>加入现有无线网络</bold12>。
6. 随即会显示可用无线网络的列表。单击要连接至的网络。
7. 如果选定的网络指示其为未命名的网络，请单击<bold12>输入网络名称</bold12>按钮，然后在文本框中输入网络名称 (SSID)。
8. 如果网络需要 WEP 密钥或 WPA 密码，请在文本框中输入正确的密钥或密码。
9. 单击页面底部的<bold12>应用</bold12>。
10. 等待片刻，以便保存打印机上的设置，然后从打印机上拔下网络电缆。打印机将尝试以无线方式连接至网络。</bodyNumList></body> 
</t16>

<!-- t14L02 flows here--> 

<t17 type="content">
<bold16gold>返回安装程序</bold16gold>
<br/>
<bodyNumList>1. 确保 USB 电缆未连接至打印机。在软件安装程序中，单击<bold12>后退</bold12>按钮，直到返回要求您选择“连接类型”的屏幕。
2. 选择<bold12>通过无线网络连接</bold12>，然后单击<bold12>下一步</bold12>。
3. 安装程序将搜索网络中的打印机。搜寻到打印机之后，会继续安装软件。 </bodyNumList> 
</t17>

<t18 type="content">
<bold16gold>打印网络报告</bold16gold>
<br/>
<body>网络报告可能会显示一些冲突，这些冲突可能会阻止打印机连接至无线网络。

要打印网络报告，请转至打印机控制面板上的<bold12>无线菜单</bold12>，然后选择<bold12>运行网络测试</bold12>。请按照报告中的说明操作。冲突得到解决之后，请单击下面的<bold12>下一步</bold12>。</body> 
</t18>

<t19 type="content">
<bold16gold>恢复默认设置并重新安装</bold16gold>
<br/>
<body><bold12>注意：</bold12>确保没有任何网络电缆连接至打印机，然后再继续操作。

HP 建议将打印机的网络设置恢复为工厂默认设置，然后再尝试安装。

<bodyNumList>1. 如果 USB 电缆已连接至打印机，请从打印机上断开 USB 电缆。
2. 在打印机的控制面板上，转至<bold12>设置菜单</bold12>。
3. 选择<bold12>网络设置</bold12>。
4. 选择<bold12>恢复默认值</bold12>。
5. 在软件安装程序中，单击<bold12>后退</bold12>按钮，直到返回要求您“选择无线设置方法”的屏幕。
6. 选择您所喜欢的设置方法，然后按照说明操作（通常情况下）。</bodyNumList></body> 
</t19>

<guideButt type="content">
<butt11>指导我</butt11>
</guideButt>

<backButt type="content">
<butt11>后退</butt11>
</backButt>

<showButt type="content">
<butt11>显示操作方法</butt11>
</showButt>

<nextButt type="content">
<butt11>下一步</butt11>
</nextButt>

<contButt type="content">
<butt11>继续</butt11>
</contButt>

<exitButt type="content">
<butt11>退出</butt11>
</exitButt>

<WPSnotWorkButt type="content">
<butt11>WPS 运行不正常</butt11>
</WPSnotWorkButt>

<successNextButt type="content">
<butt11>成功/下一步</butt11>
</successNextButt>

<failedTSbutt type="content">
<butt11>失败/故障排除</butt11>
</failedTSbutt>

<noWPSradio type="content">
<butt11>否 WPS</butt11>
</noWPSradio>

<yesWPSradio type="content">
<butt11>是 WPS</butt11>
</yesWPSradio>

</zhcn>
</document>
