<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<document>
<sl>

<title type="content">
<title>Pomoč za tiskalnik LaserJet</title>
</title>

<t01 type="content">
<bold16gold>Tiskalnika ni bilo mogoče najti v omrežju</bold16gold>
<br/>
<body>Namestitveni program v omrežju ne najde tiskalnika.

Če želite, da vas HP vodi skozi postopek iskanja tiskalnika v omrežju, kliknite <bold12>Vodi me</bold12>.

Izkušeni uporabniki lahko kliknejo »Napredni postopki odpravljanja težav«, da prikažejo besedilni opis postopka iskanja tiskalnika v omrežju.</body> 
</t01>

<!-- Translators: If the link below is more than 50 characters (with spaces), you must split the string placing up to 50 characters (with spaces) in the <bodyLinkLine1> tag and the remaining characters in the <bodyLinkLine2> tag.--> 
<t02 type="content">
<bodyLinkLine1>» Napredni postopki odpravljanja težav</bodyLinkLine1><br/>
<bodyLinkLine2/>
</t02>

<t03 type="content">
<bold16gold>Koraki za odpravljanje težav, ko v omrežju ne najdete tiskalnika</bold16gold> 
<br/>
<bodyNumList>1. Prepričajte se, da je izdelek vklopljen in pripravljen.

2. Preverite, ali je v omrežje priključen prek ustreznega kabla in vrat. Preverite, ali so vse omrežne povezave pravilno in trdno priključene. Če se težava spet pojavi, uporabite drug kabel ali vrata na zvezdišču ali sprejemniku. Oranžna lučka za dejavnost in zelena lučka za stanje povezave zraven vrat na hrbtni strani izdelka morata svetiti.

3. Z nadzorne plošče tiskalnika natisnite konfiguracijsko stran in poiščite naslov IP izdelka.

4. V ukazni vrstici v računalniku z ukazom ping preverite, ali se izdelek odziva. Primer: ping 192.168.45.39</bodyNumList>

<bodyMargin>Če se izdelek odzove, preverite, ali je nastavitev naslova IP izdelka v računalniku pravilna. Če je, izbrišite in znova dodajte izdelek.

Če ni odziva na ukaz ping, preverite, ali so vsa omrežna zvezdišča vklopljena, nato pa še, ali so omrežne nastavitve, izdelek in računalnik nastavljeni za isto omrežje. Preverite, ali ukaz ping deluje za druge naprave v omrežju (če ne, je možno, da delovanje ukaza ping preprečuje požarni zid).

Poskusite lahko tudi odpreti vdelani spletni strežnik, da preverite, ali računalnik komunicira z izdelkom.</bodyMargin><br/>
</t03>

<t04 type="content">
<bold16gold>Poiščite tiskalnik v žičnem omrežju</bold16gold>
<br/>
<body>Preverite, ali je izdelek vklopljen in prikazuje stanje <bold12>Ready</bold12>.</body> 
</t04>

<t05 type="content">
<bold16gold>Poiščite tiskalnik v žičnem omrežju</bold16gold>
<br/>
<body>Prepričajte se, da je na omrežna vrata izdelka priključen aktiven omrežni kabel.</body> 
</t05>

<t06 type="content">
<bold16gold>Poiščite tiskalnik v žičnem omrežju</bold16gold>
<br/>
<body>Če je izdelek pravilno priključen v omrežje, mora imeti naslov IP. Natisnite konfiguracijsko stran izdelka in na njej poiščite naslov IP.</body> 
</t06>

<!-- Translators: If the link below is more than 50 characters (with spaces), you must split the string placing up to 50 characters (with spaces) in the <bodyLinkLine1> tag and the remaining characters in the <bodyLinkLine2> tag.--> 
<t07 type="content">
<bodyLinkLine1>» Kako natisniti konfiguracijsko stran</bodyLinkLine1><br/>
<bodyLinkLine2/>
</t07>

<t08 type="content">
<bold16gold>Poiščite tiskalnik v žičnem omrežju</bold16gold>
<br/>
<body>Ročno vnesite naslov IP v ustrezno polje namestitvenega programa, nato pa nadaljujte namestitev programske opreme.

Če namestitveni program v omrežju še vedno ne najde izdelka, imate morda nameščen požarni zid, ki preprečuje odkrivanje izdelka. HP priporoča, da požarnega zidu ne izklapljate, vendar vseeno vsem HP-jevim programom dovolite dostop tako, da v pogovornem oknu, ki ga pokaže protivirusni program ali požarni zid, izberete "Continue" (Nadaljuj), "Unblock" (Odblokiraj) ali "Allow" (Dovoli). Če namestitve ne dovolite, morda ne bo uspela.

Če varnostna programska oprema ne blokira izdelka, tega pa kljub temu ni mogoče najti, je morda priključen v drugo podomrežje kot računalnik. Za pomoč se obrnite na skrbnika omrežja.</body> 
</t08>

<t09 type="content">
<bold16gold>Vklopite izdelek</bold16gold>
<br/>
<body><bold12>Opomba:</bold12> Preverite, ali so odstranjeni vsi lepilni trakovi, uporabljeni pri embalaži, in transportni zaklepi. Preverite, ali je v podajalnem pladnju papir.

Priključite napajalni kabel na izdelek in ozemljeno vtičnico z izmeničnim tokom, nato pa gumb za vklop na izdelku pritisnite v položaj <bold12>On</bold12>.</body> 
</t09>

<t10 type="content">
<bold16gold>Priključite omrežni kabel</bold16gold>
<br/>
<body>Na omrežna vrata izdelka priključite aktiven omrežni kabel. Počakajte nekaj minut, da izdelek v omrežju vzpostavi naslov IP.

Če lučki na omrežnih vratih ne utripata, omrežni kabel ni aktiven. Prepričajte se, da je kabel priključen na aktivno omrežje. Če je, poskusite uporabiti drug kabel ali pa ta kabel preskusite na drugi napravi.</body> 
</t10>

<guideButt type="content">
<butt11>Vodi me</butt11>
</guideButt>

<backButt type="content">
<butt11>Nazaj</butt11>
</backButt>

<showButt type="content">
<butt11>Pokaži mi</butt11>
</showButt>

<nextButt type="content">
<butt11>Naprej</butt11>
</nextButt>

<contButt type="content">
<butt11>Nadaljuj</butt11>
</contButt>

<exitButt type="content">
<butt11>Izhod</butt11>
</exitButt>


</sl>
</document>
