<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<document>
<zhtw>

<title type="content">
<title>LaserJet 說明</title>
</title>

<t01 type="content">
<bold16gold>在網路中找不到印表機</bold16gold>
<br/>
<body>安裝程式找不到網路中的印表機。

若要讓 HP 逐步引導您找到網路中的印表機，請按<bold12>逐步引導</bold12>。

進階使用者可以按「進階疑難排解步驟」來閱讀純文字說明步驟，了解如何找到網路中的印表機。</body> 
</t01>

<!-- Translators: If the link below is more than 50 characters (with spaces), you must split the string placing up to 50 characters (with spaces) in the <bodyLinkLine1> tag and the remaining characters in the <bodyLinkLine2> tag.--> 
<t02 type="content">
<bodyLinkLine1>» 進階疑難排解步驟</bodyLinkLine1><br/>
<bodyLinkLine2/>
</t02>

<t03 type="content">
<bold16gold>「找不到印表機」的疑難排解步驟</bold16gold> 
<br/>
<bodyNumList>1. 確認產品已開啟電源，而且已就緒。

2. 確認產品已使用適當的連接埠和纜線連接至網路。檢查每一條纜線，確定纜線都已牢固地連接在正確的位置。如果問題仍然存在，請試用不同的纜線或改用集線器或轉換器上的其他連接埠。產品背面的連接埠連線旁，應該會亮起琥珀色活動指示燈與綠色連結狀態指示燈。

3. 從產品控制面板列印組態頁，然後在其中找出產品的 IP 位址。

4. 從您的電腦使用命令提示字元偵測 (Ping) 產品。例如：ping 192.168.45.39</bodyNumList>

<bodyMargin>如果能夠偵測到產品，請確認電腦上顯示的產品 IP 位址組態是否正確。如果正確，則先將產品刪除然後再重新加入。

如果 Ping 指令失敗，請確認網路集線器運作中，然後確認網路設定、產品和電腦都是設定為相同的網路。確認 Ping 指令是否可成功偵測到網路上的其他裝置 (如果偵測不到，表示可能有防火牆在封鎖 Ping 指令)。

或者，請試著開啟嵌入式 Web 伺服器，以確認電腦能夠與產品通訊。</bodyMargin><br/>
</t03>

<t04 type="content">
<bold16gold>在有線網路上探索印表機</bold16gold>
<br/>
<body>請確定產品的電源已開啟，而且指示燈狀態為<bold12>就緒</bold12>。</body> 
</t04>

<t05 type="content">
<bold16gold>在有線網路上探索印表機</bold16gold>
<br/>
<body>確定產品的網路連接埠上已連接了有效的網路纜線。</body> 
</t05>

<t06 type="content">
<bold16gold>在有線網路上探索印表機</bold16gold>
<br/>
<body>如果產品已經正確連接至網路，它應該會有 IP 位址。請列印產品「組態頁」，然後在其中找出 IP 位址。</body> 
</t06>

<!-- Translators: If the link below is more than 50 characters (with spaces), you must split the string placing up to 50 characters (with spaces) in the <bodyLinkLine1> tag and the remaining characters in the <bodyLinkLine2> tag.--> 
<t07 type="content">
<bodyLinkLine1>» 如何列印組態頁</bodyLinkLine1><br/>
<bodyLinkLine2/>
</t07>

<t08 type="content">
<bold16gold>在有線網路上探索印表機</bold16gold>
<br/>
<body>將 IP 位址手動輸入至安裝程式中的適當方塊，然後繼續安裝軟體。

如果安裝程式仍然無法在網路中找到產品，可能是您的防火牆軟體阻擋了產品的探索。HP 建議您繼續啟用防火牆軟體。不過，請務必在防火牆或防毒軟體出現提示時，選取「繼續」、「解除封鎖」或「允許」，以允許所有 HP 程式繼續執行。封鎖安裝作業可能會導致結果失敗。

如果安全性軟體並未封鎖探索，問題的原因可能是產品和您的電腦連接了不同的子網路。請與網路管理員聯絡以尋求更多協助。</body> 
</t08>

<t09 type="content">
<bold16gold>開啟產品電源</bold16gold>
<br/>
<body><bold12>註：</bold12>請確定所有的包裝膠帶和填充固定材料都已移除。確定已將紙張裝入紙匣。

以電源線連接產品和接地的 AC 插座，然後按下產品的電源按鈕以切換至<bold12>開啟</bold12>。</body> 
</t09>

<t10 type="content">
<bold16gold>連接網路纜線</bold16gold>
<br/>
<body>將有效的網路纜線連接至產品上的網路連接埠。稍候幾分鐘，讓產品取得在網路中的 IP 位址。

如果網路連接埠上的指示燈沒有閃爍，表示網路纜線是無效的。確定纜線已連接至作用中的網路。如果確實是作用中的網路，請考慮試用不同的纜線，或是在另一台裝置上測試纜線。</body> 
</t10>

<guideButt type="content">
<butt11>逐步引導</butt11>
</guideButt>

<backButt type="content">
<butt11>上一步</butt11>
</backButt>

<showButt type="content">
<butt11>示範</butt11>
</showButt>

<nextButt type="content">
<butt11>下一步</butt11>
</nextButt>

<contButt type="content">
<butt11>繼續</butt11>
</contButt>

<exitButt type="content">
<butt11>結束</butt11>
</exitButt>


</zhtw>
</document>
