<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<document>
<hu>

<title type="content">
<title>LaserJet súgó</title>
</title>

<t01 type="content">
<bold16gold>A nyomtató nem található a hálózaton</bold16gold>
<br/>
<body>A telepítő nem találja a nyomtatót a hálózaton.

Ha szeretné, hogy a HP végigvezesse a nyomtató hálózaton történő keresésének lépésein, kattintson az <bold12>Útmutatás</bold12> lehetőségre.

A haladó felhasználók kattintsanak a "Haladó hibaelhárítási lépések" lehetőségre a nyomtató hálózaton történő keresésével kapcsolatos csak szöveges útmutatáshoz.</body> 
</t01>

<!-- Translators: If the link below is more than 50 characters (with spaces), you must split the string placing up to 50 characters (with spaces) in the <bodyLinkLine1> tag and the remaining characters in the <bodyLinkLine2> tag.--> 
<t02 type="content">
<bodyLinkLine1>» Haladó hibaelhárítási lépések</bodyLinkLine1><br/>
<bodyLinkLine2/>
</t02>

<t03 type="content">
<bold16gold>A nyomtató nem található – hibaelhárítási lépések</bold16gold> 
<br/>
<bodyNumList>1. Győződjön meg arról, hogy a készülék bekapcsolt és Kész állapotban van.

2. Győződjön meg arról, hogy a készülék a megfelelő port és kábel segítségével csatlakozik a hálózathoz. Ellenőrizzen minden kábelcsatlakozást, és győződjön meg arról, hogy megfelelően és jó helyre vannak csatlakoztatva a kábelek. Ha a probléma továbbra is fennáll, próbálkozzon másik kábel használatával, vagy próbálja ki az elosztó vagy adó-vevő egység másik portját. A készülék hátoldalán a csatlakoztatott port mellett lévő sárga aktivitásjelző vagy zöld kapcsolatjelző fénynek világítania kell.

3. A készülék kezelőpaneljéről nyomtasson ki egy konfigurációs oldalt, és keresse meg rajta a készülék IP-címét.

4. Használja a ping parancsot a számítógép parancssorában a készülék kapcsolódásának ellenőrzéséhez. Például: ping 192.168.45.39</bodyNumList>

<bodyMargin>Ha a ping parancs sikeres, ellenőrizze, hogy a készülék IP-címe helyesen van-e beállítva a számítógépen. Ha a beállítás helyes, törölje a készüléket, majd adja hozzá ismét.

Ha a ping parancs nem sikeres, ellenőrizze, hogy a hálózati elosztók be vannak-e kapcsolva, majd győződjön meg arról, hogy a hálózati beállítások, a készülék és a számítógép ugyanazt a hálózatot használják. Ellenőrizze, hogy a ping parancs sikeres-e a hálózat más eszközeivel (ha nem, egy tűzfal blokkolhatja a ping parancsot).

Vagy próbálja megnyitni a beépített webszervert annak ellenőrzésére, hogy a számítógép kommunikál-e a készülékkel.</bodyMargin><br/>
</t03>

<t04 type="content">
<bold16gold>A nyomtató észlelése vezetékes hálózaton</bold16gold>
<br/>
<body>Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva, és hogy <bold12>Kész</bold12> állapotot jelez.</body> 
</t04>

<t05 type="content">
<bold16gold>A nyomtató észlelése vezetékes hálózaton</bold16gold>
<br/>
<body>Győződjön meg arról, hogy a készülék hálózati portjához csatlakozik egy aktív hálózati kábel.</body> 
</t05>

<t06 type="content">
<bold16gold>A nyomtató észlelése vezetékes hálózaton</bold16gold>
<br/>
<body>Ha a készülék jelenleg is csatlakozik a hálózathoz, akkor rendelkeznie kell egy IP-címmel. Nyomtassa ki a készülék Konfigurációs oldalát, és keresse meg rajta az IP-címet.</body> 
</t06>

<!-- Translators: If the link below is more than 50 characters (with spaces), you must split the string placing up to 50 characters (with spaces) in the <bodyLinkLine1> tag and the remaining characters in the <bodyLinkLine2> tag.--> 
<t07 type="content">
<bodyLinkLine1>» Konfigurációs oldal nyomtatása</bodyLinkLine1><br/>
<bodyLinkLine2/>
</t07>

<t08 type="content">
<bold16gold>A nyomtató észlelése vezetékes hálózaton</bold16gold>
<br/>
<body>Adja meg kézzel az IP-címet a telepítő megfelelő beviteli mezőjében, majd folytassa a szoftver telepítését.

Ha a telepítő még ezt követően sem találja a készüléket a hálózaton, lehetséges, hogy valamilyen tűzfalszoftver akadályozza a készülék észlelését. A HP javasolja, hogy hagyja bekapcsolva a tűzfalszoftvert,  azonban rákérdezéskor engedélyezze minden HP szoftver számára a hálózat elérését a tűzfal vagy a vírusölő szoftver "Continue" (Folytatás), "Unblock" (Blokkolás megszüntetése) vagy "Allow" (Engedélyezés) lehetőségének kiválasztásával. Ha a telepítés során a hálózati hozzáférés nem engedélyezett, az meghiúsíthatja a telepítést.

Ha nincs olyan biztonsági program, amely megakadályozná a nyomtató észlelését, lehetséges, hogy a készülék nem ahhoz az alhálózathoz csatlakozik, mint a számítógép. További segítséget a hálózati rendszergazdától kérhet.</body> 
</t08>

<t09 type="content">
<bold16gold>A készülék bekapcsolása</bold16gold>
<br/>
<body><bold12>Megjegyzés:</bold12> Győződjön meg arról, hogy minden csomagolószalagot és szállítórögzítést eltávolított. Ellenőrizze, hogy van-e papír a papírtálcában.

Csatlakoztassa a készülék tápkábelét egy földelt hálózati csatlakozóhoz, majd nyomja meg a készülék <bold12>Be</bold12> gombját.</body> 
</t09>

<t10 type="content">
<bold16gold>Hálózati kábel csatlakoztatása</bold16gold>
<br/>
<body>Csatlakoztasson egy aktív hálózati kábelt a készülék hálózati portjához. Várjon amíg a készülék IP-címet kap a hálózaton; ez eltarthat néhány percig.

Ha a hálózati port fényei nem villognak, a hálózati kábel nem aktív. Ellenőrizze, hogy a kábel aktív hálózathoz csatlakozik-e. Ha igen, próbáljon ki másik kábelt, vagy tesztelje a kábelt egy másik készülékkel.</body> 
</t10>

<guideButt type="content">
<butt11>Útmutatás</butt11>
</guideButt>

<backButt type="content">
<butt11>Vissza</butt11>
</backButt>

<showButt type="content">
<butt11>Megjelenítés</butt11>
</showButt>

<nextButt type="content">
<butt11>Tovább</butt11>
</nextButt>

<contButt type="content">
<butt11>Folytatás</butt11>
</contButt>

<exitButt type="content">
<butt11>Kilépés</butt11>
</exitButt>


</hu>
</document>
