<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<document>
<ar>

<title type="content">
<title>تعليمات الطابعة LaserJet</title>
</title>

<t01 type="content">
<bold16gold>الطابعة غير موجودة على الشبكة</bold16gold>
<br/>
<body>يتعذر على المثبّت العثور على الطابعة على الشبكة.

لكي تسمح لـ HP بأن ترشدك خلال خطوات البحث عن الطابعة على الشبكة، انقر فوق <bold12>أرشدني</bold12>.

يستطيع المستخدمون المتقدمون النقر فوق  "خطوات اكتشاف الأخطاء المتقدم وإصلاحها" لقراءة الخطوات النصية فقط للبحث عن الطابعة على الشبكة.</body> 
</t01>

<!-- Translators: If the link below is more than 50 characters (with spaces), you must split the string placing up to 50 characters (with spaces) in the <bodyLinkLine1> tag and the remaining characters in the <bodyLinkLine2> tag.--> 
<t02 type="content">
<bodyLinkLine1>« خطوات اكتشاف الأخطاء وإصلاحها المتقدم</bodyLinkLine1><br/>
<bodyLinkLine2/>
</t02>

<t03 type="content">
<bold16gold>خطوات استكشاف خطأ عدم العثور على الطابعة وإصلاحه</bold16gold> 
<br/>
<bodyNumList>1. تحقق من أن المنتج في وضع التشغيل ومستعد للعمل.

2- تأكد من أن المنتج متصل بالشبكة باستخدام الكابل والمنفذ المناسبين. افحص كل كابلات الاتصال للتأكد من أنها آمنة وفي مكانها الصحيح. في حالة استمرار المشكلة، قم بتجربة كابل أو منفذ آخر على لوحة الوصل أو جهاز إرسال/استقبال. يجب أن يكون مصباح النشاط الكهرماني اللون ولمبة حالة الاتصال خضراء اللون في الجزء الخلفي للمنتج مضيئة. 

3- من لوحة تحكم المنتج، قم بطباعة صفحة التكوين وابحث عن عنوان IP.

4- استخدم موجه الأوامر لاختبار اتصال المنتج من جهاز الكمبيوتر الخاص لك. على سبيل المثال: ping 192.168.45.39</bodyNumList>

<bodyMargin>إذا كان يمكنك إجراء اختبار اتصال المنتج، فتحقق من أن تكوين عنوان IP للمنتج صحيح على جهاز الكمبيوتر. إذا كان ذلك صحيحًا، قم بحذف المنتج ثم إضافته مرة أخرى. 

إذا فشل أمر اختبار الاتصال، فتأكد من أن لوحات وصل الشبكة في وضع التشغيل ثم تأكد من أنه قد تم تكوين جهاز الكمبيوتر والمنتج وإعدادات الشبكة كلها لنفس الشبكة. تأكد من أن أمر اختبار الاتصال تم بنجاح للأجهزة الأخرى على الشبكة (إذا لم ينجح، من الممكن أن يكون جدار حماية ما يحظر أمر اختبار الاتصال).

أو قم بمحاولة فتح ملقم الويب المضمن للتأكد من أن جهاز الكمبيوتر متصل بالمنتج.</bodyMargin><br/>
</t03>

<t04 type="content">
<bold16gold>اكتشاف الطابعة على شبكة سلكية</bold16gold>
<br/>
<body>تأكد من أن المنتج قيد التشغيل ويشير إلى الحالة <bold12>جاهز</bold12>.</body> 
</t04>

<t05 type="content">
<bold16gold>اكتشاف الطابعة على شبكة سلكية</bold16gold>
<br/>
<body>تأكد من أن كابل شبكة نشط متصل بمنفذ الشبكة على المنتج.</body> 
</t05>

<t06 type="content">
<bold16gold>اكتشاف الطابعة على شبكة سلكية</bold16gold>
<br/>
<body>إذا كان منتجك متصلاً بالشبكة بطريقة صحيحة، ينبغي أن يكون له عنوان IP. اطبع "صفحة تكوين" لأحد المنتجات، وابحث عن عنوان IP في "صفحة التكوين".</body> 
</t06>

<!-- Translators: If the link below is more than 50 characters (with spaces), you must split the string placing up to 50 characters (with spaces) in the <bodyLinkLine1> tag and the remaining characters in the <bodyLinkLine2> tag.--> 
<t07 type="content">
<bodyLinkLine1>» كيفية طباعة "صفحة التكوين"</bodyLinkLine1><br/>
<bodyLinkLine2/>
</t07>

<t08 type="content">
<bold16gold>اكتشاف الطابعة على شبكة سلكية</bold16gold>
<br/>
<body>أدخل عنوان IP يدويًا في المربع المناسب في المثبت، ثم تابع تثبيت البرنامج.

إذا كان المثبت ما زال لا يمكنه العثور على المنتج على الشبكة، فقد يكون لديك برنامج جدار حماية يمنع اكتشاف المنتج. توصي HP بترك برنامج جدار الحماية الخاص بك ممكّنًا. ولكن قم بالسماح بالمتابعة لجميع برامج HP بتحديد "متابعة" أو "عدم الحظر" أو "سماح" عندما تطلب برامج مكافحة الفيروسات أو جدار الحماية ذلك. حظر التثبيت يمكن أن يسبب فشله.

إذا لم يعمل برنامج الحماية على حظر الاكتشاف، فقد يكون المنتج متصلاً بشبكة فرعية مختلفة عن شبكة جهاز الكمبيوتر الخاص بك. اتصل بمسؤول الشبكة الخاصة بك لمزيد من المساعدة.</body> 
</t08>

<t09 type="content">
<bold16gold>تشغيل المنتج</bold16gold>
<br/>
<body><bold12>ملاحظة:</bold12> تأكد من إزالة شريط التغليف وأقفال الشحن بالكامل. تأكد من أنه تم تحميل الورق في درج الورق.

قم بتوصيل كابل الطاقة بين المنتج ومقبس الطاقة الأرضي، ثم اضغط على زر الطاقة بالمنتج <bold12>للتشغيل</bold12>.</body> 
</t09>

<t10 type="content">
<bold16gold>توصيل كابل شبكة</bold16gold>
<br/>
<body>قم بتوصيل كابل شبكة نشط بمنفذ الشبكة في المنتج. انتظر لعدة دقائق ليقوم المنتج بإنشاء عنوان IP على الشبكة.

إذا لم تكن المصابيح على منفذ الشبكة تومض، فإن كابل الشبكة غير نشط. تأكد من أن الكابل متصل بشبكة نشطة. إذا كان ذلك صحيحًا، ننصحك بتجربة كابل آخر أو اختبر الكابل على جهاز آخر.</body> 
</t10>

<guideButt type="content">
<butt11>أرشدني</butt11>
</guideButt>

<backButt type="content">
<butt11>السابق</butt11>
</backButt>

<showButt type="content">
<butt11>اعرض لي</butt11>
</showButt>

<nextButt type="content">
<butt11>التالي</butt11>
</nextButt>

<contButt type="content">
<butt11>متابعة</butt11>
</contButt>

<exitButt type="content">
<butt11>خروج</butt11>
</exitButt>


</ar>
</document>
