<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<document>
<fi>

<title type="content">
<title>LaserJetin ohje</title>
</title>

<t01 type="content">
<bold16gold>Tulostinta ei löytynyt verkosta</bold16gold>
<br/>
<body>Asennusohjelma ei löytänyt tulostinta verkosta.

Valitsemalla <bold12>Ohjeita</bold12> saat apua etsiessäsi tulostinta verkosta.

Edistyneet käyttäjät voivat etsiä tulostimen verkosta Vianmäärityksen vaiheiden lisäasetukset -kohdassa olevien tekstimuotoisten vaihekuvausten avulla.</body> 
</t01>

<!-- Translators: If the link below is more than 50 characters (with spaces), you must split the string placing up to 50 characters (with spaces) in the <bodyLinkLine1> tag and the remaining characters in the <bodyLinkLine2> tag.--> 
<t02 type="content">
<bodyLinkLine1>» Vianmäärityksen vaiheiden lisäasetukset</bodyLinkLine1><br/>
<bodyLinkLine2/>
</t02>

<t03 type="content">
<bold16gold>Tulostin ei löytynyt vianmäärityksen vaiheita</bold16gold> 
<br/>
<bodyNumList>1. Tarkista, että tuotteen virta on kytkettynä ja tuote on käyttövalmiina.

2. Varmista, että tuote on muodostanut yhteyden verkkoon sopivan portin ja kaapelin avulla. Tarkista, että jokainen kaapeliliitäntä on kunnolla kiinni ja oikeassa paikassa. Jos ongelma toistuu, käytä toista kaapelia tai keskittimen tai lähetin/vastaanottimen muita portteja. Keltaisen toimintavalon ja tuotteen takana olevan porttiliitännän vieressä olevan vihreän linkin tilavalon tulisi palaa.

3. Tulosta tuotteen asetussivu ohjauspaneelin avulla ja etsi tuotteen IP-osoite.

4. Voit kutsua tuotetta ping-komennolla omalta tietokoneelta komentokehotteen avulla. Esimerkiksi ping 192.168.45.39.</bodyNumList>

<bodyMargin>Jos tuotetta ei voi kutsua ping-komennolla, tarkista, että tuotteen IP-osoitteen määritykset ovat oikein tietokoneessa. Jos määritykset ovat oikein, poista tuote ja lisää se uudelleen.

Jos ping-komento epäonnistui, tarkista, että verkon keskittimet ovat päällä. Tarkista myös, että verkon asetusten, tuotteen ja tietokoneen määritys on tehty samaan verkkoon. Tarkista, että ping-komento onnistuu muille verkon laitteille (jos ei, palomuuri saattaa estää ping-komennot).

Voit myös avata sulautetun Web-palvelimen tarkistaaksesi, että tietokone on yhteydessä tuotteeseen.</bodyMargin><br/>
</t03>

<t04 type="content">
<bold16gold>Tulostimen haku kiinteästä verkosta</bold16gold>
<br/>
<body>Varmista, että tuotteeseen on kytketty virta ja sen tila on <bold12>Valmis</bold12>.</body> 
</t04>

<t05 type="content">
<bold16gold>Tulostimen haku kiinteästä verkosta</bold16gold>
<br/>
<body>Varmista, että tuotteen verkkoporttiin on liitetty aktiivinen verkkokaapeli.</body> 
</t05>

<t06 type="content">
<bold16gold>Tulostimen haku kiinteästä verkosta</bold16gold>
<br/>
<body>Jos tuotteen yhteyden muodostaminen verkkoon onnistuu, tuote saa IP-osoitteen. Tulosta tuotteen asetussivu ja etsi sivulta IP-osoite.</body> 
</t06>

<!-- Translators: If the link below is more than 50 characters (with spaces), you must split the string placing up to 50 characters (with spaces) in the <bodyLinkLine1> tag and the remaining characters in the <bodyLinkLine2> tag.--> 
<t07 type="content">
<bodyLinkLine1>» Asetussivun tulostaminen</bodyLinkLine1><br/>
<bodyLinkLine2/>
</t07>

<t08 type="content">
<bold16gold>Tulostimen haku kiinteästä verkosta</bold16gold>
<br/>
<body>Lisää IP-osoite manuaalisesti asennusohjelman oikeaan ruutuun. Jatka sitten ohjelmiston asentamista.

Palomuuriohjelmisto saattaa estää tuotteen löytämisen, jos asennusohjelma ei löydä tuotetta verkosta. Suosittelemme palomuuriohjelmiston käyttämistä. Muista sallia HP:n ohjelmien pääsy verkkoon vastaamalla palomuurin tai virustorjuntaohjelman esittämään kysymykseen Jatka, Poista esto tai Salli. Asennuksen estäminen voi aiheuttaa ohjelmiston virheen.

Jos suojausohjelmisto ei estä hakemista, tuote saattaa olla muodostanut yhteyden johonkin muuhun kuin tietokoneen käyttämään aliverkkoon. Pyydä lisätietoja verkonvalvojalta.</body> 
</t08>

<t09 type="content">
<bold16gold>Virran kytkeminen tuotteeseen</bold16gold>
<br/>
<body><bold12>Huomautus:</bold12> Varmista, että pakkausteippi ja kuljetuslukot on poistettu. Varmista, että paperilokerossa on paperia.

Liitä virtajohto tuotteeseen ja maadoitetun vaihtovirtapistorasiaan. Paina tuotteen virtapainike asentoon <bold12>Päällä</bold12>.</body> 
</t09>

<t10 type="content">
<bold16gold>Verkkokaapelin liittäminen</bold16gold>
<br/>
<body>Liitä tuotteen verkkoporttiin aktiivinen verkkokaapeli. Odota muutama minuutti, jotta tuote saa verkolta IP-osoitteen.

Jos verkkoportin valot eivät vilku, verkkokaapeli ei ole aktiivinen. Varmista, että kaapeli on liitetty aktiiviseen verkkoon. Jos näin ei ole, yritä muodostaa yhteys toisen kaapelin avulla tai testaa kaapelia toisessa laitteessa.</body> 
</t10>

<guideButt type="content">
<butt11>Opas</butt11>
</guideButt>

<backButt type="content">
<butt11>Edellinen</butt11>
</backButt>

<showButt type="content">
<butt11>Näytä</butt11>
</showButt>

<nextButt type="content">
<butt11>Seuraava</butt11>
</nextButt>

<contButt type="content">
<butt11>Jatka</butt11>
</contButt>

<exitButt type="content">
<butt11>Lopeta</butt11>
</exitButt>


</fi>
</document>
