<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<document>
<fr>

<title type="content">
<title>Aide LaserJet</title>
</title>

<t01 type="content">
<bold16gold>Imprimante introuvable sur le réseau</bold16gold>
<br/>
<body>Le programme d'installation ne peut pas trouver l'imprimante sur le réseau.

Pour laisser HP vous guider lors des étapes de repérage de l'imprimante sur le réseau, cliquez sur <bold12>Guidez-moi</bold12>.

Les utilisateurs avancés peuvent cliquer sur "Étapes de dépannage avancé" pour lire des instructions en texte seul pour trouver l'imprimante sur le réseau.</body> 
</t01>

<!-- Translators: If the link below is more than 50 characters (with spaces), you must split the string placing up to 50 characters (with spaces) in the <bodyLinkLine1> tag and the remaining characters in the <bodyLinkLine2> tag.--> 
<t02 type="content">
<bodyLinkLine1>» Étapes de dépannage avancé</bodyLinkLine1><br/>
<bodyLinkLine2/>
</t02>

<t03 type="content">
<bold16gold>Étapes de dépannage pour une imprimante introuvable</bold16gold> 
<br/>
<bodyNumList>1. Vérifiez que le produit est sous tension et prêt.

2. Assurez-vous que le produit est connecté au réseau à l'aide des ports et câbles appropriés. Contrôlez chaque connexion de câble pour vous assurer que le câble est bien fixé et à l'emplacement correct. Si le problème persiste, essayez un autre câble ou d'autres ports du concentrateur ou du transmetteur. Le voyant d'activité orange et le voyant vert d'état de la liaison à côté de la connexion du port, à l'arrière du produit, doivent être allumés.

3. À partir du panneau de commande du produit, imprimez une page de configuration et repérez l'adresse IP du produit.

4. Utilisez l'invite de commande pour envoyer une commande ping au produit à partir de l'ordinateur. Par exemple : ping 192.168.45.39</bodyNumList>

<bodyMargin>Si vous pouvez envoyer une commande ping au produit, vérifiez que configuration de l'adresse IP pour le produit est correcte sur l'ordinateur. Si elle est correcte, supprimez et ajoutez à nouveau le produit.

Si la commande ping échoue, assurez-vous que les concentrateurs sont sous tension, puis vérifiez que les paramètres du réseau, le produit et l'ordinateur sont tous configurés pour le même réseau. Vérifiez que la commande ping aboutit pour d'autres périphériques sur le réseau (si ce n'est pas le cas, un pare-feu bloque peut-être la commande ping).

Ou, essayez d'ouvrir le serveur Web intégré pour vérifier que l'ordinateur communique avec le produit.</bodyMargin><br/>
</t03>

<t04 type="content">
<bold16gold>Découvrir l'imprimante sur un réseau filaire</bold16gold>
<br/>
<body>Assurez-vous que le produit est sous tension et indique <bold12>Prêt</bold12>.</body> 
</t04>

<t05 type="content">
<bold16gold>Découvrir l'imprimante sur un réseau filaire</bold16gold>
<br/>
<body>Assurez-vous qu'un câble réseau actif est connecté au port réseau sur le produit.</body> 
</t05>

<t06 type="content">
<bold16gold>Découvrir l'imprimante sur un réseau filaire</bold16gold>
<br/>
<body>Si le produit est correctement connecté au réseau, il doit disposer d'une adresse IP. Imprimez une page de configuration du produit et repérez l'adresse IP sur celle-ci.</body> 
</t06>

<!-- Translators: If the link below is more than 50 characters (with spaces), you must split the string placing up to 50 characters (with spaces) in the <bodyLinkLine1> tag and the remaining characters in the <bodyLinkLine2> tag.--> 
<t07 type="content">
<bodyLinkLine1>» Comment imprimer une page de configuration</bodyLinkLine1><br/>
<bodyLinkLine2/>
</t07>

<t08 type="content">
<bold16gold>Découvrir l'imprimante sur un réseau filaire</bold16gold>
<br/>
<body>Saisissez l'adresse IP manuellement dans la zone appropriée du programme d'installation et poursuivez l'installation du logiciel.

Si le programme d'installation ne parvient toujours pas à trouver le produit sur le réseau, il se peut qu'un pare-feu empêche la découverte du produit. HP vous recommande de laisser le pare-feu activé. Mais vous devez permettre à tous les programmes HP de continuer en sélectionnant "Continue" (Continuer), "Unblock" (Débloquer) ou "Allow" (Autoriser) à l'invite du pare-feu ou de l'antivirus. Le blocage d'une installation peut entraîner son échec.

Si le logiciel de sécurité ne bloque pas la découverte, le produit est peut-être connecté à un autre sous-réseau que votre ordinateur. Pour obtenir de l'aide, contactez votre administrateur réseau.</body> 
</t08>

<t09 type="content">
<bold16gold>Mettre le produit sous tension</bold16gold>
<br/>
<body><bold12>Remarque :</bold12> Assurez-vous que tout le ruban adhésif et tous les verrous de sécurité sont enlevés. Vérifiez que du papier est chargé dans le bac à papier.

Connectez le cordon d'alimentation entre le produit et une prise secteur reliée à la terre, puis appuyez sur le bouton d'alimentation du produit pour le mettre en position <bold12>Activé</bold12>.</body> 
</t09>

<t10 type="content">
<bold16gold>Connecter un câble réseau</bold16gold>
<br/>
<body>Connectez un câble réseau actif au port réseau sur le produit. Attendez quelques minutes que le produit définisse une adresse IP sur le réseau.

Si les voyants du port réseau ne clignotent pas, le port réseau n'est pas actif. Vérifiez que le câble est connecté à un réseau actif. Si tel est le cas, essayez un autre câble ou testez le câble sur un autre périphérique.</body> 
</t10>

<guideButt type="content">
<butt11>Guidez-moi</butt11>
</guideButt>

<backButt type="content">
<butt11>Précédent</butt11>
</backButt>

<showButt type="content">
<butt11>Me montrer</butt11>
</showButt>

<nextButt type="content">
<butt11>Suivant</butt11>
</nextButt>

<contButt type="content">
<butt11>Continuer</butt11>
</contButt>

<exitButt type="content">
<butt11>Quitter</butt11>
</exitButt>


</fr>
</document>
