<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<document>
<id>

<title type="content">
<title>Bantuan LaserJet</title>
</title>

<t01 type="content">
<bold16gold>Printer tidak ditemukan di jaringan</bold16gold>
<br/>
<body>Penginstal tidak dapat menemukan printer di jaringan.

Untuk membolehkan HP memandu Anda melalui langkah-langkah dalam menemukan printer di jaringan, klik <bold12>Tunjukkan</bold12>.

Untuk membaca langkah-langkah menemukan printer di jaringan dalam bentuk hanya teks, pengguna mahir dapat mengklik "Langkah-Langkah Mengatasi Masalah Lanjutan".</body> 
</t01>

<!-- Translators: If the link below is more than 50 characters (with spaces), you must split the string placing up to 50 characters (with spaces) in the <bodyLinkLine1> tag and the remaining characters in the <bodyLinkLine2> tag.--> 
<t02 type="content">
<bodyLinkLine1>» Langkah-Langkah Mengatasi Masalah Lanjutan</bodyLinkLine1><br/>
<bodyLinkLine2/>
</t02>

<t03 type="content">
<bold16gold>Langkah-langkah mengatasi masalah printer tidak ditemukan</bold16gold> 
<br/>
<bodyNumList>1. Pastikan produk telah dihidupkan dan siap.

2. Pastikan produk telah tersambung ke jaringan menggunakan kabel dan port yang tepat. Periksa setiap sambungan kabel untuk memastikan sambungan tersebut aman dan berada di posisi yang benar. Jika masalah berlanjut, coba kabel atau port lain pada hub maupun unit penerima. Lampu aktivitas kuning dan lampu status link hijau di sebelah sambungan port di bagian belakang produk akan menyala.

3. Dari panel kontrol produk, cetak halaman konfigurasi dan cari alamat IP produk.

4. Gunakan perintah untuk melakukan ping pada produk dari komputer. Misalnya: ping 192.168.45.39</bodyNumList>

<bodyMargin>Jika Anda dapat melakukan ping pada produk, pastikan konfigurasi alamat IP untuk produk di komputer sudah benar. Jika sudah benar, hapus, lalu tambahkan kembali produk.

Jika perintah ping gagal, pastikan hub jaringan telah aktif, lalu pastikan pengaturan jaringan, produk, dan komputer telah dikonfigurasi ke jaringan yang sama. Pastikan perintah ping berhasil dilakukan pada perangkat lainnya di jaringan (jika tidak, firewall mungkin memblokir perintah ping tersebut).

Atau, coba buka server Web tertanam untuk memastikan komputer telah berfungsi dengan produk.</bodyMargin><br/>
</t03>

<t04 type="content">
<bold16gold>Menemukan printer di jaringan berkabel</bold16gold>
<br/>
<body>Pastikan produk telah dihidupkan dan berada dalam status <bold12>Siap</bold12>.</body> 
</t04>

<t05 type="content">
<bold16gold>Menemukan printer di jaringan berkabel</bold16gold>
<br/>
<body>Pastikan kabel jaringan aktif telah tersambung ke port jaringan pada produk.</body> 
</t05>

<t06 type="content">
<bold16gold>Menemukan printer di jaringan berkabel</bold16gold>
<br/>
<body>Jika telah tersambung dengan benar ke jaringan, produk akan memiliki alamat IP. Cetak Halaman Konfigurasi produk, lalu cari alamat IP pada Halaman Konfigurasi tersebut.</body> 
</t06>

<!-- Translators: If the link below is more than 50 characters (with spaces), you must split the string placing up to 50 characters (with spaces) in the <bodyLinkLine1> tag and the remaining characters in the <bodyLinkLine2> tag.--> 
<t07 type="content">
<bodyLinkLine1>» Cara mencetak Halaman Konfigurasi</bodyLinkLine1><br/>
<bodyLinkLine2/>
</t07>

<t08 type="content">
<bold16gold>Menemukan printer di jaringan berkabel</bold16gold>
<br/>
<body>Masukkan alamat IP secara manual ke kolom yang sesuai pada penginstal, lalu lanjutkan dengan penginstalan perangkat lunak.

Jika penginstal tetap tidak dapat menemukan produk di jaringan, Anda mungkin memiliki perangkat lunak firewall yang menghalangi pencarian produk. Sebaiknya aktifkan perangkat lunak firewall. Namun, bolehkan semua program HP berjalan dengan memilih "Lanjut", "Batalkan Pemblokiran", atau "Bolehkan" bila diminta oleh perangkat lunak firewall maupun antivirus. Memblokir penginstalan dapat menyebabkan kegagalan.

Jika perangkat lunak keamanan tidak memblokir pencarian, produk mungkin tersambung ke subjaringan yang berbeda dengan komputer. Untuk bantuan lebih lanjut, hubungi administrator jaringan Anda.</body> 
</t08>

<t09 type="content">
<bold16gold>Menghidupkan produk</bold16gold>
<br/>
<body><bold12>Catatan:</bold12> Pastikan semua pita perekat dan kunci kemasan telah dilepaskan. Pastikan kertas telah dimasukkan ke baki kertas.

Sambungkan kabel daya antara produk dan stopkontak AC yang diarde, lalu tekan tombol daya produk ke <bold12>Aktif</bold12>.</body> 
</t09>

<t10 type="content">
<bold16gold>Menyambung kabel jaringan</bold16gold>
<br/>
<body>Sambungkan kabel jaringan aktif ke port jaringan pada produk. Tunggu beberapa menit agar produk membuat alamat IP di jaringan.

Jika lampu pada port jaringan tidak berkedip, kabel jaringan tidak aktif. Pastikan kabel telah tersambung ke jaringan aktif. Jika ya, coba gunakan kabel lain atau uji kabel pada perangkat lain.</body> 
</t10>

<guideButt type="content">
<butt11>Tunjukkan</butt11>
</guideButt>

<backButt type="content">
<butt11>Kembali</butt11>
</backButt>

<showButt type="content">
<butt11>Tampilkan</butt11>
</showButt>

<nextButt type="content">
<butt11>Berikutnya</butt11>
</nextButt>

<contButt type="content">
<butt11>Lanjut</butt11>
</contButt>

<exitButt type="content">
<butt11>Keluar</butt11>
</exitButt>


</id>
</document>
