<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<document>
<hu>

<title type="content">
<title>LaserJet súgó</title>
</title>

<t00 type="content">
<bold16gold>A nyomtató nem található a vezeték nélküli hálózaton</bold16gold>
<br/>
<body>A telepítő nem találja a nyomtatót a vezeték nélküli hálózaton.

Az alábbi hivatkozások közül kattintson arra, amelyik a legjobban leírja a helyzetet:</body> 
</t00>

<t00L1 type="content">
<bodyLink>» A nyomtató csatlakozik egy vezeték nélküli hálózathoz, de a telepítő nem találja.</bodyLink><br/>
</t00L1>

<t00L2 type="content">
<bodyLink>» A nyomtató nem tud csatlakozni a vezeték nélküli hálózathoz.</bodyLink><br/>
</t00L2>

<t00L3 type="content">
<bodyLink>» Nem vagyok biztos abban, hogy van vezeték nélküli hálózatom.</bodyLink><br/>
</t00L3>

<t00L4 type="content">
<bodyLink>» Meg kívánom változtatni a nyomtató hálózati kapcsolatát vezetékes hálózatról vezeték nélküli hálózatra.</bodyLink><br/>
</t00L4>

<t01 type="content">
<bold16gold>A nyomtató észlelése a hálózaton</bold16gold>
<br/>
<body>Ha a készülék jelenleg is csatlakozik a hálózathoz, akkor rendelkeznie kell egy IP-címmel. Nyomtassa ki a készülék Konfigurációs oldalát, és keresse meg rajta az IP-címet.</body>
</t01>

<!-- Translators: If the link below is more than 50 characters (with spaces), you must split the string placing up to 50 characters (with spaces) in the <bodyLinkLine1> tag and the remaining characters in the <bodyLinkLine2> tag.--> 
<t01L1 type="content">
<bodyLinkLine1>» Konfigurációs oldal nyomtatása</bodyLinkLine1><br/>
<bodyLinkLine2/>
</t01L1>

<t01a type="content">
<bold16gold>A nyomtató észlelése a hálózaton</bold16gold>
<br/>
<body>Adja meg kézzel az IP-címet a telepítő megfelelő beviteli mezőjében, majd folytassa a szoftver telepítését.

Ha a telepítő még ezt követően sem találja a készüléket a hálózaton, lehetséges, hogy valamilyen tűzfalszoftver akadályozza a készülék észlelését. A HP javasolja, hogy hagyja bekapcsolva a tűzfalszoftvert,  azonban rákérdezéskor engedélyezze minden HP szoftver számára a hálózat elérését a tűzfal vagy a vírusölő szoftver "Continue" (Folytatás), "Unblock" (Blokkolás megszüntetése) vagy "Allow" (Engedélyezés) lehetőségének kiválasztásával. Ha a telepítés során a hálózati hozzáférés nem engedélyezett, az meghiúsíthatja a telepítést.

Ha nincs olyan biztonsági program, amely megakadályozná a nyomtató észlelését, lehetséges, hogy a készülék nem ahhoz az alhálózathoz csatlakozik, mint a számítógép. További segítséget a hálózati rendszergazdától kérhet.</body>
</t01a>

<t02 type="content">
<bold16gold>A nyomtató beállítása vezeték nélküli hálózaton</bold16gold>
<br/>
<body>Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva, és hogy <bold12>Kész</bold12> állapotot jelez.</body> 
</t02>

<t03 type="content">
<bold16gold>A nyomtató beállítása vezeték nélküli hálózaton</bold16gold>
<br/>
<body>Ha először Wi-Fi Protected Setup (WPS, egyszerű beállítás a WPS szabványt ismerő újabb útválasztókhoz) segítségével próbálta meg a vezeték nélküli hálózatot beállítani, és nem járt sikerrel, akkor próbálkozzon a <bold12>vezeték nélküli hálózat USB-beállításával</bold12>. Ha az USB-beállítás sikertelen, kattintson a lenti <bold12>Folytatás</bold12> lehetőségre.</body> 
</t03>

<t04 type="content">
<bold16gold>A nyomtató beállítása vezeték nélküli hálózaton</bold16gold>
<br/>
<body><bold12>Megjegyzés:</bold12> Csak akkor hajtsa végre a következő lépéseket, ha már próbálkozott a <bold12>vezeték nélküli hálózat USB-beállításával</bold12>, és az sikertelen volt.

Győződjön meg arról, hogy rendelkezik vezeték nélküli útválasztót használó aktív vezeték nélküli hálózattal.</body> 
</t04>

<t05 type="content">
<bold16gold>A nyomtató beállítása vezeték nélküli hálózaton</bold16gold>
<br/>
<body>A legtöbb új gyártmányú vezeték nélküli útválasztón található Wi-Fi Protected Setup (WPS, egyszerű beállítás a WPS szabványt ismerő újabb útválasztókhoz) gomb. Ez a gomb lehetővé teszi a vezeték nélküli hálózat egy gombbal történő beállítását a WPS szabványt szintén támogató eszközökkel.

Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli útválasztó támogatja-e a WPS használatát.</body> 
</t05>

<t06 type="content">
<bold16gold>A nyomtató beállítása vezeték nélküli hálózaton</bold16gold>
<br/>
<body>Adja meg a készülék kijelzőjének típusát. Kattintson a lenti <bold12>Érintőképernyő</bold12>, <bold12>Kétsoros</bold12> vagy <bold12>Nincs kijelző</bold12> lehetőségre.</body> 
</t06>

<t06L01 type="content">
<bodyLink>» Érintőképernyő</bodyLink>
</t06L01>

<t06L02 type="content">
<bodyLink>» Kétsoros</bodyLink>
</t06L02>

<t06L03 type="content">
<bodyLink>» Nincs kijelző</bodyLink>
</t06L03>

<t07 type="content">
<bold16gold>A készülék bekapcsolása</bold16gold>
<br/>
<body><bold12>Megjegyzés:</bold12> Győződjön meg arról, hogy minden csomagolószalagot és szállítórögzítést eltávolított. Ellenőrizze, hogy van-e papír a papírtálcában.

Csatlakoztassa a készülék tápkábelét egy földelt hálózati csatlakozóhoz, majd nyomja meg a készülék <bold12>Be</bold12> gombját.</body> 
</t07>

<t08 type="content">
<bold16gold>Vezeték nélküli hálózat USB-beállítása</bold16gold>
<br/>
<body>1. Kattintson a telepítő <bold12>Vissza</bold12> gombjára, és lépjen a "Válasszon vezeték nélküli beállítási módot" képernyőre.

2. Kattintson a <bold12>Vezeték nélküli hálózat USB-beállítása</bold12> lehetőségre, majd kattintson a <bold12>Tovább</bold12> lehetőségre. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.</body> 
</t08>

<t09 type="content">
<bold16gold>Annak ellenőrzése, hogy rendelkezik-e vezeték nélküli hálózattal és vezeték nélküli útválasztóval</bold16gold>
<br/>
<body>A &amp;quot;vezeték nélküli hálózat&amp;quot; olyan számítógépes hálózatot jelent, ahol a számítógépek és nyomtatók hálózati kábel használata nélkül csatlakoznak egy hálózati útválasztóra. Számos otthoni és kis irodai környezetben a DSL- vagy kábelmodem egyben a vezeték nélküli útválasztó is. Ha DSL- vagy kábelmodemmel csatlakozik az internetre, és a számítógép vezeték nélkül csatlakozik az útválasztóhoz, valószínűleg van vezeték nélküli hálózata.

Ha azonban a számítógép kábellel csatlakozik a modemhez vagy az útválasztóhoz, akkor valószínűleg nincs vezeték nélküli útválasztója vagy vezeték nélküli hálózata. Ennek ellenére mielőtt megbizonyosodna arról, hogy valóban nincs vezeték nélküli hálózata, folytassa tovább az eljárást.

<bold12>Megjegyzés:</bold12> A Bluetooth™-tartozékok, például vezeték nélküli egér vagy vezeték nélküli billentyűzet használata nem egyenértékű a vezeték nélküli hálózat használatával. Az ilyen Bluetooth-tartozékok használatához nem szükséges vezeték nélküli hálózat, és ezek nem is hoznak létre vezeték nélküli hálózatot. A vezeték nélküli hálózat meglétének biztosabb jele, ha a számítógép internetkapcsolata folyamatos, betárcsázós szolgáltatást nem igényel. (Ha betárcsázós internet-hozzáférése van, valószínűleg nem rendelkezik vezeték nélküli hálózattal.)

<bold12>Megjegyzés:</bold12> A laptopok vagy mobil számítógépek, különösen a &amp;quot;Netbookok&amp;quot; internet-hozzáférése lehet folyamatos, az ilyen számítógépek jelenléte azonban nem utal egyértelműen helyi vezeték nélküli útválasztó meglétére.

Ha még mindig nem biztos benne, hogy rendelkezik-e vezeték nélküli hálózati útválasztóval, kattintson a lenti <bold12>Folytatás</bold12> lehetőségre.</body> 
</t09>

<t11 type="content">
<bold16gold>Kapcsolódás WPS használatával</bold16gold>
<br/>
<body>Nyomja meg a WPS gombot az útválasztón, majd a nyomtatón. Ha a nyomtatónak érintőképernyős kijelzője van, akkor a WPS gomb a <bold12>Vezeték nélküli menüben</bold12> található. Miután a két készülék felismerte egymást, kattintson a lenti <bold12>Tovább</bold12> lehetőségre.</body> 
</t11>

<t14 type="content">
<bold16gold>Vezeték nélküli hálózat beállítása érintőképernyős kijelző használatával</bold16gold>
<br/>
<body>Érintse meg a kijelzőn a <bold12>Vezeték nélküli menü</bold12> gombot, majd a <bold12>Vezeték nélküli varázsló</bold12> gombot. Kövesse az utasításokat.

<bold12>Megjegyzés:</bold12> Ha a hálózat biztonságos hálózat, akkor a csatlakozáshoz tudnia kell a hálózat nevét (SSID) és a jelszót (WEP-kulcs vagy WPA titkosítási jelszó).</body> 
</t14>

<t14a type="content">
<body>Ha a nyomtató sikeresen csatlakozik a vezeték nélküli hálózathoz, kattintson lent a <bold12>Tovább</bold12> lehetőségre.

Ha a nyomtató még mindig nem tudott a vezeték nélküli hálózathoz csatlakozni, tekintse meg a <bold12>Vezeték nélküli hálózat EWS-beállítása</bold12> témakört.</body> 
</t14a>

<!-- Translators: If the link below is more than 50 characters (with spaces), you must split the string placing up to 50 characters (with spaces) in the <bodyLinkLine1> tag and the remaining characters in the <bodyLinkLine2> tag.--> 
<t14L01 type="content">
<bodyLinkLine1>» A hálózat nevének és jelszavának megkeresése</bodyLinkLine1><br/>
<bodyLinkLine2/>
</t14L01>

<!-- Translators: If the link below is more than 50 characters (with spaces), you must split the string placing up to 50 characters (with spaces) in the <bodyLinkLine1> tag and the remaining characters in the <bodyLinkLine2> tag.--> 
<t14L02 type="content">
<bodyLinkLine1>» Vezeték nélküli hálózat EWS-beállítása</bodyLinkLine1><br/>
<bodyLinkLine2/>
</t14L02>

<note01 type="content">
<note>Ha nem tudja a vezeték nélküli hálózat nevét (SSID) és jelszavát (WEP-kulcs vagy WPA titkosítási jelszó), ezek megjeleníthetők a számítógép Hálózati és megosztási központjában.

Ezek az információk megjelenhetnek a vezeték nélküli útválasztó beépített webszerverén (Embedded Web Server, EWS) is. Keresse meg a vezeték nélküli útválasztó IP-címét az útválasztó dokumentációjában. A vezeték nélküli útválasztó beépített webszerverének megnyitásához gépelje be az útválasztó IP-címét egy böngészőablak címsorába a számítógépen.</note> 
</note01>

<t16 type="content">
<bold16gold>Vezeték nélküli hálózat EWS-beállítása</bold16gold>
<br/>
<body>Ekkor a vezeték nélküli hálózat létrehozása csak abban az esetben lehetséges, ha először egy hálózati kábel segítségével összeköti a nyomtatót az útválasztóval.

<bodyNumList>1. Csatlakoztasson egy hálózati kábelt a nyomtatóhoz és az útválasztóhoz.
2. Várjon, amíg a nyomtató kap egy IP-címet az útválasztótól (ez eltarthat pár másodpercig), majd nyomtasson ki egy Hálózati jelentést vagy egy Konfigurációs oldalt a nyomtató <bold12>Jelentések</bold12> menüjéből. Keresse meg a nyomtató IP-címét a kinyomtatott lapon.
3. Nyisson meg egy webböngészőt, és adja meg a nyomtató IP-címét a címsorban (majd nyomja meg az <bold12>Enter</bold12> gombot). A nyomtató beépített webszervere (EWS) megjelenik a böngészőben. Ha nem jelenik meg az EWS, akkor a nyomtató és a számítógép valószínűleg különböző alhálózatra csatlakoznak.
4. Lépjen az EWS <bold12>Hálózat</bold12> lapjára, majd kattintson a <bold12>Vezeték nélküli beállítások</bold12> lehetőségre.
5. Kattintson az <bold12>Engedélyezve</bold12> gombra. Ezután kattintson a <bold12>Csatlakozás meglévő vezeték nélküli hálózathoz</bold12> lehetőségre.
6. Megjelenik az elérhető vezeték nélküli hálózatok listája. Kattintson arra a vezeték nélküli hálózatra, amelyhez kapcsolódni kíván.
7. Ha a kiválasztott hálózat névtelen, kattintson a <bold12>Hálózati név beírása</bold12> gombra, majd adja meg a hálózat nevét (SSID) a szövegmezőben.
8. Ha a hálózati csatlakozáshoz WEP-kulcsra vagy WPA titkosítási jelszóra van szükség, adja meg a helyes kulcsot vagy jelszót a szövegmezőben.
9. Kattintson az <bold12>Alkalmaz</bold12> lehetőségre a lap alján.
10. Várjon, amíg a nyomtató menti a beállításokat (ez eltarthat egy percig is), majd húzza ki a hálózati kábelt a nyomtatóból. A nyomtató megpróbál csatlakozni a vezeték nélküli hálózathoz.</bodyNumList></body> 
</t16>

<!-- t14L02 flows here--> 

<t17 type="content">
<bold16gold>Visszalépés a telepítőhöz</bold16gold>
<br/>
<bodyNumList>1. Ellenőrizze, hogy nincs USB-kábel csatlakoztatva a nyomtatóhoz. A telepítőszoftverben a <bold12>Vissza</bold12> gomb megnyomásával lépjen vissza arra a képernyőre, amely a "Kapcsolat típusának" kiválasztására kéri.
2. Kattintson a <bold12>Csatlakoztatás vezeték nélküli hálózaton keresztül</bold12> lehetőségre, majd kattintson a <bold12>Tovább</bold12> lehetőségre.
3. A telepítő keresni kezdi a nyomtatót a vezeték nélküli hálózaton. A nyomtató észlelése után folytassa a szoftver telepítését. </bodyNumList> 
</t17>

<t18 type="content">
<bold16gold>Hálózati jelentés nyomtatása</bold16gold>
<br/>
<body>A Hálózati jelentés kinyomtatásával felfedezhet olyan ütközéseket, amelyek megakadályozzák a nyomtató csatlakozását a vezeték nélküli hálózathoz.

A Hálózati jelentés nyomtatásához lépjen a nyomtató kezelőpanelén a <bold12>Vezeték nélküli menüre</bold12>, majd válassza a <bold12>Hálózati teszt futtatása</bold12> lehetőséget. Kövesse a jelentésben olvasható lépéseket. Az ütközések feloldása után kattintson lent a <bold12>Tovább</bold12> lehetőségre.</body> 
</t18>

<t19 type="content">
<bold16gold>Alapértelmezett beállítások visszaállítása és újratelepítés</bold16gold>
<br/>
<body><bold12>Megjegyzés:</bold12> Mielőtt továbblépne, ellenőrizze, hogy a nyomtatóhoz NEM csatlakozik hálózati kábel.

A HP javasolja, hogy állítsa vissza a nyomtató hálózati beállításait a gyári alapértelmezett beállításokra, majd próbálkozzon ismét a telepítéssel.

<bodyNumList>1. Ha USB-kábel csatlakozik a nyomtatóhoz, húzza ki azt.
2. A nyomtató kezelőpultján lépjen a <bold12>Beállítás menübe</bold12>.
3. Válassza a <bold12>Hálózati beállítások</bold12> lehetőséget.
4. Válassza az <bold12>Alapértelmezés visszaállítása</bold12> lehetőséget.
5. A telepítőszoftverben a <bold12>Vissza</bold12> gomb megnyomásával lépjen vissza a "Válasszon vezeték nélküli beállítási módot" képernyőre.
6. Válassza ki a kívánt telepítési módot, majd kövesse a megjelenő utasításokat.</bodyNumList></body> 
</t19>

<guideButt type="content">
<butt11>Útmutatás</butt11>
</guideButt>

<backButt type="content">
<butt11>Vissza</butt11>
</backButt>

<showButt type="content">
<butt11>Megjelenítés</butt11>
</showButt>

<nextButt type="content">
<butt11>Tovább</butt11>
</nextButt>

<contButt type="content">
<butt11>Folytatás</butt11>
</contButt>

<exitButt type="content">
<butt11>Kilépés</butt11>
</exitButt>

<WPSnotWorkButt type="content">
<butt11>A WPS nem működik</butt11>
</WPSnotWorkButt>

<successNextButt type="content">
<butt11>Sikeres/Tovább</butt11>
</successNextButt>

<failedTSbutt type="content">
<butt11>Sikertelen/Hibaelhárítás</butt11>
</failedTSbutt>

<noWPSradio type="content">
<butt11>WPS mellőzése</butt11>
</noWPSradio>

<yesWPSradio type="content">
<butt11>WPS használata</butt11>
</yesWPSradio>

</hu>
</document>
