其他資訊

# 規格

> 可支援的影像檔

## 可支援的影像檔

影像格式： | JPEG (除了 CMYK 和 YCCK 之外) TIFF (支援標準不壓縮的 TIFF 檔及灰階 TIFF 檔，除了使用 alpha channel 的檔案之外。) BMP (除了用 RLE 壓縮的檔案、用 Topdown 格式的檔案、用 16 位元或 32 位元彩色的檔案之外。) PICT (只適用於 Macintosh：寬或高任何一項沒有超過4,095 像素、只有 72 dpi 解析度) RAW*1

附註：
關於數位相機可以用 File Manager 有支援的 RAW 照片資料格式拍攝的資訊，請參考〝說明〞功能表中的〝關於 Camera RAW Plug-In〞。

QAD (Windows)、QAD2 (Macintosh)：(使用 EPSON Easy Photo Print 列印設定資料)

QLD (Windows)、QAD2 (Macintosh)：(由 EPSON Darkroom Print 所產生的影像處理資料)

語音資料

影片檔格式： | Windows： 使用下列副檔名的視訊檔與作業系統和播放程式有關； .avi、.mov、.qt、.mpg、.mpeg、.m1v、.mpe 這些檔案會按應用程式的規格播放。 注意：在作業系統中無法播放 MOV 檔，除非在電腦中有安裝 Quicktime。

Macintosh：
有支援 Quicktime 的視訊檔；
AVI、MOV、MPEG
這些檔案會按 Quicktime 播放器的規格播放。

可讀取的影像大小： | Windows：573 百萬像素 (有一面應該是 40,000 像素或以下)*2 Macintosh：573 百萬像素 (有一面應該是 40,000 像素或以下)*2
可旋轉的影像大小： | 13.5 百萬像素 (有一面應該是 92,681 像素或以下)
儲存格式： | JPEG (品質固定、JFIF(Ycc) 或 Exif) (有一面應該低於 65,500 像素) TIFF BMP
可登錄至〝我的選擇〞區的影像檔案數量： | 999 個檔案 附註： 提供記憶卡及硬碟大小能支援的數量。
DPOF 可相容的功能： | 有支援 DPOF 1.10 版以下的功能。
從數位相機可讀取的檔案格式 | Windows：有下列副檔名的檔案 (無大小寫之分) .avi、.bmp、.jfif、.jpe、.jpeg、.jpg、.m1v、.mov、.mpg、.mpeg、.qt、.tif、.tiff、.wav、.wmv Macintosh：可讀取下列檔案類型或副檔案的檔案 - 有下列檔案類型的檔案 BMPf、JPEG、MooV、MPEG、PICT、TIFF、VfW、WAVE
- 有下列副檔名的檔案 (無大小寫之分)
.avi、.bmp.qt、.jpe、.jpg、.jpeg、.mov、.mpe、.mpeg、.mpg、.m1v、.pct、.pict、.qt、.tif、.tiff、.wav、.pic

| *1 File Manager 不支援縮圖毀損的 RAW 照片資料、或 TIFF RAW 照片資料。

| *2 任何可用來載入影像的來源，如數位相機、TWAIN 來源等。

[最前面]