基本操作 / 圖框

# 淡化範圍設定對話框

當按下工具按鍵中的『 選取』鍵並雙擊放在襯底紙張上的影像時會出現〝淡化範圍設定〞對話框。

您可以設定 P.I.F. 圖框的透明度。

1 | 『形狀』鍵 | 選擇您想要傳送的形狀 (像是矩形、橢圓形、多邊形、弧形、星形、黑桃、心形、菱形、或梅花)。當您在影像上拖曳游標時，則會套用形狀並穿過形狀傳送影像。
2 | 『任意曲線』鍵 | 選擇傳送的任意曲線厚度有 1、4、8、或 16 像素。
3 | 『設定 / 清除淡化範圍』鍵 | 設定或清除透明等級。 若按下此鍵會清除傳送。 若沒有按下此鍵則會傳送影像。
4 | 『放大 / 縮小』鍵 | 選擇影像的縮放比例。選擇『+』鍵並點選影像會放大。或是，選擇『-』鍵來縮小影像。
5 | 『復原』鍵 | 回復原先狀態的透明度。
6 | 『顯示 / 隱藏背景』鍵 | 選擇是否要顯示背景。預設值是沒有顯示。
7 | 影像顯示區 | 顯示傳送的影像。
8 | 『輔助說明』鍵 | 顯示這本線上使用手冊。
9 | 『取消』鍵 | 取消設定並回到〝編輯圖框〞對話框。
10 | 『確定』鍵 | 套用設定並回到〝編輯圖框〞對話框。
11 | 淡化範圍 | 淡化範圍 (淡化範圍設定)： 設定透明度等級從 0 至 100%。 當您將調整桿往右移，則透明度會變得更清楚。當你將調整桿往左移，則透明度會變得更模糊。將調整桿設定在 0% 表示沒有改變。 淡化範圍 (清除淡化範圍)： 設定背面的透明度等級從 0 至 100%。
當您將調整桿設定在 0% 時，則會完全透明。當您將調整桿往右移，則透明度會恢復模糊。
當您將調整桿設定在 100% 時，即使選擇了傳送部份也不會變透明。

12 | 邊緣模糊度 | 設定整個影像的邊緣模糊度等級從 0 至 100%

[最前面]