基本操作

# 步驟 1. 載入影像資料

> 檢視儲存磁碟中的影像資料
> 從外接裝置載入照片資料
> 從掃描器載入影像資料

| 附註：

第一次啟動應用程式時會出現〝操作指南〞的確認對話框。按下『確定』鍵，將會開啟操作指南畫面。若您點選了〝不再顯示此訊息〞檢查盒，則下次當您開啟應用程式時便不會出現確認對話框。

您可以採用下列方式來處理應用程式中的影像。

關於視窗項目的詳細說明，請參考標題取名為主畫面的章節。

可以載入 File Manager 中的檔案：

顯示的縮圖會根據載入的檔案格式而不同。影像檔會以縮圖版顯示，但其他檔案像是影像、聲音、和文件檔則會以圖示顯示，如下所示：

說明 | 顯示的縮圖
影像檔 |
影像檔 | (開啟與副檔名有關聯的應用程式)
音檔 | (開啟與副檔名有關聯的應用程式)
Adobe Acrobat PDF 檔 | (開啟與副檔名有關聯的應用程式)
在 EPSON Easy Photo Print 中儲存的照片頁面檔 詳細說明，請參考 EPSON Easy Photo Print 使用手冊。 |
在 EPSON Darkroom Print 中儲存的工作檔 詳細說明，請參考 EPSON Darkroom Print 使用手冊。 |

## 檢視儲存磁碟中的影像資料

若要使用儲存在硬碟或磁碟中的資料，請依照下列的步驟。

| 啟動 EPSON File Manager。

> 您也可以使用將影像或資料夾拖曳至桌面上的〝EPSON File Manager〞圖示中的方式來開啟軟體。這樣，就不需要進行下列有關選擇影像的步驟。直接進行步驟 3. 開啟應用程式。

> 出現主畫面視窗。

| 從樹狀資料夾中指定您要載入資料的資料夾。您在資料夾中所選定的影像將會以縮圖方式顯示。

|  | 注意：

當載入的資料是儲存在抽取式磁碟中時，除非已經完成了全部的工作，否則請勿退出抽取式磁碟。

|  | 附註：

在某些情況下，在 EPSON File Manager 中無法使用 EPSON Darkroom Print 和 EPSON Easy Photo Print 之外的其他影像編輯軟體所進行修正的影像資料。

[最前面]

## 從外接裝置載入照片資料

當數位相機或記憶卡以 USB 線連接電腦時可被當成磁碟機讀取。若要處理數位相機或記憶卡中的照片，請依照下列的步驟。

| 將數位相機或抽取式磁碟連接至電腦，然後開啟外接裝置的電源。

> 下列為可讀取的抽取式磁碟：

> - 附有記憶卡的數位相機

> - 已插入電腦記憶卡插槽中的數位相機記憶卡

> - 已插入 EPSON 印表機記憶卡插槽中的數位相機記憶卡

|  | 注意：

當載入儲存在記憶卡中的資料時，除非已經完成了全部的工作，否則請勿取出數位相機、電腦或印表機中的記憶卡。

|  | 附註：

關於如何將抽取式磁碟連接至電腦的操作說明，請參考抽取式磁碟的相關文件。

| 啟動 EPSON File Manager。

> 出現主畫面視窗。

| 按下位在視窗左上方的『 』鍵。

|  | 附註：

當找到附有 DPOF 資料的照片時，若已經安裝了 EPSON Easy Photo Print，則會開始進行 DPOF 列印。詳細說明，請參考DPOF 列印。

| 若您想要以拍攝日期指定資料夾的方式來載入數位相機中的照片，請選擇〝以拍攝日期儲存照片資料〞。若您想要以原來的儲存方式來載入資料，則選擇〝以原始格式儲存照片資料〞，然後按下『儲存』鍵。

|  | 附註：

若已連接的外接裝置被當作無法讀取的裝置，將會出現〝找不到抽取式磁碟〞訊息。

|  | Macintosh 使用者的注意事項：

- 若要退出記憶卡，請在完成全部的工作後，將桌面上的記憶卡圖示拖曳至垃圾桶即可。

- 當選擇了〝以原始格式儲存照片資料〞時，在記憶卡中的所有資料夾將被儲存成一個檔案或內有儲存資料的資料夾。請注意，若有一個檔案或一個資料夾與影像資料的名稱相同，則在記憶卡中的資料將會被覆蓋。

[最前面]

## 從掃描器載入影像資料

若要處理的影像是從與 TWAIN 相容的裝置如掃描器中所取得，請依照下列的步驟。

| 確定掃描器的電源已開啟並且已連接至電腦，然後確認要掃描的照片已正確放入掃描器中。

| 啟動 EPSON File Manager。

| 按下位在視窗左上方的『 』鍵。

> 將會顯示所有已連接的 TWAIN 裝置。

| 點選您用來進行影像掃描的 TWAIN 裝置，然後按下『掃描與儲存』鍵。

| 出現 TWAIN 驅動程式。請依照畫面中的操作說明進行掃描並載入影像。

> 詳細說明，請參考掃描器驅動程式輔助說明或掃描器使用手冊。

> 將會顯示已儲存掃描影像資料的資料夾內容。

[最前面]