기타 정보

# 사양

> 지원되는 이미지 파일

## 지원되는 이미지 파일

이미지 형식: | JPEG(CMYK 및 YCCK 제외) TIFF(알파 채널의 파일을 제외한 표준 비압축 TIFF 파일 및 그레이스케일 TIFF 파일 지원) BMP(RLE 압축 파일, 탑다운 형식의 파일, 16비트 또는 32비트 컬러 파일 제외) PICT(Macintosh용: 가로 및 세로가 4,095 픽셀 미만의 해상도 72dpi만 해당) RAW*1

참고:
File Manager에서 지원되는 RAW 사진 데이터 형식으로 촬영할 수 있는 디지털 카메라에 대한 정보는 "도움말 메뉴"의 "Camera RAW Plug-In 정보"를 참조하십시오.

QAD(Windows), QAD2(Macintosh): (EPSON Easy Photo Print의 인쇄 설정 데이터)

QLD(Windows), QAD2(Macintosh): (EPSON Darkroom Print에서 생성한 이미지 처리 데이터)

오디오 데이터

동영상 파일 형식: | Windows: 운영 체제 및 재생 응용프로그램과 연결되는 비디오 파일 확장자는 다음과 같습니다. .avi, .mov, .qt, .mpg, .mpeg, .m1v, .mpe 이 파일은 응용프로그램의 사양에 따라 재생됩니다. MOV 파일은 컴퓨터에 Quicktime이 설치되지 않으면 운영 체제에서 재생할 수 없습니다.

Macintosh:
Quicktime 지원 비디오 파일은 다음과 같습니다.
AVI, MOV, MPEG
이 파일은 Quicktime 플레이어의 사양에 따라 재생됩니다.

읽을 수 있는 이미지 크기: | Windows: 573 메가 픽셀(가로 세로 중 한 쪽은 40,000 픽셀 이하여야 함)*2 Macintosh: 573 메가 픽셀(가로 세로 중 한 쪽은 40,000 픽셀 이하여야 함)*2
회전가능한 이미지 크기: | 13.5 메가 픽셀(가로 세로 중 한 쪽은 92,681 픽셀 이하여야 함)
저장 형식: | JPEG(품질 고정, JFIF(Ycc) 또는 Exif) (가로 세로 중 한 쪽은 65,500 픽셀 이하여야 함) TIFF BMP
내 선택 항목 필드에 등록할 수 있는 이미지 파일 수: | 999 개 파일 참고: 메모리와 하드 디스크의 크기가 이와 같은 수(999개의 파일)를 지원할 수 있는 경우에 한함
DPOF 호환 기능: | 이 기능은 DPOF 버전 1.10 이하에서 지원됩니다.
디지털 카메라에서 읽을 수 있는 파일 형식: | Windows: 다음과 같은 확장자의 파일(대소문자 구분하지 않음) .avi, .bmp, .jfif, .jpe, .jpeg, .jpg, .m1v, .mov, .mpg, .mpeg, .qt, .tif, .tiff, .wav, .wmv Macintosh: 다음과 같은 파일 유형이나 파일 확장자인 경우 읽기 가능 - 파일 유형 BMPf, JPEG, MooV, MPEG, PICT, TIFF, VfW, WAVE
- 확장자(대소문자 구분하지 않음)
.avi, .bmp.qt, .jpe, .jpg, .jpeg, .mov, .mpe, .mpeg, .mpg, .m1v, .pct, .pict, .qt, .tif, .tiff, .wav, .pic

| *1 File Manager는 축소 이미지가 손상된 RAW 사진 데이터나 TIFF RAW 사진 데이터를 지원하지 않습니다.

| *2 어떤 소스도 디지털 카메라, TWAIN 소스, 스티칭 등과 같은 이미지를 읽어오는 데 사용할 수 있습니다.

[맨위로]