기본 사용법

# 1단계. 이미지 데이터 읽기

> 디스크에 저장된 이미지 데이터 보기
> 외부 장치에서 사진 데이터 읽기
> 스캐너에서 이미지 데이터 읽기

| 참고:

처음 시작할 때 자습서를 표시할지 확인하는 대화 상자가 표시됩니다. 다음을 누르면 자습서가 실행됩니다. 다음에 표시하지 않음에 체크 표시를 하면 다음에 프로그램을 시작할 때 이 확인 대화 상자가 표시되지 않습니다.

다음 방법 중 하나를 사용하여 응용프로그램에서 이미지를 열 수 있습니다.

창 항목에 대한 자세한 내용은 초기 화면이라는 제목의 절을 참조하십시오.

File Manager에 로드할 수 있는 파일:

축소 이미지 표시는 로드된 파일 형식에 따라 달라집니다. 이미지 파일은 작게 표시되지만, 동영상, 음악, 문서 파일과 같은 다른 파일은 아래와 같이 아이콘으로 표시됩니다.

설명 | 표시된 축소 이미지
이미지 파일 |
동영상 파일 | (확장자와 관련된 응용프로그램 시작)
음악 파일 | (확장자와 관련된 응용프로그램 시작)
Adobe Acrobat PDF 파일 | (확장자와 관련된 응용프로그램 시작)
EPSON Easy Photo Print로 저장된 사진 페이지 파일 자세한 내용은 EPSON Easy Photo Print 사용설명서를 참조하십시오. |
EPSON Darkroom Print로 저장된 작업 파일 자세한 내용은 EPSON Darkroom Print 사용설명서를 참조하십시오. |

## 디스크에 저장된 이미지 데이터 보기

하드 드라이브 또는 디스크에 저장된 데이터를 열려면 아래 순서대로 따라 하십시오.

| EPSON File Manager를 시작합니다.

> 또한 이미지나 폴더를 바탕 화면의 "EPSON File Manager" 아이콘으로 끌어 놓으면 소프트웨어가 시작됩니다. 이 방법을 사용할 경우 다음 절차에 따라 이미지를 선택할 필요가 없습니다. 3단계. 응용프로그램 시작에서 계속 진행하십시오.

> 초기 화면이 나타납니다.

| 폴더 트리에서 읽을 데이터가 들어 있는 폴더를 지정합니다. 폴더에서 선택한 이미지가 축소 이미지로 표시됩니다.

|  | 주의:

이동식 저장 매체에 저장된 데이터를 읽는 경우, 모든 작업이 완료될 때까지 드라이브에서 미디어를 꺼내지 마십시오.

|  | 참고:

경우에 따라 EPSON Darkroom Print 및 EPSON Easy Photo Print를 제외한 다른 사진 편집 소프트웨어로 수정한 이미지 데이터를 EPSON File Manager에서 사용하지 못할 수 있습니다.

[맨위로]

## 외부 장치에서 사진 데이터 읽기

USB 케이블로 컴퓨터에 연결할 때 드라이브로 인식되는 디지털 카메라 또는 메모리 카드에서 사진을 열려면 아래 순서대로 따라 하십시오.

| 디지털 카메라 또는 이동식 디스크를 컴퓨터에 연결하고 장치의 전원을 켭니다.

> 읽을 수 있는 이동식 디스크 장치는 다음과 같습니다.

> - 메모리 카드가 있는 디지털 카메라

> - 컴퓨터의 메모리 카드 슬롯에 꽂힌 디지털 카메라 메모리 카드

> - 메모리 카드 슬롯이 있는 엡손 프린터에 꽂힌 디지털 카메라 메모리 카드

|  | 주의:

메모리 카드에 저장된 데이터를 읽는 경우, 모든 작업이 완료될 때까지 디지털 카메라, 컴퓨터 또는 프린터에서 카드를 빼지 마십시오.

|  | 참고:

이동식 하드 디스크를 컴퓨터에 연결하는 방법에 대한 자세한 내용은 이동식 하드 디스크 설명서를 참조하십시오.

| EPSON File Manager를 시작합니다.

> 초기 화면이 나타납니다.

| 화면의 왼쪽 위에 있는 를 누릅니다.

|  | 참고:

DPOF 정보로 인코딩한 사진이 발견된 경우 EPSON Easy Photo Print가 설치되어 있으면 DPOF Print가 시작됩니다. 자세한 내용은 DPOF 인쇄를 참조하십시오.

| 촬영 날짜별로 배열된 폴더를 사용하여 카메라로 찍은 사진을 읽으려면 사진 날짜별로 사진을 저장합니다.를 선택합니다. 사진을 그대로 읽으려면 사진 데이터를 그대로 저장합니다.를 선택하고 저장을 누릅니다.

|  | 참고:

연결된 외부 장치가 드라이브로 인식되지 않으면 "이동식 매체를 찾을 수 없습니다." 메시지가 나타납니다.

|  | Macintosh 사용자를 위한 참고 사항:

- 메모리 카드를 꺼내려면 모든 작업이 완료된 후 데스크탑에 있는 메모리 카드 아이콘을 휴지통으로 끄십시오.

- "사진 데이터를 그대로 저장합니다."가 선택되어 있으면, 데이터가 저장되는 파일 또는 폴더에 메모리 카드의 모든 데이터가 저장됩니다. 이미지 데이터와 동일한 이름을 가진 파일이나 폴더가 있으면 메모리 카드의 데이터를 덮어쓰므로 주의하십시오.

[맨위로]

## 스캐너에서 이미지 데이터 읽기

스캐너와 같은 TWAIN 호환 장치에서 이미지를 열려면 아래 순서대로 따라 하십시오.

| 스캐너의 전원을 켜고 컴퓨터에 연결했는지, 스캔할 사진이 제대로 놓였는지 확인합니다.

| EPSON File Manager를 시작합니다.

| 화면의 왼쪽 위에 있는 를 누릅니다.

> 연결된 TWAIN 장치가 표시됩니다.

| 이미지를 스캔할 TWAIN 장치를 누른 다음 스캔 후 저장을 누릅니다.

| TWAIN 드라이버가 나타납니다. 화면의 지침에 따라 스캔하고 이미지 데이터를 읽습니다.

> 자세한 내용은 스캐너 드라이버 도움말 또는 스캐너 설명서를 참조하십시오.

> 스캔한 이미지 데이터가 저장된 폴더의 내용이 표시됩니다.

[맨위로]