其他信息

# 规格

> 支持的图像文件

## 支持的图像文件

图像格式： | JPEG (CMYK 和YCCK除外) 支持TIFF (标准非压缩TIFF文件和灰度级TIFF文件，具有alpha通道文件除外。) BMP (RLE压缩文件，Topdown文件格式和16-bit或者32-bit色彩除外。) PICT (用于Macintosh:4,095像素，或者长或宽略低，仅具有72 dpi 分辨率。) RAW*1

注意：
关于使用File Manager可以支持的RAW照片数据格式进行拍照的数码相机信息，参考"帮助菜单"中的"关于 Camera RAW Plug-In"。

QAD (Windows), QAD2 (Macintosh):(EPSON Easy Photo Print打印设置数据)

QLD (Windows), QAD2 (Macintosh):(EPSON Darkroom Print产生的图像处理数据)

音频数据

电影文件格式： | Windows: 在此操作系统下具有下面扩展名的影音文件可以进行重放； .avi, .mov, .qt, .mpg, .mpeg, .m1v, .mpe 依据应用程序说明，这些文件可以进行重放功能。 注意MOV文件不能在系统下进行重放，除非电脑中安装了Quicktime。

Macintosh:
Quicktime支持的影音文件；
AVI, MOV, MPEG
这些文件依据Quicktime player的说明进行重放。

可读的图像大小： | Windows:573百万像素(一边应该是40，000像素或更少)*2 Macintosh:573百万像素(一边应该是40，000像素或更少)*2
可旋转的图像大小： | 13.5百万像素(一边应该是92,681像素或更少)
保存格式： | JPEG (固定质量、JFIF(Ycc)或Exif) (一边应该小于65,500像素) TIFF BMP
图像文件的数目可以注册在我的选择区域： | 999 个文件 注意: 提供的内存和硬盘空间有能力支持这个数目。
DPOF兼容功能： | 此功能在DPOF版本1.10中是支持的。
从数字照相机中易读取的文件格式 | Windows:文件使用下列文件扩展名(名称不区分大小写) .avi, .bmp, .jfif, .jpe, .jpeg, .jpg, .m1v, .mov, .mpg, .mpeg, .qt, .tif, .tiff, .wav, .wmv。 Macintosh:如果任一文件类型或文件扩展名是下列文件之一 - 文件类型有 BMPf, JPEG, MooV, MPEG, PICT, TIFF, VfW, WAVE
- 扩展名有 (名称不区分大小写)
avi, .bmp.qt, .jpe, .jpg, .jpeg, .mov, .mpe, .mpeg, .mpg, .m1v, .pct, .pict, .qt, .tif, .tiff, .wav, .pic。

| *1 File Manager 不支持具有非正常的缩略图RAW照片数据，或者TIFF RAW照片数据 。

| *2 可以使用任何来源装入图像，例如数字照相机、TWAIN来源、拼接等等。

[顶部]