File Manager功能

# 从数字照相机装入照片数据

按下面步骤可获得如何从使用USB电缆连接到计算机的数字照相机作为驱动器访问照片的信息。

| 将存储卡插入打印机的卡插槽中或确保已正确地将照相机连接到了计算机。

|  | 注意:

关于连接相机到计算机的说明，参见相机的文档资料。

| 启动EPSON File Manager。

> 出现主窗口。

| 点击窗口左上方的。

| 如果想把相机拍摄的照片装入到按拍摄日期排列的文件夹中，选择按照照片日期存储照片。如果按原来的顺序装入照片，选择按照照片数据原样进行存储，然后点击保存。

|  | 注意:

- 如果相机不能作为驱动器，将出现“不能找到可移动介质”的信息。

- 可以在提供的DPOF模式中打印有DPOF信息的照片，和在安装有EPSON Easy Photo Print的软件中打印照片。有关详细信息，请参见DPOF打印。

|  | 告诫：

当在存储卡上装入要存储的数据时，请勿在未完成所有任务之前从数字照相机中取出存储卡。

|  | Macintosh用户应注意的事项：

要退出存储卡，请将存储卡图标从桌面拖曳到废纸篓里。

[顶部]