基本操作

# 第1步 装入图像数据

> 查看存储在磁盘上的图像数据
> 从外部设备装入照片数据
> 从扫描仪装载图像数据

| 注意:

在第一次启动时，将显示一个指导确认对话框。点击下一步,激活指导。如果选择下次不显示, 下一次访问程序时将不显示确认对话框。

使用下面任何一种方法都可以在应用程序中存取图像。

关于窗口项目的详细信息，参见主窗口的章节。

能够被装入到File Manager中的文件：

根据装载的文件格式的不同改变缩略图的显示。图像文件作为缩小版本显示，但是其他文件例如电影声音和文档文件将作为图标显示，如下所示。

说明 | 显示的缩略图
图像文件 |
电影文件 | (联合一个扩展名开启应用程序)
声音文件 | (联合一个扩展名开启应用程序)
Adobe Acrobat PDF 文件 | (联合一个扩展名开启应用程序)
通过EPSON Easy Photo Print保存照片文件 有关详细信息，参见EPSON Easy Photo Print用户指南。 |
通过EPSON Darkroom Print保存工作文件 详细信息,请参见EPSON Darkroom Print使用手册。 |

## 查看存储在磁盘上的图像数据

要访问硬盘或软盘上保存的数据，请按下述步骤操作。

| 启动EPSON File Manager。

> 可以通过拖曳图像或文件夹到桌面上的“EPSON File Manager”图标来启动软件。在这种情况下，就不需要进行下面选择图像的步骤了。转到第3步 启动应用程序。

> 出现主窗口。

| 从想装入的文件目录中，指定包含数据的文件夹。在文件夹中选择的图像显示为缩略图。

|  | 告诫：

当下载可移动存储介质上存储的数据时，应在下载完所有任务之后再从驱动器中取出介质。

|  | 注意:

在某些情况下，只有在EPSON Darkroom Print和EPSON Easy Photo Print软件中编辑的照片数据可以使用EPSON File Manager，在其他照片编辑软件中进行修改的图像数据不能使用EPSON File Manager。

[顶部]

## 从外部设备装入照片数据

当数字照相机或存储卡可使用USB电缆连接到计算机时，它可以象驱动器一样进行读取。 要访问数字照相机和存储卡中的照片，请按下列步骤进行操作。

| 连接数字照相机或可移动磁盘到计算机，打开设备电源。

> 可移动磁盘设备可以按下面方式读起：

> - 带有存储卡的数字照相机

> - 数字照相机存储卡可插入到计算机的存储卡插槽

> - 数字照相机存储卡插入EPSON打印机的存储卡插槽。

|  | 告诫：

当存储卡上装入存储的数据时，请勿在所有任务结束之前从数字照相机、计算机或打印机中取出存储卡。

|  | 注意:

参见关于可移动硬盘连接到计算机的文档资料指导。

| 启动EPSON File Manager。

> 出现主窗口。

| 点击窗口左上方的。

|  | 注意:

当找到包含DPOF信息的照片编码和安装了EPSON Easy Photo Print时，将开始DPOF打印。有关详细信息，请参见DPOF打印。

| 如果想把相机拍摄的照片装入到按拍摄日期排列的文件夹，选择按照照片日期存储照片。如果按照原有的顺序装入照片，选择按照照片数据原样进行存储,然后点击 保存。

|  | 注意:

如果连接的外部设备不能作为读取设备，将出现“不能找到可移动介质”信息。

|  | Macintosh用户应注意的事项：

- 要退出存储卡，在完成所有任务之后拖拽存储卡图标到桌面上的废纸篓。

- 当选择“按照照片数据原样进行存储”时，存储卡上的所有数据将会保存到要保存数据的文件或文件夹中。请注意，如果有一个文件或文件夹与图像数据的名称相同，存储卡上的数据将会被覆盖。

[顶部]

## 从扫描仪装载图像数据

要从TWAIN兼容设备访问图像，例如扫描仪，按照下面步骤。

| 确保扫描仪电源打开且已连接到计算机，还应确保要扫描的照片放置正确。

| 启动EPSON File Manager。

| 点击窗口左上方的。

> 将显示已连接的TWAIN设备。

| 点击扫描图像的TWAIN设备，并点击扫描并保存。

| 出现TWAIN驱动程序。按屏幕提示扫描并装入图像数据。

> 详细信息，参见扫描仪驱动程序帮助或扫描仪手册。

> 扫描图像数据将在保存的文件夹中显示。

[顶部]