小秘訣

# 將列印設定值登錄至 Custom Print

如果您已登錄較常使用的列印設定值，按下『Custom Print』鍵，即可以您登錄的設定值列印照片。本單元說明如何登錄設定值和列印。

| 在〝選擇紙張〞視窗中，設定適合的設定值。 選擇適合的印表機、紙張來源、紙張大小、紙張種類和列印模式等。關於〝選擇紙張〞視窗的詳細說明，請參考選擇紙張視窗。

| 點選〝版面與列印〞圖示，設定適合的設定值。

> 所調整的設定值，將會被登錄成 Custom Print 設定。

> 在〝版面與列印〞視窗中所設定的版面、P.I.F 圖框、影像超出邊框的設定值和自動裁切設定值都會被登錄至 Custom Print 設定值。關於在〝版面與列印〞視窗中設定項目的詳細說明，請參考版面與列印視窗。

| 按下〝Custom Print 設定〞下的『登錄』鍵。

| 出現〝登錄 Custom Print 設定〞視窗。請確認設定值，選擇要以〝A〞或〝B〞鍵，登錄設定值，再按下『儲存設定』鍵。您可以登錄 2 組設定值。

|  | 附註:

如果您點選〝在桌面上建立捷徑圖示〞檢查盒，在桌面上會建立〝EPSON Custom Print〞的捷徑圖示。將照片拉曳至圖示上，即可啟動〝EPSON Custom Print〞。這個功能無法在 Windows 98 下使用。

| 按下『關閉』鍵。

| 點選您要列印的照片。則可使用登錄設定的『Custom Print』圖示鍵。

> 將滑鼠移至『Custom Print』圖示鍵上，會顯示列印設定資訊。關於如何選擇照片的詳細說明，請參考步驟1： 選擇照片。

| 按下『Custom Print』鍵。啟動 EPSON Custom Print 並列印照片。

> 要取消列印，從列印時出現的視窗中按下『取消』鍵。根據列印工作而定，可能不會立刻停止列印。

|  | 附註:

如果您有登錄 Custom Print 設定值。則在〝EPSON File Manager 〞軟體中的〝Custom Print〞鍵，也可以發生作用。

[最前面]