Основные операции / Окно Layout and Print Settings (Настройки макета и печати)

# Окно Layout and Print (Макет и печать)

Чтобы открыть это окно, щелкните кнопку Layout and Print (Макет и печать) в области заголовка.

Подробнее о настройке макета — в разделе Шаг 3. Создание макета для фотографий и печать.

В следующей таблице перечислены элементы окна Layout and Print (Макет и печать).

1 | Строка меню | Доступ к функциям программы Easy Photo Print. Подробнее об этом — в разделе Меню
2 | Панель Operation Step (Шаг процесса) | Здесь находятся кнопки различных функций. Начав с крайней левой кнопки и по очереди щелкая кнопки следующих функций, можно легко отретушировать фотографии или настроить параметры печати
3 | Кнопка Previous/Next (Назад/Далее) | Переход к следующему или предыдущему шагу процесса
4 | Параметр Photo Layout (Макет фотографии) | Automatic (Автоматически) | Автоматически размещает фотографии, выбранные на шаге Select Photos (Выбор фото)
Manual (Вручную) | Вручную выберите фотографии для составления макета. Для добавления фотографий перетаскивайте их в рамку Photo Layout (Макет фото)
5 | Раскрывающийся список Change layout (Изменить макет) | Выберите Standard (Стандартно) или Others (Другие). Если выбрать пункт Standard (Стандартно), то будут перечислены только макеты, доступные для выбранного принтера и размера бумаги. Когда выбран пункт Others (Другие), отображаются добавленные вами рамки P.I.F. Подробнее о добавлении рамок P.I.F. и процедуре печати — в разделе Печать с рамкой P.I.F.
6 | Список макетов | Здесь перечислены макеты, доступные для выбранного принтера и размера бумаги. Выберите желаемый макет. Примечание: Чтобы нанести на фотографии дату съемки, выберите макет, в описании которого есть слова "with Photo Info" (со сведениями о фотографии)
7 | Кнопка Add Frame (Добавить рамку) | Щелкните эту кнопку, чтобы открыть окно Add Frame (Добавить рамку). Здесь к фотографии можно добавить рамки P.I.F. Чтобы увидеть добавленные рамки P.I.F., выберите Others (Другие) в раскрывающемся списке Change Layout (Изменить макет). Подробнее об этом — в разделе Окно Layout and Print (Макет и печать) – Окно Add Frame (Добавить рамку)
8 | Кнопка Move/Delete Frame (Переместить/удалить рамку) | Щелкните эту кнопку, чтобы открыть окно Move/Delete Frame (Переместить/удалить рамку). Отсюда можно переместить или удалить рамки P.I.F. Функция доступна, только когда в раскрывающемся меню Change layout (Изменить макет) выбран пункт Other (Другие).
9 | Параметр Magnification (Увеличение) | Увеличивает или уменьшает масштаб изображения. Доступные значения: 50–200%
10 | Стрелки Move Photo (Переместить фото) | Щелкайте эти кнопки для перемещения фотографии внутри рамки с шагом 1 пиксел. Также фотографию можно перетаскивать указателем мыши
11 | Параметр Rotate (Поворот) | Чтобы повернуть фотографию влево, щелкните кнопку . Чтобы повернуть фотографию вправо, щелкните кнопку
Флажок Rotate All Photos (Повернуть все фото) | Установите этот флажок и щелкните кнопку Rotate (Поворот), чтобы повернуть все выделенные фотографии в одном направлении
12 | Кнопка Cancel (Отмена) | Щелкните, чтобы отменить сделанные настройки
13 | Кнопка Save This Page (Сохранить эту страницу) | Сохраните подготовленное для печати изображение (фотографию и настройки макета), которое раскрыто в окне Layout and Print (Макет и печать), в файле формата QLD в Windows или в файле формата QLD2 на Macintosh. Чтобы открыть сохраненный файл, в меню File (Файл) щелкните пункт Open (Открыть). В открывшемся окне выберите сохраненный файл. Для следующего задания печати можно использовать те же настройки макета
14 | Счетчик Page (Страница) | Здесь отображается номер текущей страницы и общее количество страниц
15 | Параметр Number of pages (Количество страниц) | Укажите количество страниц, которое будет напечатано для текущей страницы
16 | Кнопка Previous (Предыдущая) | Щелкните для перехода к предыдущей странице
17 | Кнопка Next (Далее) | Щелкните для перехода к следующей странице
18 | Флажок Fit to Window (По размеру окна) | Установите этот флажок, чтобы в области предварительного просмотра увидеть изображение полностью
19 | Кнопка Enhance (Улучшить) | Щелкните, чтобы открыть окно Print Correction (Коррекция печати). Отсюда можно исправить вид фотографий. Подробнее об этом — в разделе Окно Layout and Print (Макет и печать) – Окно Print Correction (Коррекция печати)
20 | Параметр Image Beyond Border (Изображение вне границ) | Устанавливает ширину области изображения, которая остается за границами области печати во время печати без полей. Этот параметр доступен, когда в окне Select Paper (Выбор бумаги) для параметра Paper Source (Источник бумаги) выбрано значение Borderless (Без полей)
Параметр Auto Cut (Автообрез) | Выберите способ отрезания рулонной бумаги автоматическим резаком. Этот параметр доступен, когда для параметра Paper Source (Источник бумаги) выбрано значение Roll Paper (Рулонная бумага). Параметр недоступен, если принтер не поддерживает рулонную бумагу. Даже если принтер поддерживает рулонную бумагу, параметр Auto Cut (Автообрез) появляется только после установки автоматического ножа. В среде Mac OS X работа с рулонной бумагой не поддерживается
21 | Кнопка Custom Print Settings [Register] (Пользовательские настройки печати [Регистрация]) | Регистрирует текущие настройки печати для функции Custom Print. Эта функция позволяет легко печатать фотографии, используя заранее зарегистрированные настройки. Подробнее об этом — в разделах Окно Layout and Print (Макет и печать) –Пользовательские настройки печати и Регистрация настроек печати для функции Custom Print
22 | Кнопка Print (Печать) | Щелкните, чтобы начать печать

[К началу]

Предыдущая | Следующая